[bookmark: _GoBack]南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）气象检测器设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	804-2-5-1
	气象检测器（含立柱等）
	
	套
	3
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：161571.00 元。

3. 技术参数
[bookmark: _Toc1026]804-2-5-1.气象检测器（含立柱等）
-温度测量范围：-50～+75℃，精度：±0.1℃； 
-湿度测量范围：0～100%RH，精度：±1%RH，稳定性：2%RH 不低于两年； 
-风速测量范围：0～80m/s，精度：±0.3m/s，分辨率：0.1m/s； 
-风向测量范围：0°～360°，精度：±2°,分辨率:1°； 
-降水降水强度：大雨/中雨/小雨，降水类型：雨/雪/雨加雪，测量量程：0～ 
5mm/min,雨分辨率:0.1mm/m2,雪分辨率：0.2mm/m2； 
-能见度测量范围：10m~20km，精度：±10%，分辨率：1m。
-路面状况：干/潮/湿/霜/冰/冰水混合物/黑冰/水厚度。 
-供电电压：220VAC 或 24VDC（自带 220VAC/24VDC 电源转换器）； 
-具有 10M/100M 以太网口（RJ45）及 RS232 接口，满足数据上传和现场调控功能； 
-可向监控所传送所收集的气象参数，时间间隔 1～10 分钟可调； 
-可向监控所发回探头、处理器故障、掉电等各种确认信息； 
-通讯中断后其检测数据在本机储存时间5 天； 
-工作温度：-10℃～50℃； 
-工作湿度：0～100%； 
-防护等级：不低于 IP65。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月27日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月24日
