南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）光缆、接头盒、配线架采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	803-7-1-1-1
	4芯单模光缆
	
	m
	36500
	

	803-7-1-1-3
	12芯单模光缆
	
	m
	14400
	

	803-7-1-4-1
	48芯单模光缆
	
	m
	107600
	

	803-7-1-7-1
	96芯单模光缆
	
	m
	51500
	

	803-9-1-1
	48芯1进1出接头盒
	
	个
	100
	

	803-9-1-2
	96芯1进1出接头盒
	
	个
	10
	

	803-9-1-3
	96芯2进2出接头盒
	
	个
	90
	

	803-9-2-1
	光缆终端盒
	
	个
	180
	

	803-9-3-1
	收费站光配线架
	
	套
	5
	

	803-9-3-2
	收费广场光配线架
	
	套
	14
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：925491.00 元。

3. 技术参数
803-7-1.单模光缆
本工程室外光缆采用层绞式光缆（GYTA），通信用层绞式光缆的性能应符合中国通信行业标准 YD/T 901-2018《通信用层绞填充式室外光缆》要求，并通过信息产业部入网检验。主要技术指标如下： 
⑴ 光纤部分 
a. 光缆采用优质 G.652D 单模光纤，光缆中的所有光纤应为同一型号和同一来源。 
b. 工作波长：1310nm/1550nm。 
c. 几何特性：符合 ITU-TG.652 要求，其中： 
• 模场直径：标称值 9.～10μm±10% 
• 包层直径：标称值 125μm±2% 
• 包层表面不圆度：<2% 
• 模场／包层同心偏差：≤1μm 
d. 截止波长：1100～1280nm 
e. 筛选张力≥5N，加力时间不小于 1.秒 
f. 总色散系数≤3.5Ps/nm·Km (1288--1339nm) 
⑵光缆部分 
a. 光缆结构：层绞式。 
b. 敷设方式：沿硅芯管道敷设、直埋 
c. 维护方式：填充油膏。 
d. 加强件：金属加强件。 
e. 光纤套管色谱：光纤及套管采用全色谱标志。 
f. 单盘光缆衰减特性：衰减值≤0.36dB/Km(1310nm)、衰减值≤0.22dB/Km (1550nm) 
g. 接头损耗：平均接头损耗≤0.1dB。 
h. 衰减温度特性：在-30℃～60℃范围内附加衰减≤0.05dB/Km。 
i. 机械性能要求如表


[image: ]
j. 护套：光缆浸水试验 24 小时后，光缆外护套对地绝缘电阻在直流 500 伏电压下不小于 2000MΩ·Km。浸水 24 小时后，护套耐压强度不小于直流 20KV，持续时间不小于 2 分钟。 
k. 光缆允许的最小弯曲半径用光缆外径 D 的倍数表示, 它应符合下表规定。
[image: ]
l. 制造长度：盘长2000m-4000m。 
m.长度标志：外护套上带有间隔不大于 1.米的长度标志。 
n. 使用寿命：正常使用不小于 25 年。 
o. 套管直径、机械性能、环境性能验收指标符合国标 YD/T 901-2018。
[bookmark: _Toc31126]803-7-1-1.12芯以内
指标同“803-7-1.单模光缆”。
[bookmark: _Toc6615]803-7-1-4 48芯以内
指标同“803-7-1.单模光缆”。
[bookmark: _Toc29593]803-7-1-7 96芯以内
指标同“803-7-1.单模光缆”。
[bookmark: _Toc24191][bookmark: _Toc18805]803-9.光缆接头盒、终端盒
· 用优质自粘性密封胶带、胶条密封，使产品结合面无接缝，密封性能可得到保证，能达到多次重复开启，重复使用。 
· 采盒体内结构宽敞，熔接盘采用叠加式，配置灵活，安装简单，光纤弯曲半径完全达到国际标准，盒内部为余留光纤的盘绕设计一定的空间，光纤在接头筒内无衰减变化。 
· 光学性能：盒内的余留光纤盘绕在光纤安放装扭内，在光缆接头盒安装使用的操作中光纤接头无衰减变化。 
· 绝缘电阻： 连接光缆密封后，金属件之间及金属件与大地之间的绝缘电阻大于10MΩ。 
· 耐电压性能： 金属间、金属与大地间抗电强度为 15KV 的直流电、2 分钟不抗侧压力：≥2000N/10cm。 
· 抗冲击力：≥20N·m。 
· 适应温度：-40℃～+60℃。 
击穿，无飞弧现象。
[bookmark: _Toc1060]803-9-3-1.收费站光配线架
· 收费站配置 48 芯光纤配线架，放置于收费站机柜内。 
· 光连接器应为 FC／PC 型，指标要求如下：
· 连接衰减：≤0.5dB。 
· 反射损耗：≥45dB。 
· 连接器寿命：插拔 1000 次仍能满足性能要求。 
· 尾纤和软纤的 2m 截止波长必须符合：λc≤1240nm。
[bookmark: _Toc17780]803-9-3-2 收费广场光配线架804-3-4-4
· 收费广场配置 24 芯光纤配线架，放置于收费广场设备机柜内。 
光连接器应为 FC／PC 型，指标要求同“803-9-3-1.收费站光配线架”。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月30日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月27日
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