南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）操作台、桌椅采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	803-1-9
	网管操作台、桌椅
	
	套
	1
	

	803-2-9
	操作台桌、椅
	
	套
	1
	

	804-7-3-1
	综合控制台（10m×1.15m×0.75m）
	
	套
	1
	

	804-7-3-2
	财务室、票管室电脑桌
	
	台
	4
	

	804-7-4
	活动椅
	
	把
	10
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：62304.00 元。
3. 技术参数
803-1-9.网管操作台、桌椅
在通信分中心设置光纤数字传输网管终端操作台、桌椅，基本要求如下：
· 尺寸可根据现场实际情况调整，也可考虑与监控的综合控制台合用。 
· 操作台采用木质或金属材料或其它合适的合成材料制成，长度、宽度以合理 
· 放置设备并方便操作员操作为宜，操作台呈弧形设置。 
· 在实现控制功能情况下，操作台各部分尺寸比例恰当，造型美观，其设计和布设应符合人体工程学，为操作员提供轻松、舒适的操作环境。 
· 操作台布置应合理、方便操作。  
· 操作台表面涂层不应反光，经长时间操作后，操作员不会产生明显刺眼等不适感。 
· 操作台的各种连接缆、线应由下部引入，其背部设活动开启门，门内上部安 
· 放计算机主机、键盘等设备，门内下部为配线区，电源电缆和信号电缆分开铺设，或 将电缆加屏蔽，要达到业主所要求的安全标准，并要考虑到通风和散热。 
承包人在加工前应至少提前一个月将操作台外观和构造的详细加工图提交给业主审查，经批准后生产。
803-2-9.操作台桌、椅
其功能和技术参数要求均与“803-1-9.网管操作台、桌、椅”中性能要求相同。
3.8.1.1. [bookmark: _Toc27344]804-7-3-1.综合控制台(10m×1.15m×0.75m)
- 综合控制台放置在监控大厅内，控制台尺寸为 10m×1.15m×0.75m，含活动椅。 
- 综合控制台的机械设计应当适合中国人的身体特点及人机工效的要求，各种设备的布置应当便于操作，台面布设键盘、显示器、打印机等，下方为柜子和隔架，控制台应当保证电气安全。 
- 主框架采用优质冷轧钢板，台面采用优质防火板，自然木或金属漆饰面。同时考虑美学、视觉特性、颜色搭配、亮度对比等要求。 
- 在控制台正式投入生产前，施工单位应当提供详细的图纸、样品或 3D 实体效果图，用以说明设计方案和所采用的材料。 
- 综合控制台结构材料、样式、颜色、外观必须取得发包人的批准，方可实施。
3.8.1.2. [bookmark: _Toc23647]804-7-3-2 财务室、票管室电脑桌 
- 在收费站、收费中心站内配置电脑桌，用于电脑的安放。 
- 采用木质或金属材料或其它合适的合成材料制成，尺寸为：1500mm(长)×950mm（宽）×900mm（高）。 
- 每套电脑桌应包含不少于 1.把可调节高度的座椅。
804-7-4 活动椅 
- PVC 材质。
- 黑框黑网。 
- 面料材质：网布。 
- 可旋转，可折叠，可升降。 
- 具有固定扶手。 
- 采用钢质脚。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月30日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月27日
