智通广场停车场迁改工程自动栏杆机采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：智通广场停车场迁改工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	自动栏杆机
	
	台
	1
	

	2
	车检器
	
	个
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：23800.00元。
3. 技术要求
车检器：
单通道车辆检测器
1.电感：20-1000μH； 
2.灵敏度：9级可调；
3.工作频率（面板上四步可调）：高、中高、中低、低。具体频率范围：10K-10OKHz；
4.检测反应时间：＜25ms；
5.磁场变化：0.01%-1.25%可调；
6.馈线最长距离：400米；
7.保护：线圈隔离变压器、线圈输入气体放电管保护；
8.供电：AC220V土10%，150MA最大输出电流；
9.操作温度范围：-40℃-85℃；
10.贮存温度范围：-40℃-85℃；
11.湿度：≤95%，无冷凝；
12.使用寿命大于5,000,000辆次；
13.机械特性：尺寸75mmx45mmX117mm（长x宽x高）（含座）；
14.有限存在时同（死机40s自动恢复）：40s；
15.功能：可以自动提升灵敏度、过滤干扰信号且拥有人工复位按钮；
16.车辆计数误差：小于0.0001（车速可达8OKM/H，车道宽3.0-5米，可能出现人员穿越检测区域的情况）；
自动栏杆机
一体化智能栏杆机是将高清车牌识别器、费额显示器、车道控制器等多种产品融合到高速自动栏杆机上。在简化设备的安装和施工同时，简化了系统管线的布放，提高了系统可靠性，使日常维护更为简单、方便。
1.高速自动栏杆机部分：
功能要求符合 GB/T 24973-2010《收费用电动栏杆》。
当自动栏杆机发生故障或断电时，栏杆应自动位移至竖直状态；当车辆水平冲撞栏杆时，栏杆体与机箱连接部应有脱离装置，使栏杆体在车辆碰撞力作用下水平移开。
采用数字步进电机技术，电机以平滑的减速过程停止，避免了由于造成的电 机、齿轮润滑等故障。采用高精度编码器进行控制，由软件控制栏杆的均匀减速和平稳停靠。 
栏杆臂：栏杆臂采用高强度铝合金拉伸或碳纤维管制成，外包高弹软性纤维，可以对车辆实施有效保护，表面红白相间，贴高强度红色反光膜。
栏杆臂应具备红绿灯光变化效果，用以提示司机通行状态。
快速启动和停止，栏杆开闭时间：≤0.6秒；
电机：数字直流步进电机；
控制器类型：TSD-60LS；
工作电压：AC220V±15%；50Hz±10%；
工作环境温度范围：-40℃～70℃；
工作环境湿度范围：≤ 95%；
功率/功耗：≤250W；
使用寿命：＞1000万往复次或10年；
MTTR小于0.5小时，
MTBF大于500万次或60000小时；
带有防冲撞机构，可抗 5 级风力，栏杆臂外力脱开后能够复位；
防护等级：IP65。
2.高清车牌识别部分：
车牌识别种类：符合“GA36-92”（92式牌照）和“GA36.1-2001”（02式牌照）普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、新能源车牌、定制车牌、新式新能源车牌、民航车牌；
抓拍机像素：≥300万；
全天车牌识别正确率：≥99%；
识别速度：＜200ms；
JPEG图像格式尺寸：1920*1080；
传感器类别：逐行扫描彩色CMOS；
设备通讯接口：单路10/100M自适应网口或双路10/100M自适应网口
光学尺寸：1/2英寸；
输入电源：DC12V；
功耗(不含补光灯）：＜20W；
标配辅助光源：补光灯；
视频编码：H.264 、H.265；
视频输出码率：512KByte/S～8MByte/S；
平均无故障时间：MTTF ≥ 30000小时；
平均修复时间：MTTR ≤ 10分钟；
镜头接口：CS接口；
支持协议：TCP/IP协议、HTTP、FTP等；
操作系统：LINUX。
3.补光灯：
补光灯类型：LED补光灯
灯珠型号:流明高亮灯珠
供电电压：DC 12V
灯珠数量：3个/组，共2组
功率：3W/个
发光角度：45°
色温：6000-6500K
触发方式：开关量
4.高清费显部分：
符合 GB/T 27879 的要求，在长期暴露于太阳的环境下，其可见性不能降低。信息显示屏可自动调节光强度，以防止在夜间产生眩光影响司机视觉，节省能源及防止器件过早老化。
工作电压：DC 5V
平均功率：385W/㎡
像素间距：5mm
分辨率：64*192
显示区域尺寸：320mm*960mm
驱动方式：1/8扫描
显示：十二行六列显示
白平衡亮度：4500-7500CD/㎡； 
显示颜色：全彩； 
可显示 12 行4列汉字； 
通信接口：网口或标准 RS232； 
可视距离：＞20m；
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月30日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
[bookmark: _GoBack]采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月27日
