余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段开关电源、接线盒、灯具等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段
1.2项目地点：杭州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	807-7-2
	防雨开关电源 AC220/DC24V-350W IP67 COSφ≥0.95
	
	台
	2838
	

	807-7-3
	熔断器接线盒
	
	套
	2838
	

	807-9-1
	桥梁组合式一体化灯具，24+24+24W 含光源、定制一体式灯架
	
	套
	10328
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：13040607.4元。
3.技术参数
1.桥梁组合式一体化灯具
灯具参数：1.光源类型及光源功率：LED,(24+24+24)W/套
2.色温：4000K/4000K/3500K (防撞护栏外侧/桥侧/桥腹) 
3.透镜角度：145x67 ·/120 ·/6x75 ·(防撞护栏外侧/桥侧/桥废)
4.光源寿命：大于50000h防护等级：IP665.  
5.工作电压：DC24V/DC24V/DC24V（防撞护栏外侧/桥侧/桥腹) 
6.若涉及专利纠纷由设计单位二次优化设计。
灯具光源芯片相当于或高于Cree（原装进口）、OSRAM（原装进口）、
PHILIPS lumi leds（原装进口）等品牌技术性能要求；照明灯具相当于或高于乐雷、大峡谷、爱克等品牌技术性能要求；照明灯具电源相当于或高于明纬、茂硕、英飞特等品牌技术性能要求。

2.防雨开关电源
参数：1.电压AC220/DC24V,功率350W
2.防水等级IP67，功率因数 cosφ≥0.95,效率>0.9 
3.保护功能：短路/过载/过压/过温，泄露电流≤1mA


4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求，且能提供清单内所有设备材料。
5.响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月30日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]6.联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月28日

