南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）封堵模块、电缆导管采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	809-1-3-2
	2孔100×4.5mm玻璃纤维增强塑料电缆导管
	
	延米
	333
	

	809-1-3-3
	3孔150×4玻璃纤维增强塑料电缆导管
	
	延米
	738
	

	809-1-3-4
	3孔150×8玻璃纤维增强塑料电缆导管
	
	延米
	370
	

	809-1-3-6
	6孔100×4.5mm玻璃纤维增强塑料电缆导管
	
	延米
	3092
	

	809-7-1
	800×300mm管孔封堵模块
	
	套
	96
	

	809-7-2
	Φ76mm管孔封堵模块
	
	套
	480
	

	809-7-3
	Φ114mm管孔封堵模块
	
	套
	300
	

	809-7-4
	Φ150mm管孔封堵模块
	
	套
	16
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） [bookmark: _GoBack]最高限价： 3721972.7 元。

3. 技术参数
[bookmark: _Toc6831]809-7 管孔封堵模块
1.密封模块 
模块应带有可剥芯层，以便调整模块的内径，使得每一个变径模块能适配一定范围内不同规格的电缆。 
密封模块应实际电缆数量的 10％的进行预留。 
密封模块在现场应易于安装和拆卸，增加或更换电缆时预留密封模块在现场无需进行模块重新设计。在电缆穿隔密封设施拆卸后重新安装时所有原来的密封模块和部件均应能重复使用。 
2.其他要求 
(1)材质要求 
密封模块框架采用 316L 不锈钢，密封模块由三元乙丙无卤弹性橡胶体材料制成的，硬度为肖氏 A 级 80±5°，橡胶材料应出具国家橡胶密封制品质量监督检验中心的检测报告。 
(2)水密性要求 
模块化电缆密封模块的水密性要求应达到 4 bar。 
(3)气密性要求 
电缆穿隔密封设施的气密性不低于 2bar。 
(4)振动要求 
模块应具备振动测试报告，避免模块在桥梁长期振动情况下松动，根据IEC
61373-2010 或 GB/T 21563 的要求进行测试，密封模块能达到密封防护等级IP68，并出具权威机构的测试报告。 
(5)盐雾腐蚀要求 
模块处于海洋大气环境，需根据 IEC 60068-2-11 或 GB/T 2423.17 以及 IEC60068-2-78或GB/T 2423.3的要求进行测试，表面完整，无开裂等影响密封性能的情况，提供权威机构耐腐蚀报告。 
(6)耐高温报告 
模块处于钢箱梁内，夏季箱梁密闭空间内温度高，密封模块高温试验按照 IEC 60079-0或 GB 3836.1，在 90℃±2℃，持续 24h，待试验结束 2h 后，均应表面无裂痕、无变性，并出具权威机构的试验报告。 
(7)阻火要求 
模块化密封系统在钢箱梁内使用应具有阻火要求，阻火模块应经过国家防火建筑材料质量监督检验中心的型式试验检验，并提供型式检验报告及阻火模块的CCCF认证证书。 
(8)其他要求 
电缆穿隔密封设施应具有防老鼠、白蚁和其他昆虫啃噬能力。



4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月30日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月28日
