余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段GPRS通讯模块、配电箱、镀锌钢管等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段
1.2项目地点：杭州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	803-1-6-1
	GPRS通信模块
	
	套
	8
	

	803-1-6-2
	主控模块
	
	套
	8
	

	803-1-6-3
	开关量采集模块
	
	套
	8
	

	803-1-6-4
	电参量采集模块
	
	套
	8
	

	804-13
	智能远程电力监控系统主控柜（不含弱电和强电模块）含基础槽钢安装
	
	台
	8
	

	805-1-1
	系统编程调试软件
	
	套
	1
	

	807-4-1-1
	瓶仓大道C、D匝道照明配电箱，不含控制模块
	
	台
	1
	

	807-4-1-2
	瓶仓大道E匝道照明配电箱,不含控制模块
	
	台
	1
	

	807-4-1-3
	瓶仓大道F匝道照明配电箱,不含控制模块
	
	台
	1
	

	807-4-1-4
	瓶仓大道G匝道照明配电箱,不含控制模块
	
	台
	1
	

	807-4-1-5
	瓶仓大道H匝道照明配电箱,不含控制模块
	
	台
	1
	

	807-4-1-6
	瓶仓大道J匝道照明配电箱,不含控制模块
	
	台
	2
	

	807-4-1-7
	瓶仓大道A、B匝道照明配电箱,不含控制模块
	
	台
	1
	

	809-1-1
	可绕金属管 LV5/24#
	
	m
	5676
	

	809-1-2-2
	镀锌钢管 SC100
	
	m
	1375
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） [bookmark: _GoBack]最高限价：361221.50元。
3.技术参数
1.配电箱及控制箱
 (
版
 
次
)参数：1.配电箱采用户外式，防护等级IP65,采用双层门结构，所有的按钮及仪表全部内置。
2.配电箱采用落地安装。
3.KM1~KMN为智能远程控制开关符号，
4.照明控制装置应具有烟感报警、自动灭火、温感、摄像头、积水报警、开门报警、浪涌保护、漏电电流检测监测、相线温度检测监测、智能门锁、远程通信功能，且安装监控终端单元装置，监控终端单元装置应能将监测信息能实时主动上传至上级照明管理平台
5.单灯设置安装单灯控制器，控制器支持NB-1oT远程通信，可具有开关控制和电压、电流、功率监测、调光输出等功能。
配电箱相当于或高于杭开、鸿雁、白象等品牌技术性能要求；配电箱内电气元件相当于或高于ABB、施耐德、西门子等品牌技术性能要求

2.远程监控模块
参数：  1.YG-YJ01表示智能远程监控系统，包括4个模块。分别是：景观灯主控模块YG-YJ01-CTR; GPRS通信模块YG-YJ01-GPR;开关量采集模块YG-YJ01-SWI;电参量采集模块YG-YJ01-ELE。 控制现场全夜灯和半夜灯接触器线圈电压为220VAC,设备型号仅供参考。
3. 本柜具有自动开关灯，柜体门开关报警，路灯断路器跳闸报警，远程监控及抄表等功能。

4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求，且能提供清单内所有设备材料。
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月30日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]6.联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月28日

