南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）嵌入式自助发卡机、嵌入式缴费机采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	802-7-1
	嵌入式自助发卡机
	
	台
	7
	

	802-7-2
	嵌入式缴费机
	
	台
	7
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：672000.00 元。

3. 技术参数
802-7-1.嵌入式自助发卡机
— 工作电压：AC220-240V±15%、50-60Hz±2Hz； 
— 功率：< 665W（含制冷空调）； 
— 适应CPC卡尺寸 86×54mm，厚度5±0.2mm； 
— 通讯接口：RS232/Ethernet； 
— 设备厂商应根据收费系统集成商相关协议进行对接； 
— 噪音：≤60dB，工作温度：-40℃～70℃，工作湿度：0～90%； 
— MTBF＞10000小时，MTTR <0.5小时； 
— 切换响应时间：<2秒； 
— 总CPC卡容量：≥500张； 
— 传动件寿命：100万次； 
— 标配上下双工位，支持下工位伸缩，伸缩范围≥10cm； 
— 配备CPC 卡读写器，支持CPC卡读写，坏卡自动回收； 
— 显示器：配备LCD高亮显示屏，阳光下可见，分辨率1920*1080。 
— 具备语音提示功能，支持语音合成 
— 具备按键求助、声光报警和 IP 音视频对讲等功能 
— 实时监控摄像机：200 万像素 
— 防护等级：IP55

[bookmark: _Toc26538][bookmark: _Toc3093]802-7-2 嵌入式缴费机
— 工作电压：AC220-240V±15%、50-60Hz±2Hz； 
— 功率：＜665W（含制冷空调）； 
— 适应CPC卡尺寸 86×54mm,厚度5±0.2mm； 
— 通讯接口：RS232/Ethernet； 
— 设备厂商应根据收费系统集成商相关协议进行对接； 
— 噪音：≤60dB，工作温度：-40℃～70℃，工作湿度：0～90%； 
— MTBF＞10000小时，MTTR <0.5小时，防护等级：IP55； 
— 总CPC卡储存容量：≥500张； 
— 传动件寿命：≥100万次； 
— 标配上下双工位，支持上下工位伸缩，伸缩范围≥10cm； 
— 配备CPC 卡读写器，支持CPC卡读写，支持外部 ETC 卡刷卡； 
— 配备上下工位热敏纸打印机； 
— 具备语音提示功能，支持语音合成 
— 具备按键求助、声光报警和 IP 音视频对讲等功能 
— 显示器：配备LCD高亮显示屏，阳光下可见，分辨率1920*1080。 
— 配备上下工位二维扫码设备：二维最小模块尺寸为1.905mm；二维码识读范围：10～150cm；识读区域：≥30×20cm（扫码距离为60cm时）；扫描速度：小于100ms；工作温度：-10℃～＋55℃；相对湿度：10％～90％（非冷凝）；MTBF: 15,000小时；

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月9日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月6日
