北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程天线设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-1-5
	ETC车道天线(含天线控制器)
	
	套
	6
	

	802-3-6
	ETC车道天线(含天线控制器)
	
	套
	4
	

	802-11-1
	RSU（含PCI/PCI-E密码卡)
	
	台
	10
	

	802-11-2
	天线控制器
	
	台
	4
	


清单说明：
（1） 包括运输费、指导安装调试费、税费、测试及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：258000.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 技术参数
 ETC 车道天线
收费车道天线应满足收费系统的要求如下:
（1）CPC 卡计费成功率不低于99.9%；
（2）单片式OBU：交易成功率不低于99.9%，车辆信息获取成功率不低于99.99%；
（3）双片式OBU：交易成功率不低于98.0%，车辆信息获取成功率不低于99.5%；
主要技术参数如下：
应符合GB/T 20851.1、GB/T 20851.2、GB/T20851.3 、GB/T 20851.4、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》、《收费公路联网收费技术要求》相关规定，且满足交通运输部《取消高速公路省界收费站总体技术方案》《取消高速公路省界收费站工程建设方案》、《高速公路ETC 门架系统技术要求》规定；
支持联机进行远程设备维护及设备管理，可实现设备故障告警、远程诊断、维护、固件升级等功能；
具备相位可控的阵列式技术；
收费车道天线具有内置的PSAM 模块，支持PSAM、PCI 密码卡；
收费车道天线与OBU 之间处理一个完整收费交易所需的典型交易时间小于250ms；与CPC卡交易时间小于150ms；
接收灵敏度：≤-70dBm；
邻道泄漏功率比: ≤-30dB；
支持车道交易通车速度40 公里/小时；
收费车道天线具备应能精确控制通信区域，杜绝旁道干扰、跟车干扰的功能；ETC 车道相邻时，各车道RSU 的工作频率应能交叉配置；
位误码率(B.E.R.): 10×10-6 以内；
使用寿命：不低于5 年；
RSU 具备通用的通信接口，例如RS232/422/485/以太网口等，能与车道主控计算机进行实时数据交换；
采用三级防雷防静电技术，可耐4kV 雷击浪涌、8kV 静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力。

ETC 车道天线控制器
符合《取消高速公路省界收费站总体技术方案》、《取消高速公路省界收费站工程建设方案》、《高速公路ETC 门架系统技术要求》的相关规定。
应具备 RS-232 和以太网口两类接口；
PSAM 卡插槽数量：≥4；
含PSAM 卡密码卡；
支持联机进行远程设备维护及设备管理，可实现设备故障告警、远程诊断、维护、固件升级等功能；
具有LED 指示灯，人机界面向用户提示信息，如PSAM 卡、PCI\PCI-E 状态、RSU 设备功率等级、RSU 网络连接状态等；
免维护寿命应不低于70,000 小时；
工作环境温度：-20℃~+80℃；
工作温度：-40℃～+85℃；
采用三级防雷防静电技术，可耐4kV 雷击浪涌、8kV 静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12 月10日12：00之前发送至采购人邮箱：linrc202312@126.com，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：林工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月7日
