北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程操作系统、计算机、路由器等设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程
[bookmark: _GoBack]
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	802-6-1
	广场室外无线路由器
	
	台
	3
	

	802-4-5
	管理计算机
	
	台
	1
	

	802-1-4
	显示器
	
	台
	3
	

	802-4-9
	8路KVM切换器
	
	项
	2
	

	802-6-4
	单警执法记录仪
	
	套
	2
	

	802-9-5
	SQL Server企业版
	
	套
	1
	

	802-9-6
	防病毒软件
	
	套
	1
	

	802-9-4
	服务器操作系统
	
	套
	2
	

	802-9-3
	管理计算机操作系统
	
	套
	1
	

	802-4-15
	挂式空调
	
	台
	3
	

	803-1-1-8
	普通电话机（DTMF）
	集怡嘉  Gigaset 802 
	台
	5
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：79500.00 元。
3. 技术参数
802-6-1 广场室外无线路由器
- 含室外天线、POE 供电设备
- 室外型，支持802.11ac，向下兼容802.11a/b/g/n， 2.4G 和5G 同时工作；
- 内置3×3MIMO 天线，整机最大接入速率1750Mbps；
- 千兆电口上联；支持POE 和本地供电。
- 2.4GHz（8dBi）室外全向天线，5GHz（10dBi）室外全向天线，N 型×1。
802-4-5 管理计算机
- CPU：酷睿i5 四核，3.6GHz 以上；
- 内存：≥8G DDR 内存；
- 缓存：≥8MB；
- 硬盘：SATA3.0 固态硬盘，容量≥500GB 及机械硬盘容量≥1TB；显卡：≥1G
显存；
- 显示器：≥22 英寸液晶屏，响应时间≤5ms；
- 键盘：标准专用键盘；
- 鼠标：标准专用鼠标；
- DVD：16 倍速；
- 10/100/1000M 自适应以太网卡；
- 预装正版WindowsXP Professional；含正版操作系统；
- 工程实施时，按照当时主流配置进行采购。
802-1-4 显示器
- 所有的显示和指示应在周围照明条件下清晰可见，收费员能容易地调节屏幕
的对比度、亮度、色彩等设置。- 设置调节菜单应为简体中文显示。
- 支持通用标准支架安装。
- 19″彩色液晶显示器。
- 1280×1024 及以上分辨率。
- 对比度1000：1 以上。
- 亮度500cd/m²以上。
- 可视角度±170°。
- 抗静电、低辐射型。
- 抗电磁干扰、图像稳定。
- MTBF：>15,000 小时。
- MTTR：<0.5 小时。
- 支持VGA、DVI 接口。
- 包含供电线缆和信号线缆，自带1 根DVI 线缆。
802-4-9 8 路KVM 切换器
- 多计算机切换器（KVM），最多支持切换控制8 台设备；
- 至少支持8 路VGA、HDMI、DVI 或DP 等视频接口；
- 至少支持16 路PS/2 或USB2.0 输入；
- 机架抽取式结构；
- 内置键盘及触控板（鼠标）；
- 内置19 寸液晶显示屏，显示屏分辨率：1920×1080
802-6-4 单警执法记录仪
- 手持或挂肩拍摄绿通车道登记照片，采用WIFI 方式将照片上传绿通登记设备；
- 分辨率：≥1600 万像素；
- 镜头自动对焦；
- 2 寸液晶显示屏；
- 采用MicroSD 卡存储；
- 自带32G 存储或存储卡；
- 支持USB、WiFi、HDMI 连接；
- 含1000mAh 锂电池、相机套等；
- 包含与计算机连接的串口控制电缆及供电电缆，内置或自带电源适配器；配
套的驱动程序或支持即插即用。
802-9-5 SQL Server 企业版
- 数据库管理系统安装在管理（分）中心服务器上，采用Microsoft Windows
Server 2022 标准版32 核心，符合国家相关部门要求；
防病毒软件
- 承包商应根据收费、监控等专业应用软件的要求配置相应的数据库管理系统。
选用经过公安部认证，国内外知名的具有良好防杀病毒性能的企业级防病毒软件，参照等保三级标准。 满足所有工控机和服务器安装要求。
802-9-4 服务器操作系统
- Microsoft Windows Server 2022 标准版32 核心，符合国家相关部门要求。
802-9-3 管理计算机操作系统
- Windwos 10 22H2 或Windows 11 22H2 专业版，符合国家相关部门要求。
802-4-15 挂式空调
- 空调需采用国内外知名品牌，配置按工程实施市场主流参数，满足在市面上
方便采购空调维修零件，保证空调的可维护性；
- 冷暖空调，2P；
803-1-1-8 普通电话机（DTMF）
- 模拟按钮DTMF 电话应满足ITU-TQ.23 的要求。
- 采用钩键快速运行而不是接地重呼。
- DTMF 电话应提供与所有SPC 标准分机性能的入口。
- 工作温度：-10～+50℃。
- 工作湿度：15～95%。

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月9日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月7日
