北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程4G切换设备、光端机、光纤收发器采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-4-11
	4G切换设备
	
	套
	1
	

	802-11-26
	4G切换设备
	
	套
	1
	

	802-8-13
	光纤收发器
	
	对
	8
	

	804-1-3
	2路以太网光端机
	
	对
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：16650.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 技术参数
 4G 切换设备 
- ≥8 个千兆电口+2 个千兆光口，光模块数量、光模块传输距离（不小于 
10km）按需配置，电口支持 POE 馈电，自适应兼容 802.3AF/AT 标准。 
- 支持 web、Telnet、RS232 控制台、SNMP 等管理模式，具备 Consle 命 
令行管理模式 
- 支持光纤/双绞线传输故障（恢复）时自动 4G 切换，切换时间小于 60s； 
- 支持 WIFI，实现非接触式设备管理和设置检查，维修。 
- 支持 IGMP Snooping（V1、V2、V3），支持组播过滤和未知组播丢弃， 
支持静态组播组，支持 4K 个组播组，支持 GMRP 
- 支持 VLAN 功能，支持 4K 个符合 IEEE 802.1Q 标准的 VLAN，支持基 
于端口的 VLAN 和基于协议的 VLAN，支持 GVRP 动态 VLAN； 
- 支持嵌入式防火墙功能，满足数据安全的要求。
- 支持 DHCP 动态地址分配，支持 DHCP Snooping ，支持基于 MAC 地址 
的绑定，支持非法 DHCP 服务器的屏蔽，实现 ARP 防欺骗和 IP 流量控制功能 
- 支持流量控制（Flow Control），支持服务质量（QoS），生成树协议支 
持，广播风暴控制，802.1x 认证支持，支持端口汇聚，镜像支持等。
- 支持光纤/双绞线和 4G 传输手动切换功能。
- 支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 ERPS 工业快速环 
网(G.8032)协议； 
- 任意的两个端口可用于组成自愈环网并同时支持多个独立的自愈环。冗 
余网络切换时间不大于 50ms； 
- 支持实时工作温度检测，支持指示灯、继电器输出方式工作温度超限报 
警。 
- 支持端口连接状态、工作温度告警、电源告警的告警，支持上述告警内 
容的指示灯显示，继电器输出告警输出，并能以 trap 模式上报集中网管系统
- 支持 LLDP 链路发现协议，支持环路侦测和告警指示。
- 支持基于 SNMP 的集群管理：设备发现协议、拓扑收集协议、集群管理 
协议。
- 双电源 1+1 热备，支持 220VAC/48VDC/24VDC 等交叉冗余备份； 
- 具备不少于 2 路的电源、端口报警等继电器告警输出输出功能； 
- 工作环境温度：工作环境温度：-40℃～+85℃。 
- 全金属外壳，无风扇散热设计，IP40 防护。

802-8-13 光纤收发器 
 传输距离：40km，符合 IEEE802.3/802.3u 标准； 
 具有 10M/100M/1000M 自适应功能，实现双绞线与单模光纤之间的信号转换； 
 以太网接口：4 路 RJ45 以太网接口； 
 光口：FC 或 ST 接口，单纤； 
 全/半双工传输方式； 
 工作温度：-10℃~55℃； 
 工作湿度：0～95%。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12 月9日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月7日
