[bookmark: _GoBack]广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程天线设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-1-1-3-1
	路侧读写单元（含天线控制器）
	
	套
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：20000.00元。
3. 技术参数
车道RSU天线（相控阵）
1 [bookmark: _Toc467589880][bookmark: _Toc519076072][bookmark: _Toc289417427][bookmark: _Toc289280082]基本功能
 RSU是符合GB/T 20851.1-2019《电子收费专用短程通信》、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》、《收费公路联网收费技术要求》相关要求的合格产品。
基本功能性能：
· 采用相控阵技术
· RSU由车道天线、天线控制器及电源组件等功能模块组成；
· RSU提供以太网及标准串行接口，与车道主控制器连接；
· RSU内置4个符合ISO/IEC 7816标准的PSAM模块；
· 在相邻两条或两条以上ETC 车道情况下，各车道读写器的天线工作频率能交叉配置，以避免相邻频谱干扰；
· RSU支持高安全性电子钱包交易方式，符合PBOC金融卡交易规范；
· 可适应车辆通行速度≥70km/h，提升通车速度的同时，能防止旁道干扰和跟车干扰；
· RSU具备通信区域设定功能，适应各种应用场景需求；
· RSU提供灵活可控的应用编程接口，以适应各种应用编程的需要；
· RSU采用联机工作方式；
· RSU的供电符合收费车道工作环境；
· RSU具备较好的抗雷击、浪涌性能；
· RSU能在收费站可能存在的各种环境下稳定工作；
· RSU的平均无故障时间不低于70,000小时；
2 [bookmark: _Toc519076073][bookmark: _Toc467589881]安全性
· RSU内置符合JR/T 0025安全交易规范规定的PSAM作为安全认证模块，所有的加密和认证过程均通过PSAM的方式进行；
· PSAM卡通信速率不低于56kbps。
3 [bookmark: _Toc467589882][bookmark: _Toc519076074]通信区域控制与OBU定位
· RSU具备相控阵功能，可根据OBU定位信息调节信号波束进行跟踪，最大交易距离20m，宽度可在2.5m～4 m范围内通过软件调节，在提升通行速度的同时，防止跟车；
· RSU设备稳定通信区域长度可在1m～15 m范围内，宽度可在2.5m～4 m范围内通过软件调节，保证较快车辆通行速度的同时，适应单车道到多车道安装要求；
· 可有效解决跟车干扰和领道干扰等的问题，其中二车最近距离在0.5米至1米距离上不会产生跟车干扰，邻道干扰严格控制在3~3.3米范围内；
· RSU可对OBU纵、横两个坐标维度进行定位，中心区域定位精度≤0.1m，防止跟车干扰和旁道干扰；
· 定位方案采用易于部署的单天线方式实现；
· RSU具备发射功率闭环控制功能，保障各类气候条件下交易区域稳定一致。
4 [bookmark: _Toc467589883][bookmark: _Toc519076075]接口要求
· RSU具有RS-232、USB（B-4Pin型）及以太网方式的上位机通信接口；
· RSU室外单元与控制器通信采用专用线缆传输方式，提升雷击防护等级；
· RSU具有符合ISO/IEC 7816要求的PSAM卡座接口，支持对符合JR/T 0025安全交易规范要求的PSAM的透传指令操作；
· RSU具有调试接口，用于设备安装时的调试；
· 具有通过上位机接口进行免拆卸在线程序和应用更新的功能；
· 提供应用层服务原语接口、通信协议和设备调试动态库。
5 [bookmark: _Toc467589886][bookmark: _Toc519076078]技术参数
[bookmark: _Toc289280088][bookmark: _Toc295388928][bookmark: _Toc288937485][bookmark: _Toc289417428]RSU符合GB/T20851-2007《电子收费专用短程通信》系列国家标准、交通部《收费公路联网收费技术要求》、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》等标准规范。详细描述如下：
5.1 [bookmark: _Toc430009201][bookmark: _Toc467589887][bookmark: _Toc519076079]机械特性
	参数
	规格

	外形尺寸
	459×343×110mm

	外壳材料
	RSU天线底座：不锈钢喷塑
RSU天线外罩：ABS+PC

	安装位置
	龙门架或路侧杆

	安装方式
	顶挂或侧挂

	天线安装角度
	水平±180°,垂直45±25°


5.2 [bookmark: _Toc288937486][bookmark: _Toc519076080][bookmark: _Toc430009202][bookmark: _Toc467589888][bookmark: _Toc295388929][bookmark: _Toc289417429][bookmark: _Toc289280089]微波链路特性
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc289280090][bookmark: _Toc288937487][bookmark: _Toc289417430]参 数
	规格

	载波频率
	信道1
	下行：5.830GHz；上行：5.790 GHz

	
	信道2
	下行：5.840GHz；上行：5.800GHz

	占用带宽
	≤5MHz

	频率容限
	±10×10-6

	等效全向辐射功率
	≤+33dBm，软件可调

	发射功率稳定性
	全温度范围内优于±1.5dB；

	杂散发射
	30 MHz~ 1000 MHz
	≤-36dBm/100kHz

	
	2400 MHz ~ 2483.5 MHz
	≤-40dBm/1MHz

	
	3400 MHz ~ 3530 MHz
	≤-40dBm/1MHz

	
	5725 MHz ~ 5850 MHz
	≤-33dBm/100kHz

	
	其它1 GHz ~ 20 GHz
	≤-30dBm/1MHz

	邻道泄漏功率比
	30dB

	天线半功率角
	水平面半功率波辦宽度小于38°；垂直面半功率波辦宽度小于45°

	天线极化
	右旋圆极化

	调制方式
	ASK

	调制度
	0.5～0.9

	编码方式
	FM0

	位速率
	下行：256 kbit/s；上行：512 kbit/s

	位时钟精度
	±100×10-6

	接收灵敏度
	≤-107dBm

	通信加密
	多重DES 算法

	唤醒方式
	提供15~17个周期14kHz方波

	通信检错
	CRC16

	微波通信距离
	≤20m，可调整

	位误码率（B.E.R.）
	≤10×10-6


5.3 [bookmark: _Toc469325800][bookmark: _Toc295388930][bookmark: _Toc519076081][bookmark: _Toc467506871][bookmark: _Toc289417431][bookmark: _Toc295388931][bookmark: _Toc467589889][bookmark: _Toc289280091][bookmark: _Toc430009204][bookmark: _Toc288937488]电气特性
	参数
	规格

	电源
	交流220V/50Hz，电压适应范围85-300V交流

	通信接口
	RS232/RS485/RS422@115200波特、以太网、USB1.1或USB2.0

	电气接口
	2路线圈控制输入、4路光电隔离输入、2路光电隔离输出

	其它接口
	支持4路PSAM卡、1路SD卡

	通信检错
	DSRC：CRC16循环冗余校验；RS232/485/RS422：异或和校验

	典型交易时间
	≤230ms

	防雷
	气体放电管、瞬变二极管、温度保险管和压敏电阻组成的三级防雷电路

	可靠性
	MTBF＞70000h

	工作寿命
	≥15 年


5.4 [bookmark: _Toc519076082]环境特性
	参数
	规格

	工作温度
	-45℃~+80℃

	存储温度
	-45℃~+85℃

	相对工作湿度
	4%~100%

	抗电磁干扰
	静电8kV

	振动
	符合GB/T 2423.13

	冲击
	符合GB/T 2423.6试验Eb和导则

	盐雾
	符合GB/T 2423.18

	雷击
	抗4kV 10/200μs雷击




4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月15日16：00之前发送至采购人邮箱：linrc202312@126.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：林工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月12日
