广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程摄像机采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-2-1-1-1-13
	场区高清球型摄像机（200万像素）
	
	套
	2
	

	409-2-2-1-1-1-14
	场区红外夜视摄像机
	
	套
	1
	

	409-2-2-1-1-1-15
	摄像机（200万像素）
	
	套
	9
	

	409-2-1-1-4-2
	高清车牌识别系统（含补光灯、不含立柱)
	
	套
	4
	

	409-2-1-3-12
	车牌图像识别设备（含补光灯）
	
	套
	2
	

	409-2-1-3-13
	全景摄像机
	
	套
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：124922.00元。
3. 技术参数
场区高清球型摄像机（200万像素）
球形摄像机，图像传感器：1/2.8”逐行扫描CMOS
-分辨率：不低于1920×1080dpi，最低照度：彩色：0.005Lux@F1.5、黑白：0.0005Lux@F1.5、0Lux（红外灯开启），数字变焦：16倍，焦距4.7～94mm（20倍）
自动光圈， F1.6～3.5，水平转动角度：360°，转速：0.5～160°/s，垂直转动角度：180°，转速：0.5～60°/s，预置位：至少250个，含壁挂支架，兼容大华录像机"
场区红外夜视摄像机
筒式摄像机，星光级，像素:200万像素，图像传感器:1/2.8英寸 CMOS，光学变倍:23倍,数字变倍:16倍
-最低照度:彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启），焦距:5.0mm～115mm，光圈值:F1.6～F3.5，补光距离:≥150m，含壁挂支架，兼容大华录像机
摄像机（200万像素）
壁挂半球形摄像机，有效像素：1920×1080，最低照度：0.01Lux@F1.2(彩色模式);0.001Lux@F1.2(黑白模式);0Lux（红外灯开启）；变焦类型：手动；焦距：8mm～50mm，兼容大华录像机
高清车牌识别系统（含补光灯、不含立柱)
【收费站牌识抓拍单元】【GMOS】
内置500万像素全局曝光CMOS摄像机，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点，支持双网隔离传输，解决收费站双网传输（收费网/监控网）与隔离需求，所有产品拥有自主知识产权。
该产品可广泛应用于公路收费系统、公路超限检测系统以及公安收费站卡口系统等项目中，同时支持车牌提前识别，能够满足ETC不停车收费的应用需求。
支持闪光灯和LED频闪灯同步补光。
支持线圈，视频等触发模式。
具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。
内置深度学习算法，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测。
支持识别车牌种类：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌。
支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。
支持模拟输出。
内含配件：万向节。

接口
触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制
触发输入：1个触发/报警输入
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口，2个RJ45 10M/100M自适应以太网口
*CVBS接口选配，可下单时备注

抓拍功能
图片分辨率：2448（H）×2048（V）
图片格式：JPEG

智能功能
目标检测：机动车抓拍
车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测 

设备外形
内部组件：防尘、防水面板

功能特性
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps（2448×2048）
支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准， ，FTP协议等 
视频分辨率：2448（H）×2048（V）
存储功能：TF;USB
视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG

一般规范
重量：5.2±0.5kg
传感器类型：2/3” Global shutter CMOS
尺寸：180mm（W）×155mm（H）×636mm（D）
功耗：10W MAX
工作温度：-30°C~70°C
电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz
工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结
摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
焦距：5.7-21mm

车牌图像识别设备（含补光灯）
— 车牌自动识别设备应符合 JT/T 604 的要求，采用高清车牌识别一体机，能自动识别“GA36-92”(92 式牌照)、“GA36.1-2001”（02 式牌照）标准民用车牌照、04 式军用、新武警、港澳式、新能源等各种格式汽车号牌； 
— 像素：≥300万； 
— 图像颜色：彩色； 
— 抓拍图像及车牌识别时间：≤0.1s； 
— 车辆捕获率：在车速为0～220km/h的条件下，≥99.5%（分子为抓拍图像车辆数量，分母为实际通行车辆总数）； 
— 车牌图像识别准确率：在车速为0～220km/h的条件下，≥95%（分子为正确识别车牌的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）； 
— 支持车身颜色识别功能，车身颜色日间识别准确率：≥90%，夜间识别准确率：≥80%； 
— 支持车辆品牌标志识别功能，车辆品牌标志日间识别准确率：≥90%，夜间识别准确率≥ 90%； 
— 车辆类型识别准确率：日间≥90%、夜间≥85%； 
— 传输接口：RJ45，100M/1000M自适应以太网，以太网口不少于2个（双网卡，物理隔离）； 
— 触发模式：支持雷达触发、视频触发。 
— 平均无故障时间：MTBF≥30000h； 
— 防护等级：IP65； 
— 功耗：≤30W（含温控模块）； 
— 工作环境温度：-40℃～+55℃； 
— 工作环境相对湿度：＜95% 
— 安装角度可调，含必要的支架、万向节等安装附属材料。 
② 三合一环保补光灯 
— 补光区域照度应均匀、无暗区、无明显抖动；在距离补光装置20m处，基准轴上的峰值光照度应小于300lx，平均光照度应小于50lx；整个补光区域内，峰值光照度应高于基准轴 上峰值光照度的50%； 
— 满足全天侯不同环境下进行车辆号牌、车身轮廓补光，无夜间光污染，不影响司机夜间行车安全； 
— 工作模式：白天(可见光)与夜间(红外光)自动转换； 
— 覆盖范围：单车道； 
— LED补光灯照度：≤20Lux； 
— LED补光灯色温：3000~5500K； 
— 红外闪光寿命：大于2000万次； 
— 闪光间隔：不大于67ms； 
— 外壳材质：防水铝壳； 
— 有效补光距离：10～25米； 
— 电源电压：220VAC±20%，50Hz； 
— 防护等级：IP65； 
— 环境温度：-20℃～+55℃； 
— 湿度：＜95％，无凝结； 
— 安装角度可调，含必要的支架、万向节等安装附属材料。
全景摄像机
— 像素：≥900万； 
— 图像颜色：彩色； 
— 帧率：≥25fps； 
— 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG； 
— 图片压缩方式：JPEG； 
— 具备车牌识别功能：应符合JT/T 604 的要求，能自动识别“GA36-92”(92 式牌照)、 
“GA36.1-2001”（02 式牌照）标准民用车牌照、04 式军用、新武警、香港车牌、澳门	车牌、新能源车牌等各种格式汽车号牌； 
— 车辆捕获率：在车速为0～220km/h的条件下，≥99.5%； 
— 车牌图像识别准确率：在车速为0～220km/h的条件下，≥95%； 
— 支持车身颜色识别，车身颜色日间识别准确率：≥90%，夜间识别准确率：≥80%； 
— 支持车辆品牌标志识别，车辆品牌标志日间识别准确率：≥90%，夜间识别准确率≥90%； 
— 传输接口：RJ45 100M/1000M 自适应以太网口，以太网口不低于2个（双网卡，物理隔离）； 
— 内嵌实时时钟，具备远程校时功能； 
— 含有电源、网络等接口防雷器； 
— 平均无故障时间：MTBF≥30000小时； 
— 防护等级：IP65； 
— 安装角度可调，含必要的支架、万向节等安装附属材料。


4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月17日16：00之前发送至采购人邮箱：linrc202312@126.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：林工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月14日
