广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段数字孪生系统升级改造项目雷达、服务器等采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	毫米波雷达
	
	套
	13
	

	2
	雷达算法
	
	套
	13
	

	3
	边缘计算服务器
	
	套
	3
	

	4
	拼接算法软件
	
	套
	3
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：754661.71元。
3.技术参数
1.毫米波雷达
外形尺寸：215×175×81mm
重量：1.2Kg
工作电流：≤800mA(12V DC)
工作温度： -40℃~+65℃
工作湿度：10%～98%
防护等级：IP66
MTBF:90000h
功耗：≤10W
工作频率：80-81GHz
发射功率：≤20mW
调制波形：FMCW
扫描带宽：500MHz
帧率：20Hz
探测范围：22m~350m
距离分辨率：0.3m
测速范围： -250km/h^+250km/h
速度分辨率：0.6km/h
车道断面流量准确率：高速公路
96%;市内通畅95%;市内拥堵92%
探测角度：水平70°,垂直14°
抗有源干扰能力：≥30dB(77~79GHz)
抗地杂波能力：≥60dB
目标跟踪：双向8车道跟踪，支持256个移动目标车辆
2. 边缘计算服务器
1.CPU:4个Cortex-A76和4个Cortex-A55内核，采用动态配置
2.GPU:ARM Mali-G610
3.NPU:6TOPs AI算力，支持INT4/INT8/INT16/FP16
4.多媒体：8K视频解码支持，4K编码支持
5.显示器：4K视频输出，双显示器支持
6.处理器：8纳米低压
7.影像接口：2*HDMI TX/2*DPTX/2*eDP TX/2*MIPI DSI TX/1*HDMI
IN/6*MIPI CSI RX
8.数据接口：
[bookmark: _GoBack]4*PCLe3.0/3*PCLe2.0/3*SATA3.0/3*USB3.1/4*USB2.0/2*TypeC/2*GMA
9.内存：LPDDR4X/LPDDR5,最高支持32GB内存
10.支持操作系统：Android、Linux及国产操作系统
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月20日12：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]5.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：张工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月18日
