黄埔大桥高速公路监控及情报板改造工程摄像机采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：黄埔大桥高速公路监控及情报板改造工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	智能球机（含支架）
	
	套
	3
	

	2
	环视一体机系列摄像机（不带前端事件检测功能）
	
	套
	5
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：144570.00元。
3. 技术参数
1、智能球机（含支架）
支持三种智能资源切换：Smart事件、道路监控、人脸抓拍。Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能；道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能；人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图；采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像；采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果；内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘，支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台；支持GB35114安全加密；传感器类型: 1/1.8＂progressive scan CMOS，双sensor架构；最低照度: 彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态: 120 dB超宽动态 ；光学变倍: 35倍；焦距: 5.9~206.5 mm ；红外照射距离: 250 m；防补光过曝: 支持；水平范围: 360°
2、环视一体机系列摄像机（不带前端事件检测功能）
传感器类型:【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS;最低照度:【全景1】彩色：0.0005 Lux @（F1.4，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.4，AGC ON），0 Lux with IR；【全景2】彩色：0.0005 Lux @（F1.7，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.7，AGC ON），0 Lux with IR；【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；;宽动态:120dB超宽动态;光学变倍:【细节】40倍;焦距:【全景1】2.8~12 mm；【全景2】13~52 mm；【细节】6.0~240 mm;视场角:【全景1】90°~34.5°；【全景2】32.3°~7.89°；【细节】59.8°~2.0°;水平范围:【环动】0°~270°；【全景】0°~230°；【细节】0°~360°;垂直范围:【全景】-10°~90°；【细节】-20°~90°;水平速度:【环动】水平监控速度：0.1°~10°/s，速度可设；【全景】水平监控速度：0.1°~20°/s，速度可设；【细节】水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设，水平预置点速度：250°/s;垂直速度:【全景】垂直键控速度：0.1°~20°/s，速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：90°/s;主码流帧率分辨率:50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）;GPS信息侦测:支持;光纤接口:支持;网络接口:RJ45网口;自适应网络数据;支持1000M网络数据;SD卡扩展:内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G ;报警输入:7路报警输入;报警输出:2路报警输出;音频输入:1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%;音频输出:1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω;RS485接口:采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议;电子罗盘:支持;白光照射距离:【细节】车牌80 m;红外照射距离:【全景1】80 m；【全景2】150 m；【细节】350 m;供电方式:DC：36 V;电源接口类型:直流供电;工作温湿度:-40℃-70℃；湿度小于95%;雨刷:支持;尺寸:Ø585 mm × 510 mm;重量:17 kg;功耗:120 W（其中【全景】补光灯14.2 W；【细节】补光灯9.6 W）;防护:IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准;
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月24日17：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
[bookmark: _GoBack]采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月22日
