广州北环高速可变情报板发布系统安全升级项目继电器、电流互感器、交换机、尾纤等设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州北环高速可变情报板发布系统安全升级项目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	804-1-3-1
	远程网络继电器控制
	[bookmark: _GoBack]
	个
	11
	型号：CX-5204E通信接口：网口，继电器输出：4路-10A，开关量输入：4路开关量，485扩展口：一路RS485，模拟量接口：485采集传感器，设备供电：DC9~26V，二次开发协议：支持，收集远程控制采集：支持，硬件和协议定制：支持，导轨安装

	804-1-3-2
	电流互感器
	
	个
	11
	型号：OPCT10ALT
，额定输入：0~80A（AC），额定输出：26.66mA（AC）,额定采样电阻：100Ω，额定采样电压：2.666V（AC）,变比：3000/1倍率，通常电流：0~80（RL≤100Ω）A（AC），最大电流：0~100（RL≤100Ω）A（AC），开口安装

	804-1-3-3
	模拟量采集控制器
	
	个
	11
	型号：CX-ATS850，工业级，精度0.5%FS，模拟量转RS485 RTU接口，1路电流（0~60A）、3路电压（0~400V），交流电流：4~20mA，交流电压0~10V，导轨安装

	804-1-3-4
	电压互感器
	
	个
	11
	型号：JI-DIN-AC300V，额定电压：DC12~24V，量程范围：AC0~300V，电流输出4~20mA，电压输出：10V，导轨安装

	804-1-3-5
	4口工业级交换机
	
	个
	11
	型号：HBQ2410-SFP，4路千兆电口+2路千兆光口，4个RJ45端口（全/半双工自适应）+2个千兆接口（SFP），线缆类型：单模单纤，传输距离：20KM，输入电压DC12~48V，金属外壳，卡轨安装

	804-1-3-9
	电源
	
	个
	11
	型号：NDR-120-12，输入电压：90~264VAC、2.6A，输出电压：DC12V、0~10A，额定功率：0~120W，导轨安装

	804-1-3-12
	尾纤(10M)
	
	条
	11
	千兆单模单纤、FC-LC、10km、3米

	804-1-3-13
	电源防雷器
	
	台
	11
	型号：KY-40C，Uc:385VAC；In:20KA；Imax40KA（8/20μs）；Up：1.3KV


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：31588.26元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月28日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月25日
