广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工LED信息显示屏、车道折叠屏采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	LED信息显示屏
	
	套
	4
	

	2
	车道折叠屏
	
	套
	18
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：654594.00元。
3. 技术参数
LED信息显示屏
—悬臂式可变情报板显示面积 3.5m（宽）×2m（高），分辨率224×128，可显示中文、英文及简单图形图片；
—可变情报板显示内容昼夜清楚可见，包括在太阳光直射条件下，静态视认距离不小于250m，动态视认距离不小于210m（车速100km/h）,保证大卡车司机及小汽车司机均能清晰辨认且应保证可变情报板的安全，不易损坏，并可抵御40m/s的风速；
—主要技术指标如下： 
—产品特点：透风不透光，轻量化 LED 屏；
—可变情报板由可拆卸 LED 显示模块组成，整屏尺寸根据应用场景灵活组合；
—屏体由铝合金灯条及全封闭铝合金电源盒组成，灯条自带透风不透光结构，可以自然散热；
—像素点间距：15.625mm，像素管具有防水、防尘、防腐蚀的野外型组件结构，采用静态驱动方式，具有过流保护功能；
—可变情报板模块均为全彩色显示，每个像素由红、绿、蓝三种 LED 组成，配比为 1R1G1B；
—屏体重量：≤25KG/平方米； 
—屏体厚度：≤70MM；
—屏体亮度：≥8000cd/㎡，亮度可手动或自动进行100级调节；
—屏幕白平衡亮度达到8000cd/㎡时，用电功率≤130W/㎡；
—显示屏整屏亮度均匀度≥95%；
—整屏视认角≥30°； 
—显示模块内各像素点间距允许误差 1mm，不平整度≤2mm/㎡；
—像素的年失控率≤1‰，离散型；
—产品整体 MTBF≥30,000h； 
—控制方式：文字方式通过控制软件发布，可支持 PC/工作站控制； 
—工作电压：AC220V±20%； 
—工作环境温度：-20℃～50℃； 
—工作环境湿度：10%～90%；
—前后防护等级：≥IP65。抗风速 40m/s；
—通信方式：TCP/IP 网口通信接口、通信接口 RS232/RS485 高速串口、无线；

车道折叠屏
—产品特点：轻量化 LED 屏，采用透风不透光结构；  
—屏体尺寸：2000MM宽*1000MM高；
—屏体由铝合金灯条及全封闭铝合金电源盒组成，灯条自带透风不透光结构，可以自然散热；
—点间距：15.625mm；
—分辨率：128*64点；
—显示屏发光像素由双基色发光二极管（LED） 组成，可显示红绿黄三色；
—每套屏由上竖屏与折面屏（尺寸均为500mm高*2000mm宽）组成，上竖屏与水平面垂直，折面屏向后翻折角度约为30°；
—驱动模式：静态恒流，具有过流保护功能；
—显示屏亮度:≥8000cd/㎡；
—显示屏发光亮度 100 级亮度可调；
—显示屏整屏亮度均匀度≥95%；
—整屏视认角≥30°；
—显示模块内各像素点间距允许误差 1mm，不平整度≤2mm/m²；
—像素的年失控率≤1‰，离散型；
—整体重量：≤45KG；
—屏体厚度：≤65mm； 
—工作电压：AC220V±20%； 
—工作环境温度：-20℃～50℃； 工作环境湿度：10%～90%；
—前后防护等级：≥IP65；
—通信方式：TCP/IP 网口通信接口。
4. [bookmark: _GoBack]供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月30日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月27日
