广州市从化至黄埔高速公路从化南基础服务区工程项目摄像机采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路从化南基础服务区工程项目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	804-3-1-5
	900万像素车道高清卡口抓拍摄像机（匝道卡口）
	
	套
	4.00 
	

	804-3-1-7
	400万星光级红外网络高清球机（含设备机箱）
	
	套
	4.00 
	

	804-3-8
	补光灯
	
	台
	4.00 
	

	804-3-9
	闪光灯
	
	台
	4.00 
	

	804-3-12-1
	室外44倍高清监控球机（含设备机箱）
	
	套
	32.00 
	

	804-3-13-1
	180°全景摄像机（含设备机箱）
	
	套
	5.00 
	

	804-3-14-1
	客流密度探测摄像机
	
	台
	4.00 
	

	804-7-7
	16路网络视频录像机（NVR，8块4TB SATA磁盘）
	
	套
	3.00 
	

	804-7-8
	边缘计算服务系统
	
	套
	1.00 
	

	804-7-9
	视频结构化处理一体机（含存储）
	
	套
	2.00 
	

	916-10-4-7
	室外摄像头
	
	台
	9.00 
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：987429.00元。


3. 技术参数
900万像素车道高清卡口抓拍摄像机（匝道卡口）
全天侯车辆捕获率＞95%，全天候有效车牌识别准确率（包括汉字、字母、数字、颜色）≥93%，车牌识别时间小于150ms；满足《高速公路数字化视频监控及存储联网技术要求》。

400万星光级红外网络高清球机
分辨率：不低于 400 万像素（1080P）；
图像传感器：不小于 1/2.8” CMOS；焦距：不低于 44 倍光学变倍；
支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D 数字降噪功能；
支持低照度，0.005Lux/F1.2(彩色) ，0 Lux (开启红外)；
用高效红外灯补光，低功耗，照射距离不低于 400m（主线有照明可取消红外灯）；
内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾；
恒流电路设计，红外灯寿命达 3 万小时；
支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；
防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级；
网络接口:内置 RJ45 网口，支持 10M/100M 网络数据 ；
SD 卡接口:内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡（标配 64G），可支持手动录像/报警录像，录像可断网续传；
模拟视频输出: BNC，PAL 或 NTSC；
RS485 控制接口:采用半双工模式，支持自适应控制协议 ；
应用编程接口:支持软件集成的开放式 API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)支持第三方管理平台接入；
视频编码标准：支持 H.265、H.264、MPEG4；
可通过 IE 浏览器和客户端软件观看图像并实现控制；
支持 1 路音频输入和 1 路音频输出；
水平方向 360°连续旋转，垂直方向-15°-90°(自动翻转),无监视盲区；
支持不低于 250 个预置位；
支持报警功能，内置报警输入和报警输出，支持报警联动功能；含单播、组播功能；
符合广东省交通集团 Q/YJTJT001-2017《高速公路数字化视频监控及存储联网技术要求》
要求。
补光灯
补光灯采用高性能LED，常亮补光；光照角度：支持角度可调；日夜功能：支持定时开关或环境亮度检测，低照度下自动开启；同步接口：1路抓拍触发输入，1路频闪触发输入，1路频闪触发输出；支持视频补光同步；
支持抓拍补光同步。

闪光灯
闪关灯同步接口：1路抓拍触发输入；支持抓拍补光同步；闪光灯寿命：≥300万次；闪光时间：500u秒；触发方式：短路触发。

室外44倍高清监控球机
分辨率：不低于 200 万像素（1080P）；
	图像传感器：不小于 1/2.8” CMOS；
	焦距：不低于 44 倍光学变倍；
	支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D 数字降噪功能；
	支持低照度，0.001Lux/F1.2(彩色) ，0 Lux (开启红外)；
	用高效红外灯补光，低功耗，照射距离不低于 400m；
	内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾；
	恒流电路设计，红外灯寿命达 3 万小时；
	支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；
	防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级；
	网络接口:内置 RJ45 网口，支持 10M/100M 网络数据 ；
	SD 卡接口:内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡（最大支持 64G），可支持手动录像/报警录像，录像可断网续传；
	模拟视频输出: BNC，PAL 或 NTSC；
	RS485 控制接口:采用半双工模式，支持自适应控制协议；
	应用编程接口:支持软件集成的开放式 API，支持标准协议（ONVIF、PSIA、CGI）支持第三方管理平台接入； 57
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	支持 H.264 视频压缩算法，支持高品质音频编码；
	可通过 IE 浏览器和客户端软件观看图像并实现控制；
	支持 1 路音频输入和 1 路音频输出；
水平方向 360°连续旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转），无监视盲区；
	支持不低于 250 个预置位；
 	支持报警功能，内置报警输入和报警输出，支持报警联动功能；
 	必须包括摄像机安装支架以及原有立柱开孔、连接法兰等摄像机安装所有必须附件，安装支架应完全满足设备日常运转并保证安装后由于桥梁、路面等引起立柱震动，40m/s 风速
或当地百年一遇最大风力不会导致摄像机脱落；
 	符合《高速公路数字化视频监控及存储联网技术要求（修订稿）》，并提供 SDK 开发包，以便后期的联网接入及调试。

180°全景摄像机
4个1/1.8英寸CMOS图像传感器，4目全景最大输出不小于4096*1800@30fps，焦距4.2mm，
视场角：水平≥180°，垂直≥80°；
 	支持 5ePTZ 电子云台智能跟踪功能，可实现对 5 个特写画面内的触发规则目标进行跟踪放大，支持音频 1 入 1 出，告警 2 入 1 出，1 路 RS485 串口；
 	支持最大 256G Micro SD 卡，支持 IP67，IK10 防护等级；
 	1 路 100M/1000M SFP 光口+2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网电口；
 	支持标准 onvif 协议，可接入第三方平台系统，安装支架，符合个《高速公路数字化视频监控及存储联网技术要求（修订稿）》，并提供 SDK 开发包，以便后期的联网接入及调试。

客流密度探测摄像机
200 万像素 CMOS 图像传感器；
 	支持光学透雾；
 	支持客流统计；
 	支持人脸检测、车牌识别、混行检测；
 	宽动态 120dB；
 	100M/1000M 自适应 SFP 光口+10M/100M/1000M 自适应以太网电口，1 路 BNC 接口，RS485串口，AC24V±25%、DC12V±25%、PoE（IEEE802.3af）；
 	符合个《高速公路数字化视频监控及存储联网技术要求（修订稿）》，并提供 SDK 开发包，以便后期的联网接入及调试。

16路网络视频录像机（NVR，8块4TB SATA磁盘）

接入16路高清视频（最高可同时接入32路），视频接入带宽不小于320Mbps；视频压缩标准：支持H.264自适应接入；每路视频以4M/s码流存储，存储时间不少于30天；具有至少1路VGA、1路HDMI/DVI输出；预览分割：支持1/4/9/16画面分割预览；录像分辨率：8MP/5MP/3MP/1080p/720p/VGA/4CIF/；录像回放：支持最大16路1080P或32路4CIF同步回放及多路同步倒放；硬盘接口：SATA；支持硬盘容量：1T/2T/3T/4T/6T（7200rpm）；硬盘数量：8块4TB SATA 磁盘；以太网接口：至少2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应，可以通过交换机与PC机相连，支持远程调拨、查询服务等；串口：1个RS232/485串口；USB接口：配置2个USB接口；支持8路报警输入2路报警输出，可外接报警输入输出模块；录像/抓图模式: 支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、报警录像/抓图；录像回放模式：支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、图片回放；备份模式：常规备份、事件备份、图片备份；电源：AC100V~230V；工作温度：0~50℃；工作湿度：10%~90%；接入监控中心软件平台与集团监控中心；通过省营运平台测试并符合《高速公路数字化视频监控及存储联网技术要求（修订稿）》（Q/CYJTJT001-2017）要求，并提供SDK开发包，以便后期的联网接入及调试。

边缘计算服务系统
Intel至强E7 十核处理器，CPU频率≥2.0GHz，CPU缓存≥25MB；CPU数量：4颗；RECC DDR4 内存，容量≥256GB；4个SSD固态硬盘，每个硬盘容量≥256GB；8个2.5‖ 7.2krpm SATA 硬盘，每个硬盘容量≥2TB，支持热插拔；标配磁盘阵列卡，支持 RAID 0、1、5、10 模式；4个热插拔电源，支持 2+2 冗余；4个万兆以太网接口：10Gbps，SFP+光接口；4个千兆以太网接口：10/100/1000Mbps，RJ45 接口；1个VGA显示输出接口；至少4个USB3.0接口、1个串口；MTBF≥50,000h；视频分析服务：支持不少于60路视频接入和算法分析。

视频结构化处理一体机（含存储）
存储控制器:Intel 64位多核处理器；缓存:64GB；SSD容量:64GB；前端业务接口:5个千兆以太网接口；GPU芯片个数:1个（可扩展至5个）；算力:8T（可扩展至40T）；最大主机连接数量:2048个；最大磁盘数量:480块；硬盘类型:SATA，SSD，SAS，NL-SAS；RAID功能:支持JBOD，RAID 0，1，5，6，10，50，支持全局热备，空白全局热备；最大逻辑资源数量:2048；本次每台主机满配24块4TB；支持视频、图片混合直存，支持视频智能结构化数据存储，视频结构化，支持AR实景地图

室外摄像头
室外全球红外高清摄相机 400W像素

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月6日16：00之前发送至采购人邮箱：linrc202312@126.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：林工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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