广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)智能预警快干预系统设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	508-72-6
	单向强声器系统-太阳能供电
	
	套
	1
	广河高速

	508-72-7
	单向强声器系统-市电供电
	
	套
	5
	广河高速

	508-72-8
	双向强声器系统-太阳能供电
	
	套
	1
	广河高速

	508-72-9
	双向强声器系统-市电供电
	
	套
	2
	广河高速

	508-72-6
	单向强声器系统-太阳能供电
	
	套
	1
	北三环高速

	508-72-7
	单向强声器系统-市电供电
	
	套
	3
	北三环高速

	508-72-8
	双向强声器系统-太阳能供电
	
	套
	5
	北三环高速


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：575314.00元。
3. 技术参数
单向强声器系统-太阳能供电
强声器额定功率:80W
最大峰值声压级:145dB±2dB
指   向   性:10°@-3dB
额定频响范围:500Hz-7kHz（-10dB）
语声传输距离:86dB@1000m
工作电压:100V
爆闪灯功率:10W，高亮LED灯珠
物联网及核心算法主板:工业级数字化设计，内置DSP音效处理，内置高效数字功放、4G无线、有线协议，工业级宽温设计
特种功放板:24V，双通道，100W特种功放
电源管理主板:ST32主控供电保护和控制，隔离设计，30A最大放电太阳能板:200W，单晶，36V
PWM控制器:双组控制器兼容风力发电
电池规格:72AH
电池续航时间:3-5天
主机厢&控制厢:静电喷涂，钣金机箱
防 护 等 级:IP54
尺寸（长 x 宽 x 高）:500X585X380MM

单向强声器系统-市电供电
强声器额定功率:80W
最大峰值声压级:145dB±2dB
指   向   性:10°@-3dB
额定频响范围:500Hz-7kHz（-10dB）
语声传输距离:86dB@1000m
工作电压:100V
爆闪灯功率:10W，高亮LED灯珠
物联网及核心算法主板:工业级数字化设计，内置DSP音效处理，内置高效数字功放、4G无线、有线协议，工业级宽温设计
特种功放板:24V，双通道，100W特种功放
电源管理主板:ST32主控供电保护和控制，隔离设计，30A最大放
主机厢&控制厢:静电喷涂，钣金机箱
防 护 等 级:IP54
尺寸（长 x 宽 x 高）:500X585X380MM

双向强声器系统-太阳能供电
强声器额定功率:160W
最大峰值声压级:135dB±2dB
指   向   性:15°@-3dB
额定频响范围:400Hz-11kHz
语声传输距离:75dB@1000m
工作电压:100V
爆闪灯功率:10W，高亮LED灯珠
物联网及核心算法主板:工业级数字化设计，内置DSP音效处理，内置高效数字功放、4G无线、有线协议，工业级宽温设计
特种功放板:24V，双通道，200W特种功放
电源管理主板:ST32主控供电保护和控制，隔离设计，20A最大放电
太阳能板:静电喷涂，钣金机箱
PWM控制器:200W，单晶，36V
电池规格:双组控制器兼容风力发电
电池续航时间:72AH
主机厢&控制厢:3-5天
防 护 等 级:IP54
尺寸（长 x 宽 x 高）:380X425X460MM

双向强声器系统-市电供电
强声器额定功率:160W
最大峰值声压级:135dB±2dB
指   向   性:15°@-3dB
额定频响范围:400Hz-11kHz
语声传输距离:75dB@1000m
工作电压:100V
爆闪灯功率:10W，高亮LED灯珠
物联网及核心算法主板:工业级数字化设计，内置DSP音效处理，内置高效数字功放、4G无线、有线协议，工业级宽温设计
特种功放板:24V，双通道，200W特种功放
电源管理主板:ST32主控供电保护和控制，隔离设计，20A最大放电
主机厢&控制厢:3-5天
防 护 等 级:IP54
尺寸（长 x 宽 x 高）:380X425X460MM

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年01月11日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年01月09日
