广州西二环高速公路有限公司乐平收费站无人化收费改造项目机柜采购意向征集公告
1.项目概况
1.1项目名称：广州西二环高速公路有限公司乐平收费站无人化收费改造项目
[bookmark: _GoBack]1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	804-1-8
	机柜
	
	套
	2
	

	804-3-9
	室外机柜
	
	套
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：20900.00元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 技术参数
机柜：
防水防尘、室外安装； 长×宽×高：不小于600mm×350mm×850mm； 含配电设备、防雷器、接线端子等； 防护等级：IP65； 机箱中应有配电单元, 从外界的输入为220V±20％AC, 单相50HZ电源,其输出应能满足所有单元的用电需要； 优质冷轧钢板经精密加工而成，户外工艺喷塑处理，坚固平整，耐酸碱耐腐蚀。

室外机柜：
机柜采用落地安装,装在专用基础上。全天候防风、雨型箱体,防护等级 IP65,进出线孔密封、防水处理。箱体采用2mm 厚烤漆冷轧钢板材料制作，采用双层结构,内箱体采用全封闭方式,具有良好的散热性,外箱体应具有完整的框架结构,箱体不能自燃或助燃。箱体须采用前门方式,以便做到正面维修；箱体门设置专用密封胶条,箱体门应有自动锁定装置。室外机柜内层：尺寸 0.8×0.6×1.8m,防护等级≥IP65。室外机柜外层：尺寸 1.2×1.0×2.0m,防护等级≥IP65。箱体底部预留进线位置、通风部位安装过滤网。箱体尺寸根据需要定制,箱体内放置电源、继电器、断路器、接线端子、温湿度控制器,以及各类浪涌保护器等。机柜含电源、继电器、断路器、接线端子、温湿度控制器；电源采用 220VAC±10%输入电压,输出电压及功率等满足设备及机柜内设备的用电需求；采用220V VAC±10%继电器；断路器根据用电设备选配；接线端子满足设备接线需要并留有一定剩余；根据设备工作条件配备温湿度控制器,对机柜内的温湿度进行自动调节。配套 1.5 匹空调（冷暖型）。箱体与其它金属构件需接地良好。置防护钢网，防止偷盗及破坏。
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月14日17：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@QQ.com，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年1月12日
