南沙至中山高速公路项目机电工程施工（JD01合同段）手持二维码扫描仪、显示器、传真机、打印机等设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-3-17
	手持二维码扫描仪
	
	套
	14
	

	802-3-19
	验钞机
	
	套
	14
	

	802-13-1
	绿通查询终端
	
	套
	14
	

	802-13-2
	绿通执法仪
	
	套
	14
	

	803-2-5
	普通DTMF电话分机
	
	部
	281
	

	803-11-1
	FC-FC光纤跳线
	
	条
	32
	10米

	804-11-9-1
	8路KVM切换器
	
	台
	7
	

	807-8-3-1-1
	超五类UTP双绞线
	
	m
	1200
	

	807-8-3-1-2
	六类STP双绞线
	
	m
	36240
	

	809-4-2-1
	架设1孔Φ30 PVC管
	
	延米
	3900
	1.5mm

	802-3-3
	显示器
	
	台
	42
	

	803-2-6
	传真机（G3）
	
	部
	11
	

	803-2-8
	打印机
	
	台
	1
	

	804-7-1-1
	23寸LCD显示器
	
	台
	1
	

	804-11-4-1
	多功能一体机
	
	台
	1
	

	804-11-4-2
	黑白激光打印机
	
	台
	1
	

	804-11-4-3
	监控中心激光打印机
	
	台
	1
	

	804-11-4-4
	监控中心多功能一体机
	
	台
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：466444.80 元。

3. 技术参数
802-3-17 手持二维码扫描仪
– 扫描速度：<100ms； 
– 图像传感器：CMOS； 
– 通讯接口：RS232； 
– 工作温度：-10℃～＋50℃； 
– 相对湿度：10％～90％（无冷凝）； 
– 防护等级：IP42 或以上。
802-3-19.验钞机
– 故障自诊断功能:开机时故障自诊断及故障提示； 
– 混点功能:各种人民币可以混在一起清点； 
– 分版功能:以票面的首幅为准； 
– 伪钞识别功能:荧光检伪、磁性检伪、磁性安全线检伪； 
– 提示报警显示。
[bookmark: _Toc19028][bookmark: _Toc4889]1.9.1. 802-13-1.绿通查询终端
CPU：ARM 64 位四核处理器(1.3GHz) 
RAM+ROM：8GB+16GB 
拓展内存：Micro SD(TF)卡可扩展至 256GB 
操作系统：Android 
WLAN：双频 2.4GHz/5GHz,支持 IEEE 802a/b/g/n 协议 
WWAN：2G：GSM（850/900/1800/1900MHz）；3G：WCDMA（850/900/1900/2100MHz）； 
4G：FDD-LTE（B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20）；TDD-LTE（B38/B41） 
蓝牙：支持蓝牙 2.1+EDR/3.0+HS/4.0+HS 传输距离 5-10 米 
GPS：支持 GPS/北斗 
摄像头：后置摄像头，1500W 像素高清摄像头，支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄；前置摄像头，500W 像素高清摄像头。 
触控屏：支持多点触控。
[bookmark: _Toc5074][bookmark: _Toc12367]1.9.2  802-13-2 绿通执法仪
符合《高速公路鲜活农产品运输车辆预约通行业务规程补充细则（广东）（试行）》要求 
主要技术指标 
操作系统：Android 系统 
运行内存：4G 
存储容量：128G 
网络支持：4G/5G/WiFI/SIM 卡 
摄像机：1200 万像素拍照分辨率／1080P 拍摄分辨率
[bookmark: _Toc429][bookmark: _Toc25374]2.2.5  803-2-5 普通DTMF电话分机
· 业务电话均采用模拟按钮 DTMF 电话。 
· 模拟按钮 DTMF 电话应满足 ITU-TQ.23 的要求。 
· 采用钩键快速运行而不是接地重呼。 
· DTMF电话应提供与所有 SPC 标准分机性能的入口。 
· 工作温度：-10～+50℃。 
工作湿度：15～95%。
803-11-1.FC-FC光纤跳线
本子目跳线均指光跳纤，在 ODF 配线架之间、ODF 配线架与设备之间设置光缆跳纤。 
跳纤要求如下： 
· FC/PC 等相应接口。 
· 波长：1310nm 和 1550nm。 
· 插拔次数：﹥1000 次。 
· 最大插入损耗﹤0.2dB。
3.12.6.1. [bookmark: _Toc203]804-11-9-1.8路KVM切换器
- 接口数：8 个； 
- 亮度：≥250cd/m2； 
- 对比度：1000:1； 
- 切换方式：OSD/热键/按键； 
- 适配分辨率：1280x1024； 
- 可视面积：≥17 英寸； 
- 工作温度：0-60°C； 
- 电源接口：可定制； 
- 支持 Windows、mac 等操作系统。
802-3-3 显示器
- 所有的显示和指示应在周围照明条件下清晰可见，收费员能容易地调节屏幕的对比 度、亮度、色彩等设置。 
- 设置调节菜单应为简体中文显示。 
- 支持通用标准支架安装。 
- 19.通彩色液晶显示器。 
- 1280 色液晶显示及以上分辨率。 
- 对比度 1000：1.以上。 
- 亮度 500cd/m 上以上。 
- 可视角度±170 度。 
- 抗静电、低辐射型。 
- 抗电磁干扰、图像稳定。 
- MTBF：>15,000 小时。 
- MTTR：<0.5 小时。 
- 支持 VGA、DVI 接口。 
- 包含供电线缆和信号线缆，自带 1.根 DVI 线缆。

803-2-6 传真机（G3）
本工程在各收费站配置 ITU-T G3 模式传真机，传真机具体指标为：
· 适用电话线路：交通通信电话专网。 
· 兼容性：ITU-T G3 模式。 
· 配置：半双工、台式收发两用。 
· 存储器容量：512KB。 
· 压缩方式：MH、MR、MMR。 
· 扫描方法：平台式、固态 CCD。 
· 分辨率：
水平：8 线/mm。 
垂直：标准：3.85 线/mm。
精细/中间色调：7.7 线/mm。 
超精细：15.4 线/mm。
· 记录方式：热传导记录。 
· 显示：7×5 点阵，每行 16 位显示。 
· 接收模式：FAX/TEL。 
· MODEM 速度：9600bps、可自动切换到 7200bps，4800bps，或 2400bps。 
· 传送时间：≤9S（存储器传送）。 
· 有效记录宽度：203mm（平均）。 
· 输入文件尺寸：
   自动输入： 
宽度：148mm 到 216 mm。
长度：128mm 到 356 mm。 
   手动输入： 
宽度：148mm 到 216 mm。 
长度：128mm 到 1000 mm。
· 有效扫描宽度：最大210mm。 
· 自动文件传送器：最大20页。 
· 复印功能：单页/复合-复印/分类-复印（99.份复印件/页）。 
· 电源：220V±20%，50HZ±10%。

803-2-8 打印机
经济型黑白激光打印机(参考指标)：分辨率：600*600dpi；
打印速度：8pm；内存：2MB；
打印负荷：700 页/月

[bookmark: _Toc21831]804-7-1-1.23寸LCD显示器
- 屏幕参考尺寸：23 英寸； 
- 分辨率：1920×1200； 
- 显示比例 16：10； 
- 亮度：700cd/㎡； 
- 对比度 3000:1； 
- 响应时间：6ms； 
- LED 背光源； 
- 寿命不小于 50000h； 
- 支持 BNC,VGA,DVI,HDMI 等多种视频信号输入。 
- 可视角度：178°； 
- 功耗：≤ 50W。
[bookmark: _Toc17787]804-11-4-1.多功能一体机 
（1）设置于收费中心监控室。 
（2）主要技术指标如下： 
[bookmark: _Toc2036]– 内存：512M 
– 纸张尺寸：A4 
– 打印、复印速度(页/分)：20（黑白）/20（彩色） 
[bookmark: _Toc8174]– 打印、复印分辨率：600×600 dpi 
[bookmark: _Toc23616]– 扫描分辨率：1200×1200dpi 
[bookmark: _Toc29501]– 传真分辨率：300×300 dpi 
[bookmark: _Toc88]– 传真速度：3秒/页 

[bookmark: _Toc257]804-11-4-2 黑白激光打印机 
（1）设置于收费中心财务室。 
（2）主要技术指标如下： 
- 支持最大扫描、打印幅面：A3，自动双面。 
- 打印分辨率：≥600×600dpi。 
- 打印速度： 
A3 黑白：≥15 页/min。 
A4 黑白：≥30 页/min。 
- 扫描分辨率：600×600、500×500、400×400、300×300、200×200dpi 可选。 
- 黑白扫描。 
- 灰度等级：≥256 级。 
- 扫描为图片、pdf 文件格式可选。 
- 扫描到：U 盘、共享文件夹、电子邮箱等。 
- 进纸盒总容量：≥800 页。 
- 出纸位容量：≥300 页。 
- 内存容量：≥2GB。 
- 硬盘容量：≥250GB。 
- 标配 10”液晶触摸屏。 
- 1.个千兆以太网接口：10/100/1000Mbps，RJ45 接口。 
- 1.个 USB2.0 接口。 
- MTBF≥30,000h。
[bookmark: _Toc27782]804-11-4-3 监控中心激光打印机 
– 黑白打印速度：20ppm； 
– 彩色打印速度：20ppm； 
– 最大分辨率：600×600dpi； 
– 最大打印幅度：A3； 
– 缓存 128M； 
– 接口：10M/100M 自适应网口。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求,供应商需响应以上清单内所有设备。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年1月15日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年1月12日
