广州市从化至黄埔高速公路从化南基础服务区工程项目交换机、服务器、工作站采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路从化南基础服务区工程项目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	803-5-1-26
	前端汇聚以太网交换机
	
	台
	4.00
	

	803-6-2-4
	2口光纤收发器(10/100M)
	
	对
	56.00
	

	804-7-1
	管理工作站
	
	台
	3.00
	

	804-7-2
	管理服务器
	
	套
	2.00
	

	804-7-3
	服务区监控室万兆交换机
	
	台
	2.00
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：225103.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4.技术参数
803-5-1-26 前端汇聚以太网交换机
以太网端口：下行8个10/100Base-TX快速以太网端口，上行1个10/100M以太网端口；兼容IEEE802.3和IEEE802.3U网络标准；支持多播过滤、组播控制；支持IEEE802.3X全双工和半双工流控；交换方式：支持存储转发、线速过滤和转发；动态LED指示灯，提供工作状态提示及故障排除；支持MAC地址自学习功能；工作温度：-5℃~ +55℃；工作湿度：0～95%。
803-6-2-4 2口光纤收发器(10/100M)
传输距离：≥20km，符合IEEE802.3/802.3u 标准；具有10M/100M自适应功能，实现双绞线与单模光纤之间的信号转换；以太网接口：2路10/100M RJ45接口；光口：FC或ST接口，单纤；全/半双工传输方式；工作温度：-10℃~55℃；工作湿度：0～95%。
804-7-1 管理工作站
CPU：酷睿i7四核，3.0GHz以上；内存：≥8G DDR3内存；缓存：≥8MB高速；硬盘：≥1T（7200rpm）；独立显卡：≥2G显存；显示器：≥22英寸液晶屏，响应时间≤5ms；标准专用键盘、鼠标；DVD-ROM：16倍速；
10/100/1000M自适应以太网卡；含正版Windows 7以上微软最新操作系统；工程实施时，按照当时主流配置进行采购。
804-7-2 管理服务器
804-7-3 服务区监控室万兆交换机
交换容量≧360Gbps；包转发率≧192Mpps；端口：至少4个10G万兆以太网光口(SFP+)，48个100/1000M 千兆以太网端口(RJ45)；以太环网：支持环网、开环拓扑及双上行的拓扑保护，以太网环路50ms级的保护；冗余 特性：电源、风扇支持热插拔，电源和风扇1+1冗余热备份；提供无阻塞的第二层交换和三层智能服务，支持 IPv4和IPv6三层路由协议、组播协议和策略路由机制。 
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年01月20日17：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
[bookmark: _GoBack]联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年01月17日
