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1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-新化路段思贤收费站无人化改造专项
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	508-40-1
	自助缴费机
	
	套
	2
	独立式两箱体缴费机；
每台设备含纸卷打印机（热敏）1台

	508-40-1
	自助缴费机
	
	套
	1
	嵌入式；
每台设备含纸卷打印机（热敏）1台

	508-40-2
	自助发卡机
	
	套
	1
	独立式两箱体发卡机

	508-40-2
	自助发卡机
	
	套
	1
	嵌入式


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、指导安装、调试费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：297165.00元。
3. 技术参数
508-40-1  自助缴费机
独立式两箱体缴费机：
自助缴费机由卡片回收模块、非接触式IC卡读写器、可视化语音对讲模块、移动支付模块、显示模块、求助按键等组成。车道/站级系统通过操作接口协议，实现对本产品及所有模块的配置、控制和状态监测。
一、 功能特性
★ 上、下收卡工位配置，下工位可伸缩20cm，满足大、小型车的缴费需求
★ 支持CPC卡、ETC通行卡两种类型卡片的识读，支持刷ETC卡支付
★ 支持微信、支付宝、数字人民币的付款二维码支付
★ 自动完成识别和计费，坏卡提示
★ 具有智能语音和图文动画提示，给车主提供完备的操作指引
★ 支持故障一键呼叫和声光报警，辅助车道端实现特情处理的在线化
★ 支持远程在线升级固件和配置工作参数，运维效率高
★ 配有空调，天气过冷或者过热可开启调节卡机内温度
★每台设备含纸卷打印机（热敏）1台
二、 规格参数
机械参数
主机箱体约 750mm×1110mm×2250mm 整机重量 ≤250Kg
外观颜色 橙白 外壳材质 SPCC冷轧板
应用场景 收费站出口车道 安装方式 独立落地安装
卡头模组特性
卡机内机构数量 2套 卡机总容量 ≥500张
收卡速度 ≥1200张/小时 下工位模块伸缩距离 100mm～200mm，可调整
适应CPC卡 长85.5±0.2mm，宽54±0.2mm，厚5±0.2mm
传动件寿命 ≥200万次 读卡距离 ≥30mm
支持卡片种类 支持所有符合ISO 14443 Type A的MIFARE I和MIFARE Pro系列非接触式IC 卡读写；
IC卡接口标准 ISO 7816，ISO 14443A，4个 IC卡接口标准 ISO 7816，ISO 14443A，4个
扫码支付特性
支付方式 支持支付宝、微信、数字人民币、ETC卡、储值卡
分辨率 ≥200万像素 扫码距离 20~1500mm
扫码范围 水平视角≥36%，垂直视角≥23% 扫码成功率 ≥99.9%
可视化对讲特性
对讲功能 双向全双工 麦克风灵敏度 ≤-32dB
语音指向性 全指向 拾音距离 2米(SY-SA1)
语音频率响应 20Hz～20KHz 扬声器功率 ≥5W
视频有效像素 ≥100万
车道监控特性
视频有效像素 ≥100万 视频处理 支持H.265/H.264 AVI格式
快门 1/50秒至1/10000秒 镜头 180°无畸变
通信接口 RJ45网络接口，10M/100M自适应 业务功能 支持提供SDK包二次开发
图像输出 主码流：2304*1296@20fps，1920*1080@25fps
自码流：800*448@25fps
显示特性
显示屏大小 18.5寸 工作电源 DC12V / 4A 
分辨率 1920*1080 工作温度 -20℃～+60℃
亮度 1000cd/m2，可调整 相对湿度 20%-95%（相对湿度无冷凝）
接口 支持VGA/HDMI视频接口
声光报警特性
声音亮度 ≤90dB 光源类型 LED
发光方式 频闪/常亮 防护等级 IP55
发光颜色 红色 工作电压 DC12V~24V
电气特性
供电 AC 220V±20%,50Hz 功耗 ≤1000W（带外置800W空调）
防护等级 IP54（不含打印口、放卡口等位置） 制热能力 800W（选配）
接口特性
接口通信 支持网口、串口通信
环境特性
工作温度 -20℃～+55℃ 存储温度 -40℃～+85℃
相对工作湿度 20%～90%（无凝结) 振动 符合GB/T 2423.10
紫外线老化 符合GB/T GBT16422.3 冲击 符合GB/T 2423.6
雷击 满足GB/T 17626.5-2008，等级4
静电防护 满足《GB/T17626.2-2008 电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》等级3（接触放电4KV、空气放电8KV）； 

508-40-1  自助缴费机
嵌入式缴费机
无人值守自助缴费机由卡片回收模块、非接触式IC卡读写器、可视化语音对讲模块、移动支付模块、显示模块、求助按键等组成。车道/站级系统通过操作接口协议，实现对本产品及所有模块的配置、控制和状态监测。
一、功能特性
★ 上、下收卡工位配置，下工位可伸缩 20cm，满足大、小型车的缴费需求。
★ 上、下工位均采用投卡式收卡设计，用户操作体验更好。
★ 支持 CPC 卡、 ETC 通行卡两种类型卡片的识读，支持刷 ETC 卡支付。
★ 支持微信、支付宝、数字人民币的付款二维码支付。
★ 自动完成识别和计费，坏卡提示。
★ 具有智能语音和图文动画提示，给车主提供完备的操作指引。
★ 支持故障一键呼叫和声光报警，辅助车道端实现特情处理的在线化。
★ 支持远程在线升级固件和配置工作参数，运维效率高。
★每台设备含纸卷打印机（热敏）1台
二、规格参数
机械参数
尺寸（内嵌尺寸） 850mm×600mm×1950mm 整机重量 ≤200Kg
外观颜色 橙色 外壳材质 SPCC 冷轧板
应用场景 收费站出口车道 安装方式 嵌入岗亭安装
卡头模组特性
卡机内机构数量 2 套 卡机总容量 ≥500 张
收卡速度 ≥1200 张/小时 下工位模块伸缩距离 100mm～200mm，可调整
适应 CPC 卡 长 85.5±0.2mm，宽 54±0.2mm，厚 5±0.2mm
传动件寿命 ≥200 万次 读卡距离 ≥30mm
支持卡片种类 支持所有符合 ISO 14443 Type A 的 MIFARE I 和 MIFARE Pro 系列非接触式 IC  卡读写；
IC 卡接口标准 ISO 7816 ，ISO 14443A ，4 个  
扫码支付特性
支付方式 支持支付宝、微信、数字人民币、 ETC 卡、储值卡
分辨率 ≥200 万像素 扫码距离 20~1500mm
扫码范围 水平视角≥36%，垂直视角≥23% 扫码成功率 ≥99.9%
可视化对讲特性
对讲功能 双向全双工 麦克风灵敏度 ≤ -32dB
语音指向性 全指向 拾音距离 2 米(SY-SA1)
语音频率响应 20Hz～20KHz 扬声器功率 ≥5W
视频有效像素 ≥100 万
车道监控特性
视频有效像素 ≥100 万 视频处理 支持 H.265/H.264 AVI 格式
快门 1/50 秒至 1/10000 秒 镜头 180°无畸变
通信接口 RJ45 网络接口，10M/100M 自适应 业务功能 支持提供 SDK 包二次开发
图像输出 主码流：  2304*1296@20fps ，1920*1080@25fps
自码流：  800*448@25fps
显示特性
显示屏大小 18.5 寸 工作电源 DC12V / 4A
分辨率 1920*1080 工作温度 -20℃~+60℃
亮度 1000cd/m2，可调整 相对湿度 20%-95%（相对湿度无冷凝）
接口 支持 VGA/HDMI 视频接口
声光报警特性
声音亮度 ≤90dB 光源类型 LED
发光方式 频闪/常亮 防护等级 IP55
发光颜色 红色 工作电压 DC12V~24V
电气特性
供电 AC 220V±20%,50Hz 功耗 ≤250W （带外置 800W 空调）
防护等级 IP54（不含打印口、放卡口等位置） / /
接口特性
接口通信 支持网口、串口通信
环境特性
工作温度 -20℃~+55℃ 存储温度 -40℃~+85℃
相对工作湿度 20%～90%（无凝结) 振动 符合 GB/T 2423.10
紫外线老化 符合 GB/T GBT16422.3 冲击 符合 GB/T 2423.6
雷击 满足 GB/T 17626.5-2008，等级 4
静电防护 满足《GB/T17626.2-2008 电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》等级 3 （接触放电 4KV、
空气放电 8KV）；

508-40-2  自助发卡机
独立式两箱体发卡机：
自助发卡机由发卡模块、非接触式IC卡读写器、可视化语音对讲模块、显示模块、求助按键、可选节假日通行卷打印等组成。车道/站级系统通过操作接口协议，实现对本产品及所有模块的配置、控制和状态监测。
一、 功能特性
★ 上、下发卡工位设计，下工位可自动伸缩0-20cm，满足小型车和大型车的取卡需求
★ 支持按键取卡和自动推卡模式，适配不同的车道业务逻辑
★ 标配不少于800张大容量卡箱，满足全天作业需求
★ 上、下发卡工位均配备双出卡口，具有热备份功能，确保出卡的可靠性
★ 上、下均配废卡箱，坏卡或卡片停留超时均可自助回收
★ 具有智能语音和图文动画提示，给车主提供完备的操作指引
★ 支持故障一键呼叫和声光报警，辅助车道端实现特情处理的在线化
★ 支持远程在线升级固件和配置工作参数，运维效率高
★ 配有空调，天气过冷或者过热可开启调节卡机内温度
二、 规格参数
机械参数
主机箱体 750mm×1110mm×2250mm 整机重量 ≤250Kg
外观颜色 橙白 外壳材质 SPCC冷轧板
应用场景 收费站入口车道 安装方式 独立落地安装
发卡头模组特性
卡机内机构数量 4套 卡机总容量 ≥800张
发卡速度 ≥1200张/小时 下工位模块伸缩距离 100mm～200mm，可调整
适应CPC卡 长85.5±0.2mm，宽54±0.2mm，厚5±0.2mm
传动件寿命 ≥200万次 读卡距离 ≥30mm
支持卡片种类 支持所有符合ISO 14443 Type A的MIFARE I和MIFARE Pro系列非接触式IC 卡读写；
IC卡接口标准 ISO 7816，ISO 14443A，4个 IC卡接口标准 ISO 7816，ISO 14443A，4个
可视化对讲特性
对讲功能 双向全双工 拾音距离 2米(SY-SA1)
语音指向性 全指向 扬声器功率 ≥5W
语音频率响应 20Hz～20KHz 视频有效像素 ≥100万
麦克风灵敏度 ≤-32dB
车道监控特性
视频有效像素 ≥100万 视频处理 支持H.265/H.264 AVI格式
快门 1/50秒至1/10000秒 镜头 180°无畸变
通信接口 RJ45网络接口，10M/100M自适应 业务功能 支持提供SDK包二次开发
图像输出 主码流：2304*1296@20fps，1920*1080@25fps
自码流：800*448@25fps
节假日通行票据打印特性（可选）
打印方式 热敏式 打印方向 双向、逻辑查找 
打印宽度 76mm 纸宽 65.57mm, 420点位
58mm 纸宽 50mm, 320点位
最高支持127mm 打印速度 2秒/张
分辩率 360 * 180DPI（最大） MTBF ≥50万小时
显示特性
显示屏大小 18.5寸 工作电源 DC12V / 4A 
分辨率 1920*1080 工作温度 -20℃～+60℃
亮度 1000cd/m2，可调整 相对湿度 20%-95%（相对湿度无冷凝）
接口 支持VGA/HDMI视频接口
声光报警特性
声音亮度 ≤90dB 光源类型 LED
发光方式 频闪/常亮 防护等级 IP55
发光颜色 红色 工作电压 DC12V~24V
电气特性
供电 AC 220V±20%,50Hz 功耗 ≤1000W（带外置800W空调）
防护等级 IP54（不含打印口、放卡口等位置） 制热能力 800W（选配）
接口特性
接口通信 支持网口、串口通信
环境特性
工作温度 -20℃～+55℃ 存储温度 -40℃～+85℃
相对工作湿度 20%～90%（无凝结) 振动 符合GB/T 2423.10
紫外线老化 符合GB/T GBT16422.3 冲击 符合GB/T 2423.6
雷击 满足GB/T 17626.5-2008，等级4
静电防护 满足《GB/T17626.2-2008 电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》等级3（接触放电4KV、空气放电8KV）； 

508-40-2  自助发卡机
嵌入式发卡机
无人值守自助发卡机由发卡模块、非接触式 IC 卡读写器、可视化语音对讲模块、显示模 块、求助按键、可选节假日通行卷打印等组成。车道/站级系统通过操作接口协议，实现对本
产品及所有模块的配置、控制和状态监测。
一、 功能特性
★ 上、下发卡工位设计，下工位可自动伸缩 0-20cm，满足小型车和大型车的取卡需求。
★ 支持按键取卡和自动推卡模式，适配不同的车道业务逻辑。
★ 标配不少于 800 张大容量卡箱，满足全天作业需求。
★ 上、下发卡工位均配备双出卡口，具有热备份功能，确保出卡的可靠性。
★ 上、下均配废卡箱，坏卡或卡片停留超时均可自助回收。
★ 具有智能语音和图文动画提示，给车主提供完备的操作指引。
★ 支持故障一键呼叫和声光报警，辅助车道端实现特情处理的在线化。
★ 支持远程在线升级固件和配置工作参数，运维效率高。
二、  规格参数

机械参数
尺寸（内嵌尺寸） 850mm×600mm×1950mm 整机重量 ≤200Kg
外观颜色 橙色 外壳材质 SPCC 冷轧板
应用场景 收费站入口车道 安装方式 嵌入岗亭安装
发卡头模组特性
卡机内机构数量 4 套 卡机总容量 ≥800 张
发卡速度 ≥1200 张/小时 下工位模块伸缩距离 100mm～200mm，可调整
适应 CPC 卡 长 85.5±0.2mm，宽 54±0.2mm，厚 5±0.2mm
传动件寿命 ≥200 万次 读卡距离 ≥30mm
支持卡片种类 支持所有符合 ISO 14443 Type A 的 MIFARE I 和 MIFARE Pro 系列非接触式 IC  卡读写；
IC 卡接口标准 ISO 7816 ，ISO 14443A ，4 个  
可视化对讲特性
对讲功能 双向全双工 拾音距离 2 米(SY-SA1)
语音指向性 全指向 扬声器功率 ≥5W
语音频率响应 20Hz～20KHz 视频有效像素 ≥100 万
麦克风灵敏度 ≤ -32dB
车道监控特性
视频有效像素 ≥100 万 视频处理 支持 H.265/H.264 AVI 格式
快门 1/50 秒至 1/10000 秒 镜头 180°无畸变
通信接口 RJ45 网络接口 ，10M/100M 自适应 业务功能 支持提供 SDK 包二次开发
图像输出 主码流：  2304*1296@20fps ，1920*1080@25fps
自码流：  800*448@25fps
通行券打印特性
打印方式 热敏式 打印方向 双向、逻辑查找

打印宽度 76mm 纸宽 65.57mm, 420 点位 58mm 纸宽  50mm, 320 点位
最高支持 127mm 
打印速度 
2 秒/张
分辩率 360 * 180DPI （最大） MTBF ≥50 万小时
显示特性



显示屏大小 18.5 寸 工作电源 DC12V / 4A
分辨率 1920*1080 工作温度 -20℃~+60℃
亮度 1000cd/m2，可调整 相对湿度 20%-95%（相对湿度无冷凝）
接口 支持 VGA/HDMI 视频接口
声光报警特性
声音亮度 ≤90dB 光源类型 LED
发光方式 频闪/常亮 防护等级 IP55
发光颜色 红色 工作电压 DC12V~24V
电气特性
供电 AC 220V±20%,50Hz 功耗 ≤250W
防护等级 IP54 （不含打印口、放卡口等位置） / /
接口特性
接口通信 支持网口、串口通信
环境特性
工作温度 -20℃~+55℃ 存储温度 -40℃~+85℃
相对工作湿度 20%～90%（无凝结) 振动 符合 GB/T 2423.10
紫外线老化 符合 GB/T GBT16422.3 冲击 符合 GB/T 2423.6
雷击 满足 GB/T 17626.5-2008，等级 4

静电防护 满足《GB/T17626.2-2008 电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》等级 3 （接触放电 4KV、
空气放电 8KV）；
烟感温感一体机
温度量程：-20~65℃；湿度量程：5~99%RH；温度精度：+0.5℃；湿度精度：+4%RH；温度分辨率：0.1℃；湿度分辨率：1%RH；供电电压：AC220V；通讯接口：RS485；工作电流：＜100mA；
灭火感应线
热敏启动温度：160~180℃；使用温度：-10~+65℃；
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年1月21日11：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年1月21日
