黄埔大桥高速公路监控及情报板改造工程通信设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：黄埔大桥高速公路监控及情报板改造工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	路由器（2光8电）
	
	套
	1
	

	2
	工业交换机（8电）
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	台
	4
	

	3
	工业交换机（2光24电）
	
	台
	1
	

	4
	2路光纤收发器
	
	对
	25
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：28119.92元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 技术参数
路由器（2光8电）
10/100Base-TX， RJ45 口，双绞线。
➢ 光口： 2× 100Base-FX， SC 口，单模光缆。
➢ 光纤端口传输特性： 0～ 30km， 1310nm/1550nm 波长。
➢ 支持线性、星型拓扑网络结构。
➢ 支持 Hiper-Ring 冗余、 RSTP 协议。
➢ Hiper-Ring 环网冗余最大数量： 50，自愈时间＜ 500ms。
➢ 支持 SNMP 网络管理功能，及数据和端口优先级控制、广播限制、流控制等
➢ 工作电压： 24VDC（ -25～ +30%）。
➢ MTBF： 33.5y。
➢ 防护等级： IP20。
➢ 防静电： 6kV 接触放电， 8kV 空气放电。
➢ 防电磁干扰： 10V/m（ 80～ 1000MHz）。
➢ 耐浪涌电压： 2kV 电源线， 1kV 数据线。
➢ 防传导： 3V（ 10k～ 150k Hz）， 10V（ 150k～ 80M Hz）。
➢ 工作温度： -10℃～ +70℃。
➢ 工作湿度： 10%～ 95%
➢ 配置 40km 单模光模块，满足路段联网需要；
➢ 配套管理软件
➢ 其他交换机参考以上参数。
工业交换机（8电）
8电口，千兆
工业交换机（2光24电）
24电口，2光口，千兆
2路光纤收发器
➢ 传输距离： 40km，符合 IEEE802.3/802.3u 标准；
➢ 具有 10M/100M 自适应功能，实现双绞线与单模光纤之间的信号转换；
➢ 以太网接口： 2 路 RJ45 以太网接口；
➢ 光口： FC 或 ST 接口，单纤；
➢ 全/半双工传输方式；
➢ 工作温度： -10℃~55℃；
➢ 工作湿度： 0～ 95%。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照在2024年01月22日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年01月19日
