广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台、新化路段入口语音播报专项环视一体机、网络音柱等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台、新化路段入口语音播报专项
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-2-1-1-1-26
	环视一体机
	
	套
	1
	广台路段

	409-2-9-8-1
	网络音柱（60W，支持报警联动，双工对讲）
	
	台
	1
	广台路段

	409-2-9-8-2
	手环信息发射器
	
	台
	1
	广台路段

	409-2-9-8-3
	手环
	
	台
	5
	广台路段

	409-2-9-8-4
	平台软件告警模块
	
	项
	1
	广台路段

	409-2-9-8-5
	平台软件通道授权
	
	路
	80
	广台路段

	409-2-9-8-6
	平台软件车道授权
	
	路
	40
	广台路段

	409-2-2-1-1-1-26
	环视一体机
	
	套
	2
	新化路段

	409-2-8-12-1
	网络音柱（60W，支持报警联动，双工对讲）
	
	台
	2
	新化路段

	409-2-8-12-2
	手环信息发射器
	
	台
	2
	新化路段

	409-2-8-12-3
	手环
	
	台
	10
	新化路段


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、指导安装调试、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价： 127850.00元。
3. 技术参数
环视一体机
【双枪版 400万长变焦+400万短变焦+400万枪球一体机】
枪球一体机采用一体化设计，由3镜头相机与4颗高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，枪机和球机通道支持违章取证抓拍、交通事件检测、交通数据采集、车辆检测、Smart事件、混合目标检测多种智能功能，并支持车辆全结构化 

Smart事件：支持全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动特写摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。跟踪后有两种模式：跟踪抓拍和接管跟踪，两者功能互斥
跟踪抓拍：跟踪后不仅可联动白光警戒灯，还可对该目标进行结构化信息提取后上传报警
接管跟踪：当跟踪的目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟踪，扩大跟踪范围
混合目标检测：支持双路卡口式混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传
Smart事件最远检测距离可达100 m
支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取
支持自动标定：内嵌多套枪机视场角参数和畸变参数，枪机在任意角度，任意焦距位置，均可以进行自动标定
支持GB35114安全加密
支持混合防抖
采用一体化设计，单IP、单网线、单电源、免服务器，安装便捷
传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS
最低照度: 
【全景1】彩色：0.0005 Lux @（F1.7，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.7，AGC ON），0 Lux with IR；
【全景2】彩色：0.0005 Lux @（F1.4，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.4，AGC ON），0 Lux with IR；
【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB超宽动态
光学变倍: 【细节】40倍
焦距: 【全景1】2.8~12 mm；【全景2】13~52 mm；【细节】6.0~240 mm
白光照射距离: 【全景】警戒30 m；【细节】车牌80 m
红外照射距离: 【全景】50 m；【细节】250 m
防补光过曝: 支持
水平范围: 【全景】180°；【细节】0~360°
垂直范围: 【全景】-5°~180°；【细节】-20°~90°
水平速度: 【全景】水平监控速度：0.1°~20°/s，速度可设；【细节】水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设，水平预置点速度：280°/s
垂直速度: 【全景】垂直键控速度：0.1°~20°/s，速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：250°/s
主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440）
视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG
网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR
网络接口: RJ45网口，自适应网络数据，支持1000 M网络数据
SD卡扩展: 【选配】支持内置MicroSD卡槽，MicroSD卡(即TF卡)需出厂前预安装
报警输入: 7路报警输入
报警输出: 2路报警输出
音频输入: 1路音频输入
音频输出: 1路音频输出
具有RS-485接口
供电方式: DC：36 V
电源接口类型: 直流供电
工作温湿度: -40 ℃~70 ℃；湿度小于95%
雨刷: 支持
尺寸: Ø485 mm × 487 mm
重量: 17 kg
功耗: 100 W（MAX） 

网络音柱（60W，支持报警联动，双工对讲）
1. 一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱；
2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒；
3. 内置60W功率放大器
4. 支持实时广播、定时广播和离线广播
5. 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件 
6. 自带拾音麦克，支持被广播管理机、寻呼话筒呼叫，收到来电后自动接听，可实现与中心进行双工对讲

音频输入：网络音频输入接口*1；3.5mm音频输入接口*1；线路输入接口*1
音频输出：广播扬声器输出*1；对讲扬声器输出*1
广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz；量化位数：16bit
MIC：双mic，支持3-5米拾音
信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB
频率响应：100Hz-16KHz；音频文件格式：.mp3/.wav
物理接口：网口*1；报警输入*2；报警输出（继电器）*2；复位按钮*1；USB*1；TF卡（内置）*1路；RTC*1路
供电：220V供电
工作温度：-30～+60℃；工作湿度：10-90%
防水等级：IP65
外形尺寸：160*160*444mm
安装方式：壁挂安装，左右摇摆角度120°，向下15°

手环信息发射器
1. 处理器 工业级STM32处理器，M3内核
手环
基于 LoRa扩频调制技术

平台软件通道授权
对视频设备的通道数进行管理，按实际视频通道数填写。以下类型占用监控通道数的设备：IPC、NVR、单兵、车载、卡口抓拍、交通事件相机、交通参数相机、违停球。

平台软件车道授权
交通事件、交通参数当卡口接入，占用通道和车道，车道数按实际覆盖和检测的车道数为准。

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月27日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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