广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021~2024年度）摄像机采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021~2024年度）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	902-2-15
	车道抓拍高清摄像机
	
	套
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：17042.00元。
3. [bookmark: _GoBack]技术参数
【收费站牌识抓拍单元】【GMOS】【三地车牌】
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口，2个RJ45 10M/100M自适应以太网口；触发输入：1个触发/报警输入；触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制；图片格式：JPEG；图片分辨率：2448 (H) × 2048 (V)
智能识别：目标检测：机动车抓拍；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测 
内部组件：防尘、防水面板
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG；压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps；视频分辨率：2448 (H) × 2048 (V)；帧率：25 fps (2448 × 2048)
存储功能：TF, USB；支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，海康SDK，FTP协议等 
尺寸：180 mm (W) × 155 mm (H) × 636 mm (D)；传感器类型：2/3" Global shutter CMOS；工作温度：-30 °C~70 °C；工作湿度：5%~95%@40 °C，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz；功耗：Max. 10 W；重量：5.2 ± 0.5 kg；摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等；焦距：5.7-21 mm
配套补光灯
小功率气体补光灯，用于牌识系统及出入口系统中，白天可看清前排司乘人员面部特征；回电时间＜400ms，兼容开关量及低电平触发；有效补光距离4m～10m；工作环境-25～+60℃；
闪光次数≥2000万次；重量：2.4KG

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年2月29日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年2月27日
