广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-国道主干线广州绕城公路东段(珠江黄埔大桥)打印机、扫码枪、硬盘、交换机等设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-国道主干线广州绕城公路东段(珠江黄埔大桥)
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	热敏打印机
	
	台
	2
	1. 打印方式：行式热敏；2. 点密度：≥200dpi以上；3. 打印速度：≥200mm/s；4. 支持纸卷直径：≥50mm；
5. 纸张尺寸：支持80mm热敏纸打印；
6. 支持条形码、二维码打印；7. 具有纸尽传感器；8. 具有自动切刀功能，具备半切功能，切刀寿命≥100万次；
9. 通讯接口：USB口；10. 支持 ESC/POS 指令控制、具有通用 Windows 打印驱动； 11. 工作温度：至少满足5-45℃； 12. 工作湿度：至少满足 20-85%。

	2
	 移动支付扫码枪
	
	套
	5
	图像传感器：CMOD
像素：640*480
照明：白光LED
对焦：红光LED
识读码制：2D PDF417,QRCODE,DATA MATRIX
1d Code128,UCC/EAN-128,AIM128,EAN-8,EAN-13,RSS-14,
ISBN/ISSN,UPC-E,UPC-A,Lnterleaved2 of5,ITF-6,ITF-14,Matrix2 of5,
Industrial25,Standard25,Code 39,Codabar,Code93,Code 11,Plessey,
MSI-Plessey,RSS-Limited,RSS-Expand
识读精度：3mil
条码灵敏度：倾斜±50度，旋转：360度，偏转±50度
接口：USB
工作电压：5VDC±5%

	3
	固态硬盘
	
	个
	3
	容量：250GB
接口：SATA3.0
闪存类型：TLC
缓存：512M
顺序写入：530MB/s
顺序读速：560MB/s

	4
	机械硬盘2.5寸
	
	个
	3
	容量：1TB
接口：SATA接口
缓存：128MB
硬盘尺寸：2.5英寸
转速：5400rpm

	5
	车道工控机内存
	
	条
	2
	内存条
DDR3 8G
1600MHz

	6
	门架工控机硬盘
	
	个
	2
	容量：6TB
接口：SATA 
速度： 7200转
缓存容量：256MB
封装类型：氦气密封 

	7
	交换机
	
	台
	1
	产品规格 技术参数
标准
IEEE 802.3i (10Base-T)
IEEE 802.3u (100Base-TX和100Base-FX)
IEEE 802.3x (流控) 交换属性
MAC表 2K
包缓冲区 1Mbit
包转发率 1.2Mpps
交换延迟 <10μs 接口
百兆端口
100Base-X, SFP接口
10/100Base-T(X), RJ45接口（RUS控制器和RSU专用

	8
	车道显示器
	
	台
	2
	21.5英寸 HDMI+VGA接口


清单说明：
（1）  包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：10848.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执+营业执照在2024年3 月2日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
[bookmark: _GoBack]                                              2024年2月28日
