广州西二环高速公路有限公司乐平收费站无人化收费改造项目红绿可变灯、指示灯、雾灯等采购意向征集公告
1.项目概况
1.1项目名称：广州西二环高速公路有限公司乐平收费站无人化收费改造项目
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	804-4-1
	红绿可变灯
	[bookmark: _GoBack]
	米
	378
	共10条车道，含10套诱导灯条控制器和电源

	804-4-2
	收费车道红绿指示灯
	
	个
	400
	含10套控制器

	804-5-1
	雾灯
	
	套
	10
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：263540.00元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 技术参数
804-4-1 红绿可变灯
车道诱导灯条：
防护等级：IP67
尺寸：100*50*30   单位：mm
电源：DC24V供电
功率：14W/米
灯珠数：144颗/米
显示颜色：红、绿、彩色
显示效果：常亮、闪烁、跑马灯
级联：可串行级联
通讯接口：RS485串口

诱导灯控制器：
尺寸：280*400*100  单位：mm
电源：AC 220V±15%，50HZ±3%
亮度等级：16级可调
输出功率：300W
输出接口：2路
通讯接口：RJ45网口
带箭头诱导地灯：
LED有源诱导路标采用防火高强度ASA工程塑料, 安装、维护简单；
透明保护罩保护，易于清洁，并有效防止灰尘的沉积；
工作电压为DC24V，反面红灯≤10 mA，正面/顶部红绿≤12 mA；
绿色发光LED平均发光强度≥24cd，红色发光LED平均发光强度≥22cd；
正面和顶部LED发光颜色可独立调节，闪烁频率可调；
单个双面LED诱导发光灯功耗≤1W，最大亮度时电流每组LED≤22mA；
LED诱导发光灯使用寿命≥10万小时；
防护等级≥IP67。
804-4-2 收费车道红绿指示灯
光源：LED 光源；
至少具备红、黄、绿三色显示； 
具备多级调光能力； 
灯光应采用柔和亮度，严禁影响行车安全； 
尺寸：长宽高 1000mm*50mm*50mm； 
产品材质：具备防水、防腐蚀、抗压及耐磨等室外适用能力； 
防护等级：IP67; 
使用寿命：20000+； 
功耗不大于 15w； 
承重不低于 300KG； 
工作温度范围不低于-20℃-55℃。 
具有无极调光功能； 
具备接收区域控制器控制指令的能力； " 
电源 
输出： 
直流输出 24V； 
电压精度±5%； 
线性调整率±3%； 
负载调整率±5%； 
输入： 
电压输入范围：AC110V/265V； 
频率范围：47-63Hz； 
效率：不低于 85% 
具备过载保护及短路保护功能； 
工作温度：-10℃-45℃； 
工作湿度：20-90%RH； " 
区域控制器 
采用单 CPU、双电源冗余架构，配置的 I/O、以太网、串口、电源模块须采用与 CPU 对应的同等级同系列产品，CPU 上不可集成 IO 点，以确保工程质量及整体系统的可靠性和可维护性。
804-5-1 雾灯
显示尺寸：≥φ200㎜；光源：石英卤化物光源，含安装线材。
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执+营业执照在2024年3月2日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@QQ.com，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年2月28日
