广州珠江黄埔大桥建设有限公司收费站智能交通设施工程治超一体化摄像枪采购意向征集公告
1.项目概况
1.1项目名称：广州珠江黄埔大桥建设有限公司收费站智能交通设施工程
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	治超一体化摄像枪
	
	台
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） [bookmark: _GoBack]最高限价：52666.70元。
3.技术参数
1.系统主要功能
系统包含车型、轴型识别模块；驱动轴识别模块；
具备驱动轴识别功能；
能够精确检测低速行驶车辆的轴数、轴型、驱动轴信息；
车牌与轴数、轴型、驱动轴信息绑定，彻底解决队列错乱问题，保证长期稳定运行；
能记录通行车辆通过的全景特征图片和号牌图片，可识别新能源车牌、军警车牌、港澳两地车牌等；车头和车尾相机分别拍摄并识别两块车牌，中心设置180°鱼眼镜头，安装于正对车辆侧面。在车辆行进过程中，精确扫描车身细节，获得高像素、不失真的车辆侧面全景图片。能够完整记录车辆侧面丰富的细节，包括车厢特征、装载货物情况等。该图片的抓拍不受车辆长度、高度、速度的限制，成像清晰，不会变形失真。
深度学习技术对复杂的车辆外形特征进行分类识别，可以辨别“两客一危”车辆、专项作业车，对收费管理稽查工作带来便利和提升。
具备来电自动恢复以及数据断点续传能力；
施工以及调试简单，维护以及产品升级方便；
2.系统参数
检测方式：激光+视频+底盘识别单元检测；		
综合车型识别精度：≥99%；客货区分度：≥99%；		
驱动轴识别精度：≥99%；		
 轴数识别精度：≥99%；单双胎识别精度：≥99%；		
检测速度：≤30Km/h；		
工作电源：AC220V±15%，50HZ±4%；		
系统功耗：≤20W，加热时≤80W（5℃以下启动加热）；		
大气压力：50Kpa—106 Kpa；		
相对湿度：≤95％；		
工作温度：-40℃~80℃。		
通讯接口：Ethernet；		
激光器安全等级： I级 人眼安全；		
激光器防护等级：IP65。		
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照在2024年3月2日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@QQ.com，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年2月28日
