广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-国道主干线广州绕城公路东段(珠江黄埔大桥)摄像机采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-国道主干线广州绕城公路东段(珠江黄埔大桥)
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	门架车道摄像机
	
	套
	1
	

	2
	门架全景摄像机
	
	套
	1
	

	3
	门架牌识补光灯
	
	台
	2
	


清单说明：
（1）  包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：29113.00元。
3. 技术参数
门架车道摄像机
【GMOS】【环保】【卡口】高清抓拍单元
采用双2/3英寸500万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达2448×2048，帧率25帧。
抓拍单元防护罩面板具有防尘防水功能，且内置LED补光灯。
输出图片格式：JPEG。
支持闪光灯和LED频闪灯同步补光。
使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员目标。
支持RS485线圈，视频等触发模式。
支持车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别。
支持多种类车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型。
支持9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。
可以识别8种车型：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、小轿车及SUV。
支持车辆检测处理器（RS485协议）、雷达、补光灯的接入。
支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。
具有防尘、防水滴，网络防雷、防浪涌等功能。
支持白天用白光爆闪，晚上用频闪灯+红外爆闪同步补光。

接口
镜头规格：25mm
触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制
通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

抓拍功能
图片分辨率：2448(H)×2048(V)
图片格式：JPEG

智能功能
智能识别：目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动车抓拍，行人抓拍；
违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；
车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别（环境光有要求）、违章检测、车辆品牌等特征检测 

设备外形
内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯

功能特性
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
支持协议：ISAPI ,GB28181
视频分辨率：2448(H)×2048(V)
存储功能：TF;USB
视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG
终端接入：支持

一般规范
重量：5.5±0.5kg
传感器类型：2/3” Global shutter CMOS(*2)
尺寸：180mm(W)×205mm(H)×636mm(D)
功耗：20W MAX
工作温度：-30°C~70°C
电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz
工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结
摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
门架全景摄像机
海康环保卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染。
内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。
视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。
支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光。
支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、目标等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。
支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。
支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。
支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。
支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。

基础功能
视频分辨率：4096(H) × 2160(V)
帧率：25fps
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
镜头规格：25mm
抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
抓拍图片格式：JPEG
存储功能：TF, USB
光圈类型：手动光圈
多码流：支持3码流：
主码流：4096×2160（默认）；
子码流：1920×1080（默认）；
三码流：1920×1080（默认）
传感器类型：1” Global shutter CMOS（*2）
支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，海康SDK，FTP协议等

接口
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
触发输入：1个触发/报警输入
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M自适应以太网口

智能功能
非机动车：车型识别、特征识别
机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别
违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
行人：人体识别、目标识别、特征识别

一般规范
工作温度：-30℃~70℃
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
尺寸：180 mm (W) × 205 mm (H) × 636 mm (D) 
功耗：Max. 65 W
重量：5.5 ± 0.5 kg
门架牌识补光灯
铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 
采用24颗优质高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 
带LED格栅，有效减少周边光污染 
气体灯管采用优质氙气灯管，质量可靠，寿命长 
经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污
采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 
LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 
气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 
气体补光控制具有峰值抑制功能 
支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 
支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复
灯体设计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便 
一般规范
工作温度：温度-30℃~70℃
电源：220VAC±10%
工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结
重量：8KG
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
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采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年2月28日
