广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-新化路段环视一体机采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-新化路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-2-1-1-1-26
	环视一体机
	
	套
	5
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、指导安装调试、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：126665.00元。
3. 供应商资格条件
H系列400万双枪版环视一体机：采用一体化设计，内置3镜头，兼顾多个场景
全景镜头和细节传感器均采用1/1.8＂ CMOS，全景镜头均采用13-52mm变焦镜头，细节镜头采用40倍变焦镜头。
支持人脸抓拍，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能，更好的助力平安城市人车管理；支持交通违章取证功能和交通事件检测，助力道路安全通畅
适用于高速道路、城市道路、出入口等需要进行人车管理的必要场景。
违章取证：球机通道支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头六种违章事件检测；枪机通道支持逆行、压线、变道、机占非、掉头五种违章事件检测
交通数据采集：支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率信息采集
交通事件检测：（1）高速、高架场景交通事件检测：球机通道支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；枪机通道支持抛洒物检测、行人检测、停车检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景交通事件检测：球机通道支持拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；枪机通道支持停车检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测
球机通道自带白光灯，支持针对车牌进行白光补光，提升产品适应范围
Smart事件：支持全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动特写摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。跟踪后有两种模式：跟踪抓拍和接管跟踪，两者功能互斥
跟踪抓拍：跟踪后对该目标进行结构化信息提取后上传报警
接管跟踪：当跟踪的目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟踪，扩大跟踪范围
人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景。
全结构化：支持双路卡口式混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传
车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景。
Smart事件最远检测距离可达100 m
支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取
支持自动标定：内嵌多套枪机视场角参数和畸变参数，枪机在任意角度，任意焦距位置，均可以进行自动标定
支持GB35114安全加密
支持混合防抖
支持MicroSD卡，最大支持256 GB
规格参数
型号 DS-2SK8P248MXS-DW(40XC0C7)(T5)
基础参数 传感器类型 【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS
 最低照度 【全景1】彩色：0.0005 Lux @（F1.4，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.4，AGC ON），0 Lux with IR；【全景2】彩色：0.0005 Lux @（F1.7，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.7，AGC ON），0 Lux with IR；【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
 快门 1/1~1/30,000 s
 慢快门 支持
 聚焦模式 半自动,手动,自动
 日夜转换模式 自动ICR彩转黑 
 日夜转换方式 白天,夜晚,自动,定时
 背光补偿 支持
 宽动态 120dB超宽动态
 强光抑制 支持
 3D降噪 支持
 透雾 支持
 电子防抖 支持
 光学防抖 不支持
 区域曝光 支持
 区域聚焦 支持
 图像设置 饱和度,亮度,对比度,锐度
 图像参数切换 支持
 白平衡 自动白平衡,自动跟踪白平衡,钠灯,日光灯,室内,室外,手动白平衡,锁定白平衡
 数字变倍 【全景】不支持；【细节】16倍
 光学变倍 【细节】40倍
 隐私遮蔽 支持马赛克,支持多种颜色设置,四边形区域,全景8块，细节24块
 图片叠加 不支持
 信噪比 ≥52dB
 通用功能 镜像,密码保护,水印技术,IP地址过滤
 光学透雾 支持
 增益控制 自动,手动
镜头 最大光圈数 【全景1】F1.4；【全景2】F1.7；【细节】F1.2
 焦距 【全景1】2.8~12 mm；【全景2】13~52 mm；【细节】6.0~240 mm
 光学变倍速度 【全景1】约2.3 s；【全景2】约1.8 s；【细节】约5.6 s
 视场角 【全景1】90°~34.5°；【全景2】32.3°~7.89°；【细节】59.8°~2.0°
补光 白光照射距离 【细节】车牌80 m
 红外照射距离 【全景1】80 m；【全景2】150 m；【细节】350 m
 防补光过曝 支持
云台功能 水平范围 【环动】0°~270°；【全景】0°~230°；【细节】0°~360°
 垂直范围 【全景】-10°~90°；【细节】-20°~90°
 水平速度 【环动】水平监控速度：0.1°~10°/s，速度可设；【全景】水平监控速度：0.1°~20°/s，速度可设；【细节】水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设，水平预置点速度：250°/s
 垂直速度 【全景】垂直键控速度：0.1°~20°/s，速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：90°/s
 比例变倍 【全景】不支持；【细节】支持
 预置点个数 300个
 巡航扫描 8条
 花样扫描 4条
 断电记忆 支持
 守望功能 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描
 3D 定位 支持
 方位角信息显示 支持
 预置点视频冻结 支持
 定时任务 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描,球机重启,球机校验,辅助输出
 设备检测异常 IP地址冲突,存储器满,非法访问,存储器错误
视频 最大图像尺寸 2560×1440
 码流类型 主码流,子码流,第三码流
 主码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
 子码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288）
60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240）
 第三码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 576，640 × 480，352 × 288）
60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 480，640 × 480，352 × 240）
 视频压缩标准 H.265,H.264,MJPEG
 视频压缩码率 32~16384 Kbps
 H.264 Baseline Profile,Main Profile,High Profile
 H.265 Main Profile
 Smart 264 支持
 Smart 265 支持
 SVC 支持
 ROI 固定区域ROI
 区域裁剪 不支持
音频 音频压缩标准 G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC
 音频压缩码率 AAC-LC：16 Kbps，32 Kbps，64 Kbps，MP2L2：32 Kbps，40 Kbps，48 Kbps，56 Kbps，64 Kbps，80 Kbps，96 Kbps，112 Kbps，128 Kbps，144 Kbps，160 Kbps，192 Kbps
 音频采样率 MP2L2：16 kHz，32 kHz，48 kHz，AAC-LC：16 kHz，32 kHz，48 kHz，PCM：8 kHz，16 kHz，32 kHz，48 kHz
 环境噪声过滤 支持
智能 全结构化功能 支持两路混合目标检测及抓拍，可对人体、人脸、车辆进行检测，支持人脸结构化信息提取,人体结构化信息提取,车辆结构化信息提取
 人脸比对 不支持
 Smart事件 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测
 Smart跟踪 手动跟踪,全景跟踪,事件跟踪,支持多场景巡航跟踪
 Smart录像 断网续传,智能后检索
 报警联动 预置点,巡航扫描,花样扫描,SD卡录像,报警输出,邮件,上传中心,上传FTP,联动跟踪
 Smart编码 Smart265,Smart264,低码率,ROI,SVC
网络 网络存储 NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
 支持协议 IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour
 接口协议 软件集成的开放式API,ISAPI,海康SDK,GB/T28181协议,E家协议,ISUP,萤石,开放型网络视频接口
 最大取流路数 20路
 用户管理 32个
 安全管理 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤
 客户端 支持iVMS-4200客户端
 浏览器 IE10+，Chrome57+，Firefox52+，Safari12+
特征信息采集 GPS信息侦测 不支持
辅助检测 电子罗盘 不支持
接口 光纤接口 不支持
 电源输出 无
 网络接口 RJ45网口,自适应网络数据,支持1000M网络数据
 SD卡扩展 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 
 报警输入 7路报警输入
 报警输出 2路报警输出
 音频输入 1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
 音频输出 1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω
 RS485接口 采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议
 RS232接口 无
事件 普通事件 移动侦测，报警输入，报警输出，遮挡报警，异常
道路监控和车辆检测 违停检测 违停，逆行，压线，变道，机占非，掉头
 交通数据采集 车流量，车道平均速度，车头时距，车头间距，车道时间占有率，车道空间占有率
 车辆布控 支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景
 人员布控 支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景
一般规范 供电方式 DC：36 V
 电源接口类型 直流供电
 工作温湿度 -40℃-70℃；湿度小于95%
 恢复出厂设置 支持
 雨刷 支持
 除冰 无
 除雾 无
 材质 ADC12
 尺寸 Ø585 mm × 510 mm
 重量 17 kg
 网页客户端语言 中文
 功耗 120 W（其中【全景】补光灯14.2 W；【细节】补光灯9.6 W）
认证 防护 IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年3月8日11：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _GoBack]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年3月5日
