黄埔大桥草堂和笔村收费站改扩建工程—收费系统、软件及通信电缆工程雾灯、信号灯、声光报警器采购意向征集公告
1.项目概况
1.1项目名称：黄埔大桥草堂和笔村收费站改扩建工程—收费系统、软件及通信电缆工程
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	810-1-3
	反向信号灯
	
	套
	3
	

	810-1-4
	黄色声光报警器
	
	个
	2
	

	810-1-6
	雾灯
	
	套
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：4362.00元。
3.技术参数
810-1-3 反向信号灯
红色(用×表示)表示车道关闭，车辆不允许驶入该车道；
显示尺寸600×600mm；
红色LED 灯光源：直径Φ26mm，由6 个超高亮度红色LED 组成；
LED 光源波长：红色626nm；
LED 亮度：红色4000mcd～9300mcd；
半功率角：大于30°；
带遮阳罩、黑色机箱，防水、防尘、防锈蚀，密封性IP55；
安装角度6°，可视角度：±25°；
工作温度：-10℃～+55℃；
工作湿度：10%～95%；
电源：AC220V±1％，50Hz±3Hz；
MTBF：10,000 小时；
MTTR：0.5 小时。
810-1-4 黄色声光报警器
外形尺寸：Φ120*180mm
灯泡：10W
相对湿度：5-98%
频率：60次/分
报警声响：105dB
工作温度：-20℃-55℃
810-1-6 雾灯
灯光颜色：琥珀色。 
外形尺寸：260mm×260mm×100mm； 
灯体由防水、防尘、耐幅射、抗老化材料制成； 
MTBF：≥30,000 小时；
功率消耗：＜8W； 
[bookmark: _GoBack]包含立柱，可根据产品样式调整。
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执+营业执照在2024年3月6日17：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@QQ.com，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
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采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年3月6日
