[bookmark: _GoBack]广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程消防疏散标志采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-6-4-1
	行人横洞指示标志
	
	套
	10
	

	409-2-6-4-1
	行车横洞指示标志
	
	套
	10
	

	409-2-6-4-1
	紧急停车带指示标志
	
	套
	10
	

	409-2-6-4-2
	消防设备指示标志
	
	套
	20
	

	409-2-6-4-2
	紧急电话疏散指示标志
	
	套
	20
	

	409-2-6-4-2
	灭火器指示标志
	
	套
	20
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：16440.00元。
3. 技术参数
409-2-6-4-1 行人横洞指示标志
1．功率：人行：500mm*800*60mm≤10W 
2．输入电压：AC 220V±15% .  50Hz±3HZ
3．内部工作电压：DC 12V 
4．环境温度：-40℃ ~ +70℃
5．环境湿度：10% ~ 95%RH
6．发光面：双面（精工油墨丝印工艺）
7．灯源材料：台湾明纬白色超高亮发光二极管
8．发光方式：24h直亮
9．驱动电源：APV系列台湾明纬防水电源
10．MTBF：100000小时
11．MTTR：≤0.5小时
12．可视距离：＞500m
13．防护等级：IP65
14．内嵌导光板，使图案显示色彩更加均匀，功耗更低
方便快捷的安装结构
15.含配套支架
409-2-6-4-1 行车横洞指示标志
1．功率：车行：500mm*800*60mm≤10W 
2．输入电压：AC 220V±15% .  50Hz±3HZ
3．内部工作电压：DC 12V 
4．环境温度：-40℃ ~ +70℃
5．环境湿度：10% ~ 95%RH
6．发光面：双面（精工油墨丝印工艺）
7．灯源材料：台湾明纬白色超高亮发光二极管
8．发光方式：24h直亮
9．驱动电源：APV系列台湾明纬防水电源
10．MTBF：100000小时
11．MTTR：≤0.5小时
12．可视距离：＞500m
13．防护等级：IP65
14．内嵌导光板，使图案显示色彩更加均匀，功耗更低
方便快捷的安装结构
15.含配套支架
409-2-6-4-1 紧急停车带指示标志
1．功率：停车带标志：500mm*800*60mm≤10W 
2．输入电压：AC 220V±15% .  50Hz±3HZ
3．内部工作电压：DC 12V 
4．环境温度：-40℃ ~ +70℃
5．环境湿度：10% ~ 95%RH
6．发光面：双面（精工油墨丝印工艺）
7．灯源材料：台湾明纬白色超高亮发光二极管
8．发光方式：24h直亮
9．驱动电源：APV系列台湾明纬防水电源
10．MTBF：100000小时
11．MTTR：≤0.5小时
12．可视距离：＞500m
13．防护等级：IP65
14．内嵌导光板，使图案显示色彩更加均匀，功耗更低
方便快捷的安装结构
15.含配套支架
409-2-6-4-2 消防设备指示标志
1．功率：消防标志：250mm*400mm*50≤5W
2．输入电压：AC 220V±15% .  50Hz±3HZ
3．内部工作电压：DC 12V 
4．环境温度：-40℃ ~ +70℃
5．环境湿度：10% ~ 95%RH
6．发光面：双面（精工油墨丝印工艺）
7．灯源材料：台湾明纬白色超高亮发光二极管
8．发光方式：24h直亮
9．驱动电源：APV系列台湾明纬防水电源
10．MTBF：100000小时
11．MTTR：≤0.5小时
12．可视距离：＞500m
13．防护等级：IP65
14．内嵌导光板，使图案显示色彩更加均匀，功耗更低
方便快捷的安装结构
15.含配套支架
409-2-6-4-2 紧急电话疏散指示标志
1．功率：紧急电话标志：250mm*400mm*50≤5W
2．输入电压：AC 220V±15% .  50Hz±3HZ
3．内部工作电压：DC 12V 
4．环境温度：-40℃ ~ +70℃
5．环境湿度：10% ~ 95%RH
6．发光面：双面（精工油墨丝印工艺）
7．灯源材料：台湾明纬白色超高亮发光二极管
8．发光方式：24h直亮
9．驱动电源：APV系列台湾明纬防水电源
10．MTBF：100000小时
11．MTTR：≤0.5小时
12．可视距离：＞500m
13．防护等级：IP65
14．内嵌导光板，使图案显示色彩更加均匀，功耗更低
方便快捷的安装结构
15.含配套支架
409-2-6-4-2 灭火器指示标志
1．功率：灭火器标志：250mm*400mm*50≤5W
2．输入电压：AC 220V±15% .  50Hz±3HZ
3．内部工作电压：DC 12V 
4．环境温度：-40℃ ~ +70℃
5．环境湿度：10% ~ 95%RH
6．发光面：双面（精工油墨丝印工艺）
7．灯源材料：台湾明纬白色超高亮发光二极管
8．发光方式：24h直亮
9．驱动电源：APV系列台湾明纬防水电源
10．MTBF：100000小时
11．MTTR：≤0.5小时
12．可视距离：＞500m
13．防护等级：IP65
14．内嵌导光板，使图案显示色彩更加均匀，功耗更低
方便快捷的安装结构
15.含配套支架
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年03月10日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年03月08日
