[bookmark: _GoBack]新光快速路综合管养项目2023-2026年度-固定软件维护与设备日常巡检保养-路面网络球型摄像机采购意向征集公告 
1. 项目概况
1.1项目名称：新光快速路综合管养项目2023-2026年度-固定软件维护与设备日常巡检保养
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	路面网络球型摄像机500万
	
	台
	4
	（吊架2个）（壁架2个）


清单说明：
（1）  包括运输费、指定安装调试、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：14792.00。

3. 参数
500万像素7寸23倍红外轻智能网络高清球机
 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪
支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸
采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m
内置加热玻璃，有效除雾
支持最大2560×1920@20fps高清画面输出
支持超低照度，0.005Lux/F1.2(彩色),0.001Lux/F1.2(黑白),0 Lux with IR
支持23倍光学变倍，16倍数字变倍
支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
支持隐私遮蔽颜色和马赛克配置
支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加
支持SVC自适应编码技术
 支持OSD颜色自选
支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态
支持定时抓图与事件抓图功能
支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
支持无插件Mac下的Safari浏览器的需求
支持多播功能
 支持ONVIF、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石
支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持256G microSD卡存储
IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

宽动态：120dB超宽动态 
红外照射距离：150米 
水平范围：360°
 垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：50Hz:20fps (2560×1920)
60Hz: 20fps(2560×1920) 
50Hz:25fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)
60Hz: 30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 
 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 
网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 
 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G
 报警输入：2路报警输入
 报警输出：1路报警输出
 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 
供电方式：AC24V
 电源接口类型：甩线
 电流及功耗：42W max（其中加热10W，补光灯18W max）
 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%
 恢复出厂设置：支持
 除雾：加热玻璃除雾
 尺寸：φ220mm×353.4mm
 重量：4.5Kg 
防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年3月15日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                           2024年3月13日
