路段照明维修改造工程项目灯具采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：路段照明维修改造工程项目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	更换LED光源250W
	
	
	
	250WLED光源、高杆灯用

	2
	更换LED光源250W
	
	
	
	250WLED光源、高杆灯用

	3
	更换LED光源300W
	
	
	
	300WLED光源、12米路灯杆用

	4
	LED光源250W
	
	
	
	250WLED光源、12米路灯杆用

	5
	LED光源300W
	
	
	
	300WLED光源、12米路灯杆用

	6
	LED光源200W
	
	
	
	200WLED光源、12米路灯杆用

	7
	LED光源300W
	
	
	
	300WLED光源、12米路灯杆用

	8
	安装支架1300*110*30mm
	
	
	
	井字型，304不锈钢

	9
	安装支架1270*110*53mm
	
	
	
	井字型，304不锈钢

	10
	400W镇流器
	
	
	
	GE照明电感镇流器MSB400/220V/50HZ/T 钠灯镇流器

	11
	触发器
	
	
	
	GE/MSI1000电子触发器
采用双向多脉冲设计，保证灯泡可靠启动
既可以用于高压钠灯，又可以用于金卤灯
采用串联式电路设计，高压脉冲不进镇流器安全系数高
适用电压220-240V/50-60HZ
壳体耐温105ºC
符合IEC926/927标准及QB1115-91标准

	12
	高压钠灯400W
	
	
	
	GE高压钠灯，功率400W、E40螺纹头。


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：145727.00元。
3. 技术参数
LED光源250W 
250WLED光源、高杆灯用
灯具符合国家一级能效要求，飞利浦5050高光效芯片，色温4000K色容差≤5，整灯光效150-160lm/w；模组防护等级IP68,整灯防护等级IP67；飞利浦/茂硕电源，带0-10V调光接口；灯具带防坠落装置；CQC认证；通过10kv雷击浪涌试验；通过高15米，风速205km/h/风力试验52M/S实验；通过振动（2G三维10万次）测试；产品光源需要通过至少1000小时双85(温度85℃,湿度85%)恒定湿热测试；防腐等级WF2；通过盐雾测试3000小时后光通维持率不低于100%；40000 小时光通维持率不低于90%；透镜老化过 5000 小时光老化测试(耐uv 测试)，老化后总光通量维持率大于93%；电源开关实验（25℃环境下开关400000次）；提供国家级检测机构出具的检验报告，灯具质保5年。
LED光源300W
300WLED光源、12米路灯杆用
灯具符合国家一级能效要求，飞利浦5050高光效芯片，色温4000K色容差≤5，整灯光效150-160lm/w；模组防护等级IP68,整灯防护等级IP67；飞利浦/茂硕电源，带0-10V调光接口；灯具带防坠落装置；CQC认证；通过10kv雷击浪涌试验；通过高15米，风速205km/h/风力试验52M/S实验；通过振动（2G三维10万次）测试；产品光源需要通过至少1000小时双85(温度85℃,湿度85%)恒定湿热测试；防腐等级WF2；通过盐雾测试3000小时后光通维持率不低于100%；40000 小时光通维持率不低于90%；透镜老化过 5000 小时光老化测试(耐uv 测试)，老化后总光通量维持率大于93%；电源开关实验（25℃环境下开关400000次）；提供国家级检测机构出具的检验报告，灯具质保5年。
LED光源200W
灯具符合国家一级能效要求，飞利浦5050高光效芯片，色温4000K色容差≤5，整灯光效150-160lm/w；模组防护等级IP68,整灯防护等级IP67；飞利浦/茂硕电源，带0-10V调光接口；灯具带防坠落装置；CQC认证；通过10kv雷击浪涌试验；通过高15米，风速205km/h/风力试验52M/S实验；通过振动（2G三维10万次）测试；产品光源需要通过至少1000小时双85(温度85℃,湿度85%)恒定湿热测试；防腐等级WF2；通过盐雾测试3000小时后光通维持率不低于100%；40000 小时光通维持率不低于90%；透镜老化过 5000 小时光老化测试(耐uv 测试)，老化后总光通量维持率大于93%；电源开关实验（25℃环境下开关400000次）；提供国家级检测机构出具的检验报告，灯具质保5年。
安装支架1300*110*30mm
井字型，304不锈钢
安装支架1270*110*53mm
井字型，304不锈钢
400W镇流器
GE照明电感镇流器MSB400/220V/50HZ/T 钠灯镇流器
触发器
GE/MSI1000电子触发器
采用双向多脉冲设计，保证灯泡可靠启动
既可以用于高压钠灯，又可以用于金卤灯
采用串联式电路设计，高压脉冲不进镇流器安全系数高
适用电压220-240V/50-60HZ
壳体耐温105ºC
符合IEC926/927标准及QB1115-91标准
高压钠灯400W
GE高压钠灯，功率400W、E40螺纹头。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执+营业执照在2024年3月16日17：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年3月13日
