[bookmark: _GoBack]广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程车道控制器、车道工控机采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-1-1-1-1
	车道控制器
	
	套
	5
	

	409-2-1-1-2-2
	车道工控机
	
	套
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：32400.00元。
3. 技术参数
车道控制器
尺寸：76mm×40mm×78mm
盒体材料：ABS塑料
处理时间：入口平均业务处理时间≤ 6秒，出口平均业务处理时间≤13秒；
输入电源：AC220V±20%，50Hz±3Hz；
对外输出电压：AC220V、DC5V、DC12V, DC24V出厂前可选；
工作环境温度范围：-10℃～+70℃；
工作环境湿度范围：10%～95%；
MTBF：≥ 50,000小时；
MTTR：≤ 0.5小时；
支持16路相互隔离的I/O通道；
MTBF：≥ 100,000小时；
高输出驱动能力；
隔离电压：2500V；
最大功率：+5V/360mA，+12V/300 mA；
提供COM口通信协议和测试软件。
调谐：全自动
加电自动复位及人工复位功能
自调范围：20-1000μH       
灵敏度：面板上四级可调
高：0.02%  (ΔL/L) 
中高：0.05%  (ΔL/L) 
中低：0.1%  (ΔL/L)
低：0.5%  (ΔL/)
频率：面板上四级可调 20-70kHz（取决于线圈的几何尺寸）
检测器的灵敏度和频率可现场人工调整
ASB(自动灵敏度提高)：开关选择
脉冲输出时间：大约150毫秒（工厂可设250毫秒）
响应时间：100ms
存在时间：有限或永久
漂移补偿率：大约1%△L/L每分钟
可见指示：1×电源LED-红；2×通道状态LED-绿
继电器输出：5A@230V AC
工作模式：1.存在(CH1)或脉冲(CH1)
2.存在(CH2)或脉冲(CH2) 
3.A至B(CH1)或 B至A(CH2)
电源：120V AC+/-15% （48到60Hz）
保护：线圈隔离变压器，输入端的稳压二极管和气体放电管保护。
连接器：后端单11引脚插头（86CPII） 
保存温度：-40℃到+85℃
工作温度：-40℃到+85℃
环境湿度：高达95%
车道工控机
I7-6700 3.4G 四核八线程 6代16G DDR4
4个USB3.0，4个USB2.0
独立千兆网卡 主板集成2个，共计3个网口
512G SSD 足容量工规
2.5寸1T机械硬盘 串口10个，1个LPT
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年3月18日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185344
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年3月15日
