广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程路侧读写单元采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-1-1-3-1
	路侧读写单元（含天线控制器）
	
	套
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：21000.00元。
3. 技术参数
5.1机械特性
参数 规格
外形尺寸 459×343×110mm
外壳材料 RSU天线底座：不锈钢喷塑
RSU天线外罩：ABS+PC
安装位置 龙门架或路侧杆
安装方式 顶挂或侧挂
天线安装角度 水平±180°,垂直45±25°
5.2微波链路特性
参 数 规格
载波频率 信道1 下行：5.830GHz；上行：5.790 GHz
 信道2 下行：5.840GHz；上行：5.800GHz
占用带宽 ≤5MHz
频率容限 ±10×10-6
等效全向辐射功率 ≤+33dBm，软件可调
发射功率稳定性 全温度范围内优于±1.5dB；
杂散发射 30 MHz~ 1000 MHz ≤-36dBm/100kHz
 2400 MHz ~ 2483.5 MHz ≤-40dBm/1MHz
 3400 MHz ~ 3530 MHz ≤-40dBm/1MHz
 5725 MHz ~ 5850 MHz ≤-33dBm/100kHz
 其它1 GHz ~ 20 GHz ≤-30dBm/1MHz
邻道泄漏功率比 30dB
天线半功率角 水平面半功率波辦宽度小于38°；垂直面半功率波辦宽度小于45°
天线极化 右旋圆极化
调制方式 ASK
调制度 0.5～0.9
编码方式 FM0
位速率 下行：256 kbit/s；上行：512 kbit/s
位时钟精度 ±100×10-6
接收灵敏度 ≤-107dBm
通信加密 多重DES 算法
唤醒方式 提供15~17个周期14kHz方波
通信检错 CRC16
微波通信距离 ≤20m，可调整
位误码率（B.E.R.） ≤10×10-6
5.3电气特性
参数 规格
电源 交流220V/50Hz，电压适应范围85-300V交流
通信接口 RS232/RS485/RS422@115200波特、以太网、USB1.1或USB2.0
电气接口 2路线圈控制输入、4路光电隔离输入、2路光电隔离输出
其它接口 支持4路PSAM卡、1路SD卡
通信检错 DSRC：CRC16循环冗余校验；RS232/485/RS422：异或和校验
典型交易时间 ≤230ms
防雷 气体放电管、瞬变二极管、温度保险管和压敏电阻组成的三级防雷电路
可靠性 MTBF＞70000h
工作寿命 ≥15 年
5.4环境特性
参数 规格
工作温度 -45℃~+80℃
存储温度 -45℃~+85℃
相对工作湿度 4%~100%
抗电磁干扰 静电8kV
振动 符合GB/T 2423.13
冲击 符合GB/T 2423.6试验Eb和导则
盐雾 符合GB/T 2423.18
雷击 抗4kV 10/200μs雷击
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年3月17日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185344
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年3月15日
