产 品 技 术 参 数
	序号
	材料名称
	品牌
	单位
	数量
	技术参数

	1
	RSU5.8G天线
	金溢
	台
	12
	符合 GB/T 20851.1、GB/T 20851.2、GB/T20851.3 、GB/T 20851.4、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》、《收费公路联网收费技术要求》相关规定，且满足交通运输部《取消高速公路省界收费站总体技术方案》《取消高速公路省界收费站工程建设方案》、《高速公路 ETC 门架系统技术要求》规定。 
— 支持联机进行远程设备维护及设备管理，可实现设备故障告警、远程诊断、维护、固 件升级等功能； 
— 天线与 OBU 之间处理一个完整收费交易所需的典型交易时间小于 250ms；与 CPC 卡交易时间小于 150ms； 
— 采用三级防雷防静电技术，可耐 4kV 雷击浪涌、8kV 静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力。 
— 天线半功率波瓣宽度，水平面，＜25°，垂直面，＜55°； 
— 接收灵敏度：≤-95dBm； 
— 支持 PSAM、PCI 密码卡； 
— 具备快速处理能力，尽量缩短处理时间，加解密运算宜采用 PCI 密码卡； 
— 具备远程工作参数调整、状态监控、免拆卸在线程序更新的功能； 
— 具备发射功率、工作信道、接收状态、PSAM 卡/PCI 密码卡状态等主要器件和功能的 
状态自检功能，便于故障快速处理； 
— 具备交流和直流两种供电方式；交流供电电压及适应范围：AC220V±20%；直流供电电 
压及适应范围：DC24V±10%；— 功耗：≤60W/台；

	2
	天线同步控制器
	金溢
	台
	4
	符合《取消高速公路省界收费站总体技术方案》、《取消高速公路省界收费站工程建设 
方案》、《高速公路 ETC 门架系统技术要求》的相关规定。 
— 应具备 RS-232 和以太网口两类接口； 
— 支持不小于 8 路 ETC 门架天线控制； 
— PSAM 卡插槽数量：≥8； 
— 含 PCI 密码卡； 
— 支持联机进行远程设备维护及设备管理，可实现设备故障告警、远程诊断、维护、固件升级等功能； 
— 具有 LED 指示灯，人机界面向用户提示信息，如 PSAM 卡、PCI\PCI-E 状态、RSU 设备功率等级、RSU 网络连接状态等。

	3
	ETC门架系统软件
	信诺安
	套
	2
	安装Docker
上传及加载docker镜像平台节点注册

	4
	数据传输软件
	信诺安
	套
	2
	安装Docker
上传及加载docker镜像平台节点注册

	5
	一体化机柜
	
	套
	2
	防护等级：IP65
机柜总空间：单柜18U，双柜36U，内部深度600mm
用户空间：12U（除了插框电源、逆变器2KVA×2、600Ah电池共24U后）
电池容量：单柜：400Ah锂电；双柜：800Ah锂电，每100Ah锂电池占用3U空间
MTBF：≥100,000小时（不含电池）
输入制式：220/380VAC三相四线，兼容单相
输入电压：三相：147VAC～519VAC；单相：85VAC～300VAC
输入频率：45～65Hz，额定值:50Hz/60Hz
输入容量：1×63A/3PMCB
防雷：20kA/40kA（8/20μs）
交流输出：1kVA/3kVA（容量可选），输出精度220V±3%，7路国标插座（路数可扩展）
输出电压：42VDC～58VDC，额定值:53.5VDC
最大容量：6kW（2×3KW）
电池支路：双路OT端子，2×200A
一次下电支路：2×125AMCB，3×63AMCB
二次下电支路：2×63AMCB，2×32AMCB，2×20AMCB
直流防雷：10kA/20kA（8/20μs）
输入电压：85VAC～300VAC,额定220VAC
额定功率：3000W（176VAC～300VAC）
效率：最大96%
工作温度：-40℃～+75℃	


	6
	设备监控主机
	Nodka
	台
	2
	处理器:i3-6100T 3.20GHZ(主频) 2核;硬盘:1T;网卡:自带2路10/100/1000M自适应网卡;
系统:centos7;
内核:3.10
串口: 机器白带8路串口;架构:x86 64;

	7
	设备监控系统
	信诺安
	套
	2
	ETC门架设备运行状态监控系统，实时监测门架设备的运行状态。

	8
	三层交换机
	华为
	台
	2
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)
交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，无风扇静音款"

	
	Rvv3X1.5mm²
	春天
	米
	300
	Rvv3X1.5mm²

	10
	网络线
	AMP
	米
	650
	超6类

	11
	PVC线管
	联塑
	米
	160
	75MM

	12
	高清抓拍摄像枪
	大华
	套
	16
	 自动识别通行车辆车牌颜色和车牌号码，并将识别结果（时间和车牌号等）和车辆图 
像（可叠加车辆通行时间、位置、方向等）等信息实时上传至车道控制器；  设备帧率≥50fps； 
 支持 MJPEG、H.264 等多码流同时输出； 
 支持 BNC 模拟视频输出、RJ-45 10M/100M/1000M 自适应以太网接口或千兆光纤接口；  设备支持 RTP/RTSP、TCP/IP、NTP 等协议；  支持直流无级性电源输入、支持交流电源同步； 
 设备提供多个 I/O 触发输入，支持 I/O 和 485 触发抓拍； 
 设备提供 RS232 和 RS485 接口； 
 设备提供外置 SD/TF 卡接口，最大支持 64G；（含支架、摄像枪护罩）（含支架、摄像枪护罩）

	13
	补光灯
	大华 
	台
	16
	光源LED
照射距离25m～50m
光通量2850lm
色温5500K～6500K
显色指数Ra＞70
亮度调节10%～100% 连续可调
启动阈值30～70lux连续可调

	14
	全景摄像枪
	大华
	套
	2
	视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG
智能编码H.264：支持 H.265：支持
音频压缩标准G.711a；G.711Mu；AAC；G.726；MPEG2-Layer2；G.722
网络协议HTTP；TCP；ARP；RTSP；RTP；UDP；RTCP；SMTP；FTP；DHCP；DNS；DDNS；PPPOE；IPv4/v6；SNMP；QoS；UPnP；NTP
接入标准ONVIF；GB/T28181；CGI
存储功能支持Micro SD卡存储,最大容量256G；NAS；FTP


	15
	智能交通终端管理
	大华 
	套
	2
	核心技术参数
支持RTSP/ONVIF/GB28181协议，兼容多种摄像机接入
支持断网续传，
支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询
嵌入式Linux实时操作系统
支持WEB方式、VGA/HDMI显示
支持1路音频输入，1路音频输出
支持12路网络压缩高清视频输入，4路模拟视频输入
支持4路报警输入，4路报警输出
支持4个SATA接口硬盘，兼容3.5”硬盘/2.5”大小的硬盘（2.5“需单独配置安装支架）
支持LCD显示屏，用于显示和设置时间、设备信息等
支持1个eSATA接口，2个RS232串口，4个RS485接口，2个USB接口
支持1个VGA，1个HDMI接口
支持8个RJ4510M/100M自适应以太网口，2个RJ451000M接口，其中一个为1000M可光电转换SFP接口
支持1个DC12V对外供电输出

	16
	网络硬盘录像机
	大华
	套
	2
	视频输出1路HDMI, 1路VGA；HDMI:   3840 × 2160, 1920 × 1080,   1280 × 1024, 1280 × 720；VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720；可配置VGA和HDMI的同源/异源视频源输出。
画面分割主屏: 1/4/8/9/16/25/36，辅屏：1/4/8/9/16开智能：主屏: 1/4/8/9/16，辅屏：1/4/8/9/16 
视频压缩标准Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264
网络协议HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、报警中心、IP Search (支持 大华 网络相机, DVR, NVS等)、组播、P2P、主动注册
硬盘接口5个SATA  USB接口2个，1个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口  HDMI接口VGA接口
网络接口2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
工作温度-10℃~+55℃  储存温度-20℃～+60℃
安装方式机架安装/台式安装

	17
	三层交换机
	华为
	台
	1
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)
交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps

	18
	去重服务器
	惠普
	台
	1
	HPE DL388G10 NC 8SFF,1*4214R (2.4GHZ12-core/100W),1*16G 2R 2933,.NC366FLR,P408-a/2GB SR,1*800W

	19
	网络安全设备(防火墙)
	华为
	台
	1
	交流主机(2*GE WAN+8*GE Combo+2*10GE SFP+,1交流电源,含SSL VPN 100用户) 吞吐量3g

	20
	北斗授时设备
	泰福特 
	台
	1
	NTP请求量4000次/s,精度大概在170us；

	21
	ETC龙门架
	
	套
	2
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	22
	电缆4X16
	春天
	套
	1300
	YJVV22-4x16

	23
	12芯铠装
	
	套
	5000
	12芯单模铠装光缆



