广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路（广州段）自助缴费机及车辆检测器采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	508-40-1
	自助缴费机
	
	套
	1
	

	508-41-4
	单通道车辆检测器
	
	套
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：69199.00元。
3. 技术参数
独立式自助缴费机：
（1）标配上下双工位； 
（2）总 CPC 卡容量：≥500 张，适应 CPC 卡尺寸 86×54mm,厚度 5±0.2mm； 
（3）具备外部 ETC 卡刷卡功能； 
（4）具备二维码识别区，扫码距离≥1.2 米，并且适当考虑为扫码窗口增加遮光板设计； 
（5）支持下工位伸缩，伸缩范围≥15cm（可根据现场环境调节）； 
（6）切换响应时间：<2 秒，传动件寿命：不少于 100 万次，卡机构运转异常率：< 0.003%； 
（7）显示器：配备 LCD 高亮显示屏，阳光下可见； 
（8）配备有按钮求助功能，搭配一套声光报警器；
（9）上下工位各配置一个 58mm 热敏纸打印机，具备上送纸尽警报信号； 
（10）配备机柜空调；
（11）机器应设立侧柜，侧柜顶部应配备摄像头，用于监控收费员在侧柜进行的收费操作（拍摄到收费键盘）。
车辆检测器应可以检测出入高速公路的各种车辆；可检测出距离相近的两辆车；各车道
的检测器不能互相干扰，金属物体在两车道之间的收费岛上移动时，不能影响检测器的
性能和精度；检测器应有人工复位按钮；频率：3级以上可调；灵敏度：4级以上可调；
计数误差：小于1×10-4；车速：≤60Km/h；使用寿命：>5000000辆次；电源：24Vdc±
15%；150mA；工作温度：-40℃～+85℃；湿度：95%。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年03月22日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
[bookmark: _GoBack]电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年03月20日
