广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路（广州段）、广州市从化至黄埔高速公路门禁系统设备采购意向征集公告
1. 项目概况
[bookmark: _GoBack]1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路（广州段）、广州市从化至黄埔高速公路工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	508-45-1
	门禁供电电源
	
	个
	4
	门禁主机配套电源

	508-45-3
	门禁控制主机
	
	台
	4
	

	508-45-4
	电锁
	
	套
	4
	门禁主机配套电锁

	508-46-1
	高清网络摄像半球
	
	套
	10
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：20976.00元。
3. 技术参数
508-45-3  门禁控制主机
1.验证方式：面部识别+指纹+ID
2.摄像头：双目多光谱人脸识别摄像头、宽动态200W像素
3.显示屏：7寸IPS彩屏，分辨率为1280*720，电容触摸屏
4.硬件接口：端子 RS232、RS485、12V电源输入、RJ45、韦根输入输出，2路继电器输出，门磁检测，出门按钮，消防联动输入端子，USB端子、复位按键
5.通讯方式：标配TCP/IP
6.整机功率：15W
7.输入电压范围：9V--20V
8.扬声器功率：1W
9.工作温度范围：0°C--45°
10.用户容量：10000
11.面部容量：10000
12.指纹容量：10000
13.用户照片容量：10000
14.考勤照片容量：5000
15.黑名单容量：500
16.记录容量：20万
508-46-1  高清网络摄像半球
400万 1/3" CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR  宽动态: 数字宽动态
调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360°
补光距离: 最远可达30 m 波长范围: 850 nm
防补光过曝: 支持  补光灯类型: 红外灯
最大图像尺寸: 2560 × 1440
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
音频: 1个内置麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
防护: IP66
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年03月23日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年03月21日
