广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021~2024年度）摄像机、解码器采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021~2024年度）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	901-2-17-1
	 高清视频解码器
	
	套
	8
	

	901-2-7
	云台摄像机
	
	套
	1
	

	901-2-6-1
	外场球机摄像机（含安装底座）
	
	套
	1
	

	901-2-3-1-1
	隧道固定枪式摄像机（含壁装支架）
	
	套
	4
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：59312.00元。
3. 技术参数
外场球机摄像机（含安装底座）
像素：不低于400万
[bookmark: _GoBack]最大分辨率：2560×1440及以上
电子快门：1/1～1/30000s
最低照度：彩色：0.001Lux@F1.4；黑白：0.0001Lux@F1.4；0Lux（红外灯开启）
最大补光距离：不低于350m（红外）
补光类型：红外
镜头焦距：不低于5.5mm~220mm；镜头光圈：F1.4~F4.5
视场角：水平：61.8°~2.2°垂直：36.3°~1.3°对角线：69.2°~2.4
光学变倍：不低于40倍
旋转范围：水平：0°~360°连续旋转；垂直：-45°~+90°；预置点 300个；自动巡航 8条，每条可添加32个预置点
日夜转换：ICR自动切换/电子彩转黑
背光补偿：支持；宽动态；支持；强光抑制：支持
白平衡：自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯
增益控制：自动/手动；降噪：2D降噪/3D降噪
感兴趣的区域ROI：支持
透雾功能：光学透雾
数字变倍：不低于16倍
隐私遮挡：最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面
信噪比：≥55dB
供电方式：AC24V/8A±25%，配备电源
工作温度：-40℃~+70℃；工作湿度：≤95%
防护等级：不低于IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护

车道捉拍高清摄像机
【收费站牌识抓拍单元】【GMOS】【三地车牌】
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口，2个RJ45 10M/100M自适应以太网口；触发输入：1个触发/报警输入；触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制；图片格式：JPEG；图片分辨率：2448 (H) × 2048 (V)
智能识别：目标检测：机动车抓拍；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测 
内部组件：防尘、防水面板
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG；压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps；视频分辨率：2448 (H) × 2048 (V)；帧率：25 fps (2448 × 2048)
存储功能：TF, USB；支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，海康SDK，FTP协议等 
尺寸：180 mm (W) × 155 mm (H) × 636 mm (D)；传感器类型：2/3" Global shutter CMOS；工作温度：-30 °C~70 °C；工作湿度：5%~95%@40 °C，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz；功耗：Max. 10 W；重量：5.2 ± 0.5 kg；摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等；焦距：5.7-21 mm
配套补光灯
小功率气体补光灯，用于牌识系统及出入口系统中，白天可看清前排司乘人员面部特征；回电时间＜400ms，兼容开关量及低电平触发；有效补光距离4m～10m；工作环境-25～+60℃；
闪光次数≥2000万次；重量：2.4KG

云台摄像机
像素：不低于400万；最大分辨率：2560×1440及以上；电子快门：1/1～1/30000s；最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.00051lux@F1.60Lux（红外灯开启）；最大补光距离：200m（红外）；补光类型：红外；雨刷功能：有雨刷
镜头焦距：不低于4.95mm~198mm；镜头光圈：F1.6~F4.9；水平：66.6°~2°；光学变倍：不低于40倍
旋转范围：水平：0°~360°连续旋转；垂直：-45°~+90°；预置点 300个；自动巡航 8条，每条可添加32个预置点
日夜转换：ICR自动切换/电子彩转黑；背光补偿：支持；宽动态；支持；强光抑制：支持
白平衡：自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯；增益控制：自动/手动；降噪：2D降噪/3D降噪
感兴趣的区域ROI：支持；透雾功能：电子透雾；数字变倍：不低于16倍
隐私遮挡：最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面；信噪比：≥55dB；供电方式：AC24V/8A±25%，配备电源
工作温度：-40℃~+70℃；工作湿度：≤95%；防护等级：不低于IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护

隧道固定枪式摄像机（含壁装支架）
摄像机像素：不低于400W
输出分辨率：不低于2688x1520@25fps
红外功能：支持，不低于150米
支持H.265编码、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.26；
支持AC24V/DC12V/POE供电方式；
防护等级：IP67及以上
补光灯数量：不少于6个；
支持日夜转换功能；最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启)
电子快门：1/3s~1/100000s;可手动或自动调节；
扫描方式：逐行扫描；降噪：3D降噪；宽动态：120dB
信噪比：＞56dB
镜头焦距：2.7-13.5mm；镜头类型：电动变焦
视场角：水平:107.8°~29.2°;垂直:56°~17.5°;对角:127°~34.2°
OSD信息叠加：时间;通道;地理位置;图片;人数统计
存储功能：支持Micro SD卡存储;NAS;FTP
用户管理：不少于支持20个用户,多级用户权限管理
星光：支持；透雾：支持；电子防抖：支持

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年3月29日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年3月27日
