2022年琶洲大桥维修改造专项摄像机采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：2022年琶洲大桥维修改造专项
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	一体化高速球形摄像机
	
	套
	10
	800万像素

	2
	16路高清网络硬盘录像机
	
	套
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：104410.00元。
3. 技术参数
一体化高速球形摄像机
主要技术参数:
传感器类型： 1/1.8 英寸CMOS
像素： 800 万
最大分辨率： 3840*2160
电子快门： 1/1s~1/30000s
最低照度： 彩色：0.005lux@F1.5 黑白：0.0005lux@F1.5 0Lux（红
外灯开启）
最大补光距离： 350m（红外）
补光灯控制： 倍率优先/手动/SmartIR/关闭
补光灯数量： 10 颗（红外灯）
补光类型： 红外
镜头焦距： 6mm~120mm
镜头光圈： F1.5~F3.6
视场角： 3.4°~60.2°（望远~广角）
聚焦模式： 自动/半自动/手动
近摄距： 0.1m-1.5m
变倍速度： 约3.6s
旋转范围： 水平：0°~360°连续旋转垂直：-15°~+90°
键控速度： 水平：0.1°/s～160°/s 垂直：0.1°/s～120°/s
预置点速度： 水平：240°/s 垂直：200°/s
预置点： 300 个
自动巡航： 8 条，每条可添加32 个预置点
断电记忆： 支持
空闲动作： 预置点;巡迹;巡航;线扫
云台协议： DH-SD Pelco-P/D(Auto recognition)
预置点精度： 垂直：0.1° 水平：0.1°
定时任务： 预置点;巡迹;巡航;线扫
预置点视频冻结： 支持
3D 定位： 支持
可视域功能： 支持
视频结构化： 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；
支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属
性（车牌，车牌颜色，车辆类型，车身颜色，车标，
车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰
品，年检标志）
视频压缩标准： Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264B;H.264M;
H.264H;MJPEG
默认分辨率下默认
码流：
10240Kbps(4K)
视频帧率： 50Hz 主码流（3840×2160@25fps），主码流（2560×
1440@25fps），主码流（1920×1080@25fps），主码流
（1280×960@25fps），主码流（1280×720@25fps） 辅
码流1（704×576@25fps），辅码流1（352×288@25fps）
辅码流2（1920×1080@25fps），辅码流2（1280×
960@25fps），辅码流2（1280×720@25fps） 60Hz 主
码流（2560 × 1440@30fps ），主码流（1920 ×
1080@30fps），主码流（1280×960@30fps），主码流
（1280×720@30fps） 辅码流1（704×480@30fps），
辅码流1（352×240@30fps） 辅码流2（1920×
1080@30fps），辅码流2（1280×960@30fps），辅码流
2（1280×720@30fps）
码流控制： 可变码流/固定码流
日夜转换： ICR 自动切换/电子彩转黑
背光补偿： 支持
宽动态： 支持
强光抑制： 支持
白平衡： 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯
增益控制： 自动/手动
降噪： 2D 降噪/3D 降噪
感兴趣的区域ROI： 支持
防抖功能： 电子防抖
透雾功能： 电子透雾
数字变倍： 16 倍
隐私遮挡： 最多24 块区域，同时最多有8 块区域在同一个画面
信噪比： ≥55dB
音频压缩标准： G.711a；G.711Mu；G.726；AAC；MPEG2-Layer2；G722.1；
G729；G723
网络接口： 1 个（内置RJ-45 网口，支持10M/100M 网络数据）
网络协议： HTTP;HTTPS;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS
;IPv6;802.1x;Qos;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/
v3(MIB-2);IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;TCP
接入标准： ONVIF(Profile S&G);GB/T28181;CGI;35114A 级
预览最大用户数： 20 个（总带宽：64Ｍ）
存储功能： FTP;Micro SD 卡（最大支持256G）;NAS
浏览器： 支持IE：IE7 以上版本支持谷歌：42 及以下版本支持
火狐：52 及以下版本支持苹果：无版本限制
SVC： 时域
区域聚焦： 支持
OSD 信息叠加： 通道；时间；预置点；温度；云台坐标；变倍；正北方
向；循迹；地理位置；图片
安全模式： 授权的用户名和密码；MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE802.1x；网络访问控制
用户管理： 最大支持19 个用户多级用户权限管理
RS-485 接口： 1 个（波特率范围：1200bps~9600bps）
音频输入： 1 路（LINE IN；裸线）
音频输出： 1 路（LINE OUT；裸线）
报警接口： 7 进2 出
语音对讲： 支持
报警输入： 7 路，开关量输入（0~5V DC）
报警输出： 2 路
报警联动： 抓图；预置点；巡航；巡迹；录像；报警开关量输出；
音频；发送邮件
报警事件： 视频动态/遮挡检测；音频检测；网络断开检测；IP 冲
突检测；存储卡状态检测；存储空间检测；电源异常检
测
供电方式： AC220V/5A±25%（标配）
功耗： 基本功耗：30W 最大功耗：60W（云台转动、红外开启）
电源： 标配
工作温度： -40℃~+70℃
工作湿度： ≤95%
防护等级： IP66；TVS 6000V 防雷；防浪涌和防突波保护；符合
GB/T17626.5 4 级标准
安装方式: 壁装；立杆装；面装
接口类型: RJ45 接口;RS485 接口
H.265: 支持
星光等级: 星光
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16路高清网络硬盘录像机
16路视频，8个SATA接口，含5个16TB监控专用硬盘(转速: 7200rpm, 缓存:512MB,氦气封装)。输入带宽160Mbps,输出带框160Mbps.录像分辨8MP/7MP/ 6MP/5MP/ 4MP/3MP/ 1080p/720p/ 4CIP/2CIF/CIF。视频输出: IIDMIVGA。HDMI输出: 4K (3840*2160) /30Hz, 2K (2560*1440) I 60Hz,1920* 1080/ 6Hz，1600* 1200/6Hz，1280* 1024/ 6Hz, 1280*720/ 6Hz,1024*768/6Hz。视频解码格式:H. 265, Smart265, H.264, Smart264。2个RJ4510/M100M/ 1000M自适应以太网口。2U机箱。三年质保。

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年3月29日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年3月27日
