广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程射流风机软启动器、双电源切换开关采购意向征集公告
1. [bookmark: _GoBack]项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-6-6-8
	射流风机软启动器
	西门子
	套
	6
	额定电流80 A
额定功率45 kW
工作温度(Max)60 ℃
工作温度(Min)-25 ℃
额定电压480 VAC
电源电压200VAC ~ 480VAC
外形尺寸
长度188 mm
宽度70 mm
符合标准RoHS标准RoHS Compliant

	409-2-4-1-1-1-3
	双电源切换开关（溯高美A15）
	溯高美
	个
	1
	电气特性
̓交流电压工作限值：184 (1) - 300 Vac
可选直流电源：24 Vdc
频率限值：45-65 Hz
功耗：<10W
输入：5 - 固定（控制器输入和24Vdc消防输入，开关位置输入I-0-II）
输出：5 - 固定（位置控制I-0-II&发电机组启动）
冲击耐受电压：6/4kV（2）
过压类别：类别3
机械特性
重量：830克
门开孔：138*93mm
工作温度：-25~60°C

	409-2-4-1-1-1-4
	双电源切换开关（溯高美ATYS-C20）
	溯高美
	个
	1
	

	409-2-4-1-1-1-8
	双电源切换开关（ABB OTM-C-11D）
	ABB
	个
	1
	额定工作电压Ue：220V/380Vac
工作电压范围：（0.85...1.1）*Ue
操作角度：90°O-I,I-O,O-II,II-O；180° I-O-II
转换时间：
防护等级：IP20
电气挂锁：X1-X2（NO）：4A/250V/cosφ=1
额定短时耐受电压Uimp：端子之间：4kV、状态输出触点间：4kV
工作温度：-25...+40℃
运输和储存温度：-40...+70℃
海拔高度：Max.2000m


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：58027.55元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年4月4日17：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185344
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年04月01日
