广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目（S73 南沙港快速路及S76黄榄快速干线）路段单通道车辆检测器采购意向征集公告 
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-1-1-19-1
	单通道车辆检测器
	
	套
	20
	含车检器底座


清单说明：
（1）  包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：12660.00元。

3. 设备参数
1.单通道车辆检测器
调谐：全自动
自调电感范围 ： 20-1500μH                       
灵敏度：面板上四级可调                     
高　 0.02%  (ΔL/L)                     
中高 0.05%  (ΔL/L)                     
中低 0.1%  (ΔL/L)                     
低　 0.5%  (ΔL/L)                      
频率：四级开关可选,频率取决于线圈几何尺寸        
自动灵敏度提升：开关可选 
过滤器：开关选择2秒过滤 
存在继电器：具有故障安全功能 
存在时间：开关可选：有限存在  永久存在 
脉冲继电器：开关可选：脉冲（检测时）    脉冲（不检测时） 
脉冲输出持续时间：大约150毫秒 
响应时间：100毫秒 
漂移补偿率：大约每分钟1%ΔL/L  
可见指示：1个电源LED-红      1个通道状态LED-绿 
检测输出：继电器（电流： 5A/AC230V） 
复位开关：按机壳前面下部开关 
浪涌保护：线圈输入端：绝缘变压器、稳压管和气体放电管保护
[bookmark: _GoBack]电源：12 - 24V AC/DC (PD134)   120V AC  ±15% ( 48至 60Hz )              230V AC  ±15% ( 48至60Hz )  要求:在AC 230V时最大1.5 VA
存储温度：-40℃至+85℃
工作温度：-40℃至+80℃
湿度：高达95%无冷凝
尺寸：76mm×39mm×78mm
寿命：大于5000000辆次线圈槽的填充剂要保证低温不断裂，高温不软化。
盒体材料：ABS工程塑料
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年4月10日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                           2024年4月8日
