广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目（S73 南沙港快速路及S76黄榄快速干线）路段收费键盘、车道控制器采购意向征集公告 
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-1-1-20-1
	收费专用键盘
	
	套
	5
	

	409-2-1-3-8
	车道控制器
	
	套
	1
	


清单说明：
（1）  包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：9000.00元。

3. 设备参数
1.收费专用键盘
· 采用不锈钢材料，内外两部分可分开；
· 外壳尺寸：290mm×145mm×45mm；
· ARM处理器电路板；
· 机械键芯和带保护键帽；
· 支持RS232或PS/2接口；
· 带电源指示灯。
· 电源指示灯：φ3高亮翠绿色；
· 工作电压：DC5V；
· 工作电流：≤250mA 
· 环境温度：－10℃～+55℃；
· 工作温度：－20℃~＋60℃；
· 环境湿度：10%～95%非冷凝；
· 工作湿度：10％～95％非冷凝；
· MTBF：15000小时；
· MTTR：0.5小时。
接口方式：标准RS232或PS/2；
2. 车道控制器
· 尺寸：76mm×40mm×78mm
· 盒体材料：ABS塑料
· 处理时间：入口平均业务处理时间≤ 6秒，出口平均业务处理时间≤13秒；
· 输入电源：AC220V±20%，50Hz±3Hz；
· 对外输出电压：AC220V、DC5V、DC12V, DC24V出厂前可选；
· 工作环境温度范围：-10℃～+70℃；
· 工作环境湿度范围：10%～95%；
· MTBF：≥ 50,000小时；
· MTTR：≤ 0.5小时；
· 支持16路相互隔离的I/O通道；
· MTBF：≥ 100,000小时；
· 高输出驱动能力；
· 隔离电压：2500V；
· 最大功率：+5V/360mA，+12V/300 mA；
· 提供COM口通信协议和测试软件。
· 调谐：全自动
· 加电自动复位及人工复位功能
· 自调范围：20-1000μH       
· 灵敏度：面板上四级可调
高　：0.02%  (ΔL/L) 
中高：0.05%  (ΔL/L) 
中低：0.1%  (ΔL/L)
低　：0.5%  (ΔL/)
· 频率：面板上四级可调 20-70kHz（取决于线圈的几何尺寸）
· 检测器的灵敏度和频率可现场人工调整
· ASB(自动灵敏度提高)：开关选择
· 脉冲输出时间：大约150毫秒（工厂可设250毫秒）
· 响应时间：100ms
· 存在时间：有限或永久
· 漂移补偿率：大约1%△L/L每分钟
· 可见指示：1×电源LED-红；2×通道状态LED-绿
· 继电器输出：5A@230V AC
· 工作模式：1.存在(CH1)或脉冲(CH1)
2.存在(CH2)或脉冲(CH2) 
3.A至B(CH1)或 B至A(CH2)
· 电源：120V AC+/-15% （48到60Hz）
· 保护：线圈隔离变压器，输入端的稳压二极管和气体放电管保护。
· 连接器：后端单11引脚插头（86CPII） 
· 保存温度：-40℃到+85℃
· 工作温度：-40℃到+85℃
· 环境湿度：高达95%
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4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年4月10日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                           2024年4月8日
