[bookmark: _GoBack]广州电力机车有限公司智能安全管控系统设备采购项目网络摄像机、硬盘录像机等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州电力机车有限公司智能安全管控系统设备采购项目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	400万易智能暖光变焦枪型网络摄像机
	
	台
	22
	

	2
	网络硬盘录像机（NVR）
	
	套
	3
	

	3
	边缘盒子
	
	套
	3
	

	4
	声光报警器
	
	套
	4
	

	5
	电流监测传感器
	
	套
	6
	

	6
	物联网安全绳卡扣
	
	套
	10
	

	7
	信号转换设备
	
	套
	6
	

	8
	网关
	
	台
	6
	

	9
	交换机
	
	台
	3
	

	10
	PLC电箱控制器
	
	套
	6
	

	11
	服务器
	
	台
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、安装调试费、安装辅材、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：327568.67元。
3. 供应商资格条件
1.400万易智能暖光变焦枪型网络摄像机：
★智能物品检测功能检查:支持物品监测功能,可设置8组智能规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作:可对画面中出现的箱子、包、盒、非机动车进行检测（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
★支持对智能行为分析目标规则进行设置,可设置为遗留或拿取,检测最短持续时间可设置为6~300秒;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的物体进行检测;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、声光警戒等多种报警触发方式。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
★智能分时复用功能检查:支持智能分时复用功能,可支持设置10套智能方案,不同智能方案可配置不同的智能组合,可按时问设置自动切换。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：30m；
补光灯：4颗（暖光灯）；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：2.7mm～12mm；
镜头光圈：F1.8；
视场角：水平：115°～47°；垂直：62°～27°；对角：137°～54°；
热度图：支持；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
人脸抓拍：支持；
人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；
人像检测：支持人脸检测和人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸和人体抓图；支持人像增强，支持人脸曝光；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子），人体支持8种属性（性别，上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，雨伞）；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；
道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车系、车标属性；
智能编码：H.264:支持；H.265:支持；
AI编码：支持；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在4M分辨率及以下支持）；
音频接口：支持；
内置MIC：支持；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；卡口；安全异常；
预览最大用户数：20个（总带宽:80M）；
最大Micro SD卡：256GB；
音频输入：1路（RCA头）；
音频输出：1路（RCA头）；
报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；
报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；
供电方式：DC12V/PoE；
防护等级：IP67

2.网络硬盘录像机（NVR）
主处理器：工业级嵌入式微控制器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
操作界面：WEB方式，本地GUI操作；
接入路数：16路；
硬盘接口：2个，SATA3.0，单盘最大16T；
分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1；
解码能力：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;16路720P@30fps;；
多路回放：最大支持16路回放；
画面分割：主屏：1、4、8、9、16分割；辅屏：1、4、8、9分割；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能；
音频输入：1路，RCA输入口，语音对讲输入；
音频输出：1路，RCA输出口，复用语音对讲输出；
HDMI接口：1个， 最大支持4K分辨率输出；
VGA接口：1个；
网络接口：1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口；
人脸检测前智能性能（路数）：8路；
人脸识别前智能性能（路数）：8路，前FD+前FR支持8路

3.边缘盒子
Linux操作系统
四核 Cortex A76 + 四核 Cortex A55处理器，最大主频2.4GHz，内置6.0Tops算力NPU
4GB RAM（子型号：12 路）/8GB（子型号：16 路）
存储32GB（子型号：12 路）/64GB（子型号：16 路）
LED指示灯 电源/状态指示灯
支持 H.264\H.265 视频流解码
每路视频流支持最大 720P（1280 *720）@60fps 或 1080P（1920*1080）@30fps或4M（2560*1440）@15fps
RTSP接口协议，GA/T1400，OAMP

智能算法（可按视频流动态分配，最多可选总共 24 种算法应用）
结构化抓拍：
1、支持人脸抓拍、并支持大图上传
2、人体抓拍，并支持大图上传
3、支持机动车、非机动车（含无车牌车辆）抓拍
4、支持车牌抓拍识别
长尾算法：
支持井盖异常、户外广告、物料堆放、沿街晾晒、垃圾暴露、垃圾溢出、店外经营、游摊小贩、经营撑伞、悬挂横幅标语、烟火检测、占道施工、占道经营、抛洒物检测、道路积水、黄土裸露、人员离岗、人员睡岗、人员聚集、人员逗留、区域入侵、消防通道占用、犬只不牵绳、电动车入户入梯检测、小孩单独乘梯、人员倒地、抽烟检测、飘浮物识别、井盖异常、电动车未带头盔、工地安全帽、密集人群、厨师服、厨师帽、货物穿堂等多种算法。

实时事件展示：支持显示实时事件信息及图片；
历史事件展示：支持显示历史事件信息及图片，按时间、事件类型、通道查询历史事件
多算法存储：支持导入、删除算法，可在设备上导入并存储至少 25 种算法应用
算法动态分配：可灵活动态分配视频流通道使用的算法，可动态启用、停止视频通道中运行的算法
算法参数配置：可对算法运行参数（包括阈值、ROI 及算法特定参数）进行灵活配置，且不需要重启设备即可生效
算法按时间调度：设备支持在不同时间段，运行不同算法，时间颗粒度精确到分钟级
算法升级、切换：设备支持算法应用升级，支持进行不同算法应用的切换
多算法并行运行：可支持 24 种算法应用同时运行
算法远程管理：可通过内置WEB页面、管理平台或桌面客户端工具，在互联网、局域网环境，实现算法应用的导入、删除、启用、停用、配置参数等操作；
GA/T1400视图库接入：可配置 GA/T1400 视图库平台域名地址、端口、用户名、密码、设备 ID，可查看设备在线状态；可将事件通过 GA/T1400 协议上报给后端视图库平台
远程运维管理：可配置运维平台域名地址、端口、用户名、密码，可查看设备在线状态；可在互联网、局域网环境，远程对设备进行参数配置、获取日志、升级固件、重启等运维操作；可通过内置 WEB 页面配置时间同步、网络设置，进行简单或完全恢复出厂设置

通讯接口
RJ45：2*10/100/1000Mbps 自适应网口 4G/5G：可选
扩展存储接口 TF卡：内置 1* TF 卡插槽，最大支持 256 GB
显示接口 2 x HDMI Type-A
音频接口 1 x 3.5mm Line out, 1 x 3.5mm Line in
其他接口 2*USB3.0，3*USB2.0，1*RS232，1*RS485，8*Alarm in，4*Alarm Out
工作温度和湿度 -20℃ ~ 55℃，10% ~ 90%无凝结
存储温度和湿度 -20℃ ~ 70℃，5% ~ 95%无凝结
电源 DC：12V MAX 5A，带电源开关按键
尺寸 266mm*176mm*45mm
重量 裸重：1.6kg/整包装：2.3kg
配件 电源适配器*1
4.声光报警器
电源：AC110V-240V 
通讯电流：＜200mA
静态电流：＜20mA 
报警电流：＜300mA
工作温度：-10~+55℃ 
工作湿度：小于95%
警号响度：110 DB 
报警时间：30秒/5分钟/15分钟/30分钟
心跳时间：2小时-24小时

1、通讯模式：标准NB-iot通讯。也可以选择Lora、ZETA、Wifi、蓝牙、4G、Zigbee、RF等通讯方式。
2、电源电压：110V-220V。
3、报警方式：声音+闪光。
4、电源插头：国标/欧规/英规。
5、天线：NB专用射频天线。采用谐振调节技术与抗金属吸收无线波技术减少各种门框与本身PCB电路对天线接收灵敏度的影响。
6、ADST技术。通过智能分析，让产品在NB信号微弱时既能100%的保证报警信号的发射成功，又能最大限度的降低耗电。
7、心跳功能：心跳时间可以编辑；失联时具有通讯失联指示。
8、指示功能：具有NB-iot信号强度指示；NB-iot信号发射指示；产品自检指示。
9、警示功能：具有NB-iot 模块故障指示；NB-iot卡故障警示；NB-iot信号发射失败警示；本机与运营商基站连接失败故障警示；本机与运营商服务平台通讯故障警示；低电压警示功能。
10、可以测试信息强度。
11、可以调整报警时间，30秒/5分钟/15分钟/30分钟。
12、可以调整报警音量。

5.电流监测传感器
一次电流输入：1000MA 
一次电流输出：5MA，
额定电压：下雨等于660V 
工频耐压：30000V 1min 50HZ 
使用海拔高度：下雨等于3000米，
使用环境：-30摄氏度--+60摄氏度 
绝缘等级：E

6. 物联网安全绳卡扣
工作温度：-25℃～85℃
工作湿度：相对湿度小于等于80％，无凝露
材质：挂钩304不锈钢/ABS+玻纤/高强涤纶编织绳
尺寸:140mmX120mm
质量:≦0.8KG(含挂钩及电子器件）
电池：2800mAh
数据传输：4G
通讯协议采用：MQTT订阅号通讯协议
服务器：华为服务器
频段：FDD:B1/3/5/8，TDD:B34/38/39/40/41，GSM:B3/8
采用ARM芯片控制系统主频72M   

1.低挂高用报警。
2.安全带操作不符合要求时本地能发出连续报警声响。
3.电池低电量报警。
4.安全带管理软件应支持录入施工地点信息和绑定人员信息。
5.报警信息在APP端、报警信息实时传输。
6.GPS/北斗（定位功能）
7.工作环境预警功能
8.智能远程上锁/解锁功能
★9.紧急求救功能（SOS）
10.静默报警
11.登高监测功能
12.高空坠落报警功能
13.疲劳状态提醒功能
14.紧急解锁功能
15.危险高度预警功能（2米以上）
★16.智能安全带状态监测（腰扣）
★17.设备离地2米自动上锁功能
★18.智能腰扣报警
19.设备模组供电，支持7*24小时连续工作。                    
20.智能安全检测平台                                       
21，支持APP远端监控及信息推送      

7.信号转换设备
1．额定工作电压 Vn：
   主回路的额定电压：三相四线 AC380V／单相AC220V±20％，50Hz； 
   监控探测器的电源额定电压：单相 AC220V±20％，50Hz。 
2．主回路最大额定电流 In ：600A。 
3．报警值：系统内部设定。 
4．通信接口：无线（NB-lot）通信低功耗节能； 
5.可自动切断线路电源，避免电气火灾的发生； 
6.声光本地报警，远程手机报警及短信或电话推送； 
7.无线云平台，可实现 24 小时监控，实时报警； 
8.数据消息缓存功能；可最大缓存 1000 条记录；
9.检测当前是否有通电,发送电压电流的信号给到电闸保护装置进行断电;

8.网关
工作电源：220VAC±20% 50Hz；
功    耗：＜36w；
开入量：2路干接点（无源接点）；
上行通讯：4G；
下行通讯：RS485；
DC 12V输出：DC 12V输出，容量12V/3A
环境条件：工作环境温度：-10℃～+50℃；
存储温度：   -20℃～70℃；
工作湿度：≤93%RH,不结露，无腐蚀；
大气压力：70kPa～106kPa；
海拔高度：＜2500m
抗干扰能力：电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验等级3级；
             电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验等级3级；
电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验等级3级；
            电磁兼容 试验和测量技术  射频场感应的传导骚扰抗扰度等级3级
电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验等级3级；
防护等级：IP30
安装方式：导轨式安装；
产品尺寸：90×65.5×45mm（长×宽×高）；                        
·一体式电源通信结构；
·具备直流12V电压输出功能；
·具备1路RS485下行接口；
·具备4线制一体式电源通讯接口；
·具备2路干接点（无源接点）输入；
·具备运行环境实时监测功能；
·支持最大下挂空开数量16台，支持多品牌空开；
·具备4G无线通讯；
·具备停送电提醒功能；
·具备远程升级和调试；
·具备现场蓝牙调试；
·支持下挂空开自组网施工；
·支持移动客户端便捷化信息录入；
·支持多种远程控制方式；
·具备线路通讯质量统计功能；
·具备自动分配空开地址功能；
·支持导轨式安装；
·支持最大下挂空开数量16台，支持多品牌空开；
·具备运行环境实时监测功能；
·一体式电源通信结构；
★·具备4线制一体式电源通讯接口；
·具备停送电提醒功能；
·具备远程升级和调试；
·具备现场蓝牙调试；
·支持下挂空开自组网施工；
·支持移动客户端便捷化信息录入；
·支持多种远程控制方式；
★·具备线路通讯质量统计功能；
·具备自动分配空开地址功能；

9.交换机
IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
提供16/8/4个千兆电口
高背板带宽32Gbps
支持电源端口和数据端口的浪涌保护
支持8K MAC地址自学习
动态LED指示灯，提供网络工作状态提示及故障排除
1U机箱，精密铁壳结构设计，适于标准19寸机柜使用
通过FCC, CE class A，ROHS2.0测试

1、网络接口:16/8/4个千兆RJ45电口
2、指示灯：电源灯，端口速率灯、端口连接灯
3、背板带宽：32 Gbps
4、包转发率：26.8 Mpps
5、转发模式：存储并转发
6、数据包缓冲存储器：4.1 Mbit
7、MAC地址表：8K
8、包装尺寸：440 x 200 x 44 mm
9、工作温度：0 to 40℃
10、储存温度：-10 to 70℃
11、工作湿度：5 to 95% 无凝结
12、供电方式：100-240VAC, 50/60Hz
13、EMC标准：FCC, CE, RoHS
14、可靠性：MTBF:200000小时

11. 服务器
机箱：4U机架式服务器机箱 *1
主板：超微x11双路主板  *1
CPU：Intel Xeon Silver 4114 主频: 22GHz 10核/20线程  *2
内存：32GB DDR4 2400MHZ  *4
硬盘：480GB SATA SSD数据中心2.5  *1
GPU卡：RTX3090 24G GDDR6X全高双宽(AOTROH/8+8PIN)  *1
CPU散热器：风冷散热模组  *2
电源：800W冗余1+1电源  *1

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求，且能提供清单内所有设备。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年4月17日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年4月15日
