无线磁轭探伤仪、数字超声探伤仪等试验仪器采购服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]1.1交货期：5天。
1.2询价范围：无线磁轭探伤仪、数字超声探伤仪等试验仪器采购服务。
1.3交货地点：广州市。
1.4最高限价：48925元
2.技术需求
2.1采购内容：采购一台无线磁轭探伤仪、一台轻便式数字超声探伤仪以及规格为2.5P8*12K2.5的超声波探头15个，试验检测仪器以及超声波探头均需为全新的、未使用过的仪器，供应商同时负责仪器的运输、安装、调试和培训等服务并协助我方送检，送检费用由我方提供，仪器清单及规格型号、性能参数如下表；
	序号
	仪器设备名称
	性能参数
	单位
	数量
	备注

	1
	无线磁轭探伤仪
	1、提升力：交流/逆变：≥78.4N（8kg）；
2、探头极距：35—220mm（间距范围可调）；
3、探头光源：白光照度≥2000Lux；紫外线灯辐照度≥7000μW/c ㎡；
4、工作暂载率：100%；
5、磁轭与电源为一体式设计，为无连接线；
6、需配置锂电池2块、专用充电器2个、辅助工具1套、仪器箱1个。
	台
	1
	/

	2
	轻便式数字超声探伤仪
	1、发射脉冲电压50～500V可调，发射脉冲为尖脉冲或方波，方波宽度51～850ns可调；
2、工作频率范围0.5~10MHz，探伤灵敏度余量≥70dB
3、20~2000Hz的脉冲重复频率，步进20Hz；
4、最高采样速率240MHz，测量分辨率0.1mm；
5、衰减器误差每12dB±1dB，垂直线性误差≤3%，水平线性误差≤0.5%，远区分辨力≥26dB；
6、探测范围：0~13000mm（钢纵波），脉冲移位：-10~1000mm（钢纵波），探头零点：0~200μs；
7、具有增益调节功能，调节范围0~110dB，分0.5/2/6/12步进调节；
8、具有DAC功能、AVG功能、截图功能、自动校正功能、角度测量功能、自动增益功能以及转存功能等；
9、存储内存达到500组数据集或以上，工作时间≥7h，工作温度：-10~40℃。
	台
	1
	/

	3
	超声波探头
	与汕头市超声波仪器研究所有限公司（SIUI）Smartor X1仪器配套使用
	个
	15
	规格：2.5P8*12K2.5


3.供应商资格条件
3.1本次询价要求报价人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；近3年内（2021年1月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项仪器设备供应或销售业绩，在信誉等方面具有相应的服务能力。
3.2本次询价不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位、不得同时参加本次询价项目的报价，否则均按废标处理。
3.4 信用信誉良好，具备履行本项目服务的能力。
4．响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2024年 4 月 26 日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。询价采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2024年 4 月 24 日



响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 无线磁轭探伤仪、数字超声探伤仪等试验仪器采购服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日

