琶洲岭南东方酒店LED显示屏采购项目小间距LED屏幕、视频拼接处理器等配套系统设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：琶洲岭南东方酒店LED显示屏采购项目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌型号
	单位
	数量
	备注

	1.1
	小间距LED屏幕
	利亚德 VHD27E018
	㎡
	29.16
	尺寸：不低于7.2m（长）X4.05m（宽），分辨率：不低于3840X2160
1、水平视角 不低于H≥160° 垂直视角 V≥140°
2、像素组成 1R1G1B
3、点间距 ≤1.875mm
4、模组分辨率 不低于160X180 点
5、白平衡亮度 不低于600nits/m2
6、色温 3000—10000可调
7、平均功率 205W/m2
8、最大功率 510W/m2
9、亮度均匀性 ≥97%
10、色度均匀性 ±0.003Cx，Cy 之内
11、像素密度（点/平方米）不低于284444
12、供电方式 AC200-240V,50/60Hz
13、工作环境温度 -20℃～60℃
14、工作环境湿度 10%～80%
15、存储环境温度 -20℃～65℃
16、存储环境湿度 10%～85%
17、换帧频率 60Hz
18、刷新频率 ≥3840Hz
19、最佳视距 ≥1.9m

	1.2
	系统软件
	利亚德V2.0
	套
	1
	播控系统

	1.3
	视频拼接处理器
	定制
	台
	1
	本次项目设备配置为不低4路HDMI输入，4路HDMI信号输出。
1.硬件FPGA架构，CrossPoint(ZW)全总线交换技术，背板等效带宽，单张板卡支持4通道输入或输出，支持2种信号源任意组合。
2. 单机背板信号处理带宽≥720Gbps，输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s，开机时间≤10s，无缝切换时间＜20ms。
3.支持DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤、网络等2K信号，Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort等4K信号。
4.具备不同机箱规模，单机≥128路输入，144路输出，支持模拟音频输入输出，具有通道同步切换功能。
5.设备任意一路图像在拼接屏的任意位置以任意比例进行开窗、缩放、拉伸、漫游、叠加、跨屏、缩放等功能，支持信号源预监功能，回显画面，支持不规则拼接方式，针对LED拼接的显示单元。
6.内置输出7种测试颜色图像来检验，输出通道支持宏定义，设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调。
7.具备图像截取功能，可以实现图像重点区域的放大显示或者裁掉信号源的黑边。
8.设备预备场景保存及快速调用，支持场景轮巡，支持32种预案模式。
9.支持RRTA技术，支持同时控制多组不同分辨率的大屏幕显示。
10.支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警。
11.产品CQC、CB、CE认证；具备计算软件登记证书。
12.设备具备RS232串口和网络TCP/IP控制，具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。平均故障时间间隔（MTBF）不小于96000小时，

	1.4
	LED控制器
	利亚德SM700-1
	台
	4
	独立主控，能显示分辨率3840 X 2160的图像

	1.5
	接收卡
	
	张
	90
	尺寸67.6mm*35mm，最大带载512*512

	1.6
	电源
	
	块
	90
	4.5V40A电源 1带4

	1.7
	配电系统
	
	套
	1
	20KW 标准配电柜(PLC)(H700*W500*D200)，板厚1.5mm，挂墙装

	1.8
	强电线缆
	
	项
	1
	输入电缆：YJV-5*16，30米，含套管敷设

	1.9
	弱电线缆
	
	项
	1
	100m以内使用网线,36根CAT6。超过100m使用单模光纤

	1.10
	钢结构与装饰边
	
	㎡
	29.16
	钢结构采用镀锌钢管，装饰边框采用304不锈钢板，厚度1mm，装饰颜色以甲方确认为准。

	1.12
	无线投屏器
	
	套
	1
	

	1.13
	原背景软包拆除
	
	㎡
	70.40
	拆除原背景软包：约70.4㎡，以现场实际尺寸为准。

	1.14
	背景软包
	
	㎡
	41.24
	新安装背景软包：约41.24㎡，以现场实际尺寸为准。要求新安装背景软包跟拆除前材料、颜色相近

	2.1
	小间距LED屏幕
	利亚德 VHD27E015
	㎡
	12.96
	尺寸：不低于4.8m（长）X2.7m（宽），分辨率：不低于3072X1728
1、水平视角 不低于H≥160° 垂直视角 V≥140°
2、像素组成 1R1G1B
3、点间距 ≤1.562mm
4、模组分辨率 不低于192X216 点
5、白平衡亮度 不低于600nits/m2
6、色温 3000—10000可调
7、平均功率 225W/m2
8、最大功率 530W/m2
9、亮度均匀性 ≥97%
10、色度均匀性 ±0.003Cx，Cy 之内
11、像素密度（点/平方米）不低于409600
12、供电方式 AC200-240V,50/60Hz
13、工作环境温度 -20℃～60℃
14、工作环境湿度 10%～80%
15、存储环境温度 -20℃～65℃
16、存储环境湿度 10%～85%
17、换帧频率 60Hz
18、刷新频率 ≥3840Hz
19、最佳视距 ≥1.9m

	2.2
	系统软件
	利亚德V2.0
	套
	1
	播控系统

	2.3
	控制电脑
	
	台
	1
	操作系统 Windows 10 处理器 Intel Core i5-10500(3.2GHz/L3 12M) 处理器系列 第十代酷睿i5处理器频率 3.2-4.4GHz 内存类型 DDR4 内存大小 16GB 硬盘类型 SATA硬盘 硬盘容量1000GB

	2.4
	视频拼接处理器
	定制
	台
	1
	本次项目设备配置为不低4路HDMI输入，4路HDMI信号输出。
1.硬件FPGA架构，CrossPoint(ZW)全总线交换技术，背板等效带宽，单张板卡支持4通道输入或输出，支持2种信号源任意组合。
2. 单机背板信号处理带宽≥720Gbps，输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s，开机时间≤10s，无缝切换时间＜20ms。
3.支持DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤、网络等2K信号，Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort等4K信号。
4.具备不同机箱规模，单机≥128路输入，144路输出，支持模拟音频输入输出，具有通道同步切换功能。
5.设备任意一路图像在拼接屏的任意位置以任意比例进行开窗、缩放、拉伸、漫游、叠加、跨屏、缩放等功能，支持信号源预监功能，回显画面，支持不规则拼接方式，针对LED拼接的显示单元。
6.内置输出7种测试颜色图像来检验，输出通道支持宏定义，设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调。
7.具备图像截取功能，可以实现图像重点区域的放大显示或者裁掉信号源的黑边。
8.设备预备场景保存及快速调用，支持场景轮巡，支持32种预案模式。
9.支持RRTA技术，支持同时控制多组不同分辨率的大屏幕显示。
10.支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警。
11.产品CQC、CB、CE认证；具备计算软件登记证书。
12.设备具备RS232串口和网络TCP/IP控制，具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。平均故障时间间隔（MTBF）不小于96000小时。

	2.5
	LED控制器
	利亚德SM700-1
	台
	4
	独立主控，能显示分辨率3072 X 1728的图像

	2.6
	接收卡
	
	张
	40
	尺寸67.6mm*35mm，最大带载512*512

	2.7
	电源
	
	块
	32
	4.5V60A电源 1带4

	2.8
	配电系统
	
	套
	1
	10KW 标准配电柜(PLC)(H600*W400*D200)，板厚1.5mm，挂墙装

	2.9
	强电线缆
	
	项
	1
	输入电缆: YJV-5X6，20米，含套管敷设

	2.10
	弱电线缆
	
	项
	1
	100m以内使用网线,24根CAT6。超过100m使用单模光纤

	2.11
	钢结构与装饰边
	
	㎡
	12.96
	钢结构采用镀锌钢管，装饰边框采用304不锈钢板，厚度1mm，装饰颜色以甲方确认为准。

	2.13
	无线投屏器
	
	套
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：803016.50元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求，且需要响应清单内所有设备材料。
4. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年5月8日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185344
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年5月6日
