南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）北斗时钟同步设备采购意向征集公告
1.项目概况
1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	804-11-13
	北斗时钟同步设备
	
	套
	6
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：43200.00元。
3. 技术参数
（1） 北斗接收器技术要求：
– 接收载波频率：1561.098MHz（B1 信号）
– 接收灵敏度： 捕获<-138 dBm，跟踪<-153 dBm
– 同时跟踪： 装置冷起动时，不少于 4 颗卫星
– 装置热起动时，不少于 1 颗卫星
– 捕获时间： 装置热起动时<2 min
– 装置冷起动时<5 min
– 定时准确度： ≦100ns (1pps 相对于 UTC 时间)
（2） 设备技术参数
– 支持 BD2-B1、GPS-L1、NTP 时源输入，冗余备用，自动切换。
– 输出 1PPS 脉冲信号：（TTL 电平） 准时沿：上升沿，上升时间≤60ns ；上升沿的时
间准确度≤1μs；脉冲宽度：20ms~200ms；
– 支持标准的 NTP、SNTP 服务端及客户端；
– PPS 授时精度：≤1us；
– 守时精度：≤100ms（卫星失锁 24 小时内）；
– NTP 授时精度：1-5ms；
– 工作温度：-40℃~﹢85℃"
– 冗余双电源 AC:85V~264V/DC:85V~300V/DC:6V~24V 支持交直流通用电源
（3） 时钟组网
– 支持控制中心时钟服务器与末端时钟通过 NTP/SNTP 组网.
– 支持网络 NTP 与北斗冗余备用方式组网，自动切换。
（4） 时钟管理功能
– 提供时钟监测主机及后台管理软件
– 支持时钟在线监测管理功能
– 实时自动巡检，故障定位并报警
– 可支持时钟在线监测主机管理，故障及时上报
– 内部频标驯服功能
– 时间信号采集和测量功能
– SOE 触发和采集功能
– 时间信号分析及预警功能
– 实时显示监测数据和监测状态
（5） 电磁兼容
– 静电放电抗扰度：接触放电±8kV、空气放电±15kV 4 级
–– 射频电磁场辐射抗扰度：10V/m 3 级
– 射频场感应的传导骚扰抗扰度：3V(10kHz～150kHz)、10V(150kHz～80MHz)3 级
– 浪涌(冲击）抗扰度：电源线:线/地±4kV、线/线±2kV；数据线:线/地±2kV 4 级
– 阻尼振荡磁场抗扰度：100A/m 5 级
– 脉冲磁场抗扰度：1000A/m（峰值） 5 级
– 阻尼振荡波抗扰度：共模 2.5kV、差模 1kV 3 级
– 工频磁场抗扰度：100A/m 连续、1000A/m 1s 到 3s 5 级
– 直流电压突降和中断抗扰度：100ms，100%
– 介质强度 电源和告警：2kV；以太网电接口对地 0.5kV
– 冲击电压 电源和告警：5kV；以太网接口对地 1kV
（6） 安装要求
– 设备安装于收费站办公楼屋顶，需根据现场条件选取安装位置。 电快速瞬变脉冲群抗扰度：电源线±4kV、数据线±2kV 4 级
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照在2024年5月11日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@QQ.com，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
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采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185344
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年5月8日
