海珠湾隧道工程通信线路迁改工程-南环管线迁改施工劳务合作项目采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：海珠湾隧道工程通信线路迁改工程-南环管线迁改施工劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：90天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：470000.00元
3. 工程范围
海珠湾隧道工程通信线路迁改工程-南环管线迁改施工涉及临时迁改、拆除需进行劳务合作，含中央隔离带拆除、一次临时改迁、二次临时改迁、永久恢复、拆除临时改迁等劳务施工。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在 2024年 5 月 10 日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人收到响应回执后，根据供应商信用信誉等情况进行评审，根据评审结果开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年5月8日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《海珠湾隧道工程通信线路迁改工程-南环管线迁改施工劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   	电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	品牌
	单位
	数量
	备注

	一（1）
	聚氨酯复合管箱 
	4000x306x160mmx2mm
	米
	390
	乙方施工

	一（2）
	聚氨酯复合管箱支架
	间距2米
	套
	185
	乙方施工

	一（3）
	10孔硅芯管
	10孔40/33
	延米
	390
	乙方施工

	一（4）
	监控电缆
	YJLHV-4*25+16
	米
	390
	乙方施工

	一（5）
	广播功放电缆
	YJLHV-4*25+16
	米
	390
	乙方施工

	一（6）
	广播音频线
	RVVP2*2.0
	米
	450
	乙方施工

	一（7）
	广播光缆
	GYTA-8
	米
	390
	乙方施工

	一（8）
	主干光缆
	GYTA-96
	米
	390
	乙方施工

	一（9）
	监控光缆
	GYTA-96
	米
	390
	乙方施工

	一（10）
	广播拆除
	含连接线拆除
	个
	10
	乙方施工

	一（11）
	广播功放箱拆除
	　
	套
	2
	乙方施工

	一（12）
	其他光缆
	4根GYTA-96
	米
	1560
	乙方施工

	一（13）
	安全围蔽
	　
	次
	2
	按实结算，乙方施工

	二（1）
	架空线
	7/2.2镀锌钢绞线，
挂线间距约0.5米
	米
	1260
	甲供材乙施工

	二（2）
	桥墩抱箍钢绞线支架
	　
	套
	16
	甲供材乙施工

	二（3）
	桥侧钢绞线支架
	　
	套
	22
	甲供材乙施工

	二（4）
	辅材
	含钢绞线附件，
挂线钩或扎带等
	批
	1
	甲供材乙施工

	二（5）
	广播功放电缆
	YJLHV-4*25+16
	米
	630
	甲供材乙施工

	二（6）
	监控电缆
	YJLHV-4*25+16
	米
	630
	甲供材乙施工

	二（7）
	广播光缆
	GYTA-8
	米
	680
	甲供材乙施工

	二（8）
	主干光缆
	GYTA-96
	米
	680
	甲供材乙施工

	二（9）
	监控光缆
	GYTA-96
	米
	680
	甲供材乙施工

	二（10）
	96芯光缆接续盒
	含接续
	套
	4
	甲供材乙施工

	二（11）
	8芯光缆接续盒
	含接续
	套
	2
	甲供材乙施工

	二（12）
	电缆接续盒
	含接续
	套
	4
	甲供材乙施工

	二（13）
	其他光缆
	4根GYTA-96
	米
	2720
	甲供材乙施工

	二（14）
	其他光缆接续盒
	96芯，含接续
	套
	8
	甲供材乙施工

	二（15）
	安全围蔽
	　
	次
	4
	按实结算，乙方施工

	三（1）
	架空线
	7/2.2镀锌钢绞线，挂线间距约0.5米
	米
	200
	甲供材乙施工

	三（2）
	桥侧钢绞线支架
	　
	套
	10
	甲供材乙施工

	三（3）
	广播功放电缆敷设
	YJLHV-4*25+16
	米
	100
	甲供材乙施工

	三（4）
	监控电缆敷设
	YJLHV-4*25+16
	米
	100
	甲供材乙施工

	三（5）
	光缆敷设
	GYTA-96
	米
	600
	甲供材乙施工

	三（6）
	辅材
	含钢绞线附件，
挂线钩或扎带等
	批
	1
	甲供材乙施工

	四（1）
	聚氨酯复合管箱 
	4000x306x160mmx2mm
	米
	390
	乙方施工

	四（2）
	聚氨酯复合管箱支架
	间距2米
	套
	185
	乙方施工

	四（3）
	10孔硅芯管敷设
	10孔40/33
	延米
	440
	甲供材乙施工

	四（4）
	监控电缆敷设
	YJLHV-4*25+16
	米
	440
	甲供材乙施工

	四（5）
	广播功放电缆敷设
	YJLHV-4*25+16
	米
	440
	甲供材乙施工

	四（6）
	广播音频线
	RVVP2*2.0
	米
	450
	甲供材乙施工

	四（7）
	广播光缆敷设
	GYTA-8
	米
	480
	甲供材乙施工

	四（8）
	主干光缆敷设
	GYTA-96
	米
	480
	甲供材乙施工

	四（9）
	监控光缆敷设
	GYTA-96
	米
	480
	甲供材乙施工

	四（10）
	广播安装
	　
	个
	10
	乙方施工

	四（11）
	广播功放箱安装
	　
	套
	2
	乙方施工

	四（12）
	96芯光缆接续盒
	含接续
	套
	4
	甲供材乙施工

	四（13）
	8芯光缆接续盒
	含接续
	套
	2
	甲供材乙施工

	四（14）
	电缆接续盒
	含接续
	套
	4
	甲供材乙施工

	四（15）
	其他光缆
	4根GYTA-96
	米
	1920
	甲供材乙施工

	四（16）
	其他光缆接续盒
	96芯，含接续
	套
	8
	甲供材乙施工

	四（17）
	安全围蔽
	　
	次
	4
	按实结算，乙方施工

	五（1）
	架空线
	7/2.2镀锌钢绞线，
挂线间距约1米
	米
	1460
	乙方施工

	五（2）
	桥墩抱箍钢绞线支架
	　
	套
	16
	乙方施工

	五（3）
	桥侧钢绞线支架
	　
	套
	32
	乙方施工

	五（4）
	辅材
	含钢绞线附件，挂线钩或扎带等
	批
	0
	乙方施工

	五（5）
	广播功放电缆
	YJLHV-4*25+16
	米
	630
	乙方施工

	五（6）
	监控电缆
	YJLHV-4*25+16
	米
	630
	乙方施工

	五（7）
	广播光缆
	GYTA-8
	米
	680
	乙方施工

	五（8）
	主干光缆
	GYTA-96
	米
	680
	乙方施工

	五（9）
	监控光缆
	GYTA-96
	米
	680
	乙方施工

	五（10）
	96芯光缆接续盒
	　
	套
	4
	乙方施工

	五（11）
	8芯光缆接续盒
	　
	套
	2
	乙方施工

	五（12）
	电缆接续盒
	　
	套
	4
	乙方施工

	五（13）
	其他光缆敷设
	4根GYTA-96
	米
	2720
	乙方施工

	五（14）
	其他光缆接续盒
	96芯
	套
	8
	乙方施工

	五（15）
	安全围蔽
	　
	次
	1
	按实结算，乙方施工



